| # Standardprüfungen Standardprüfungen enthalten Prüfaufträge, die der Strukturierung der Prüfung von Artikeln dienen, die eingekauft, gefertigt, umgelagert oder verkauft werden. Bei Artikeln im Lagerbestand werden keine Standardprüfaufträge, sondern Aufträge für die Lagerbestandsprüfung verwendet. Standardprüfungen werden folgendermaßen durchgeführt: Prüfaufträge können automatisch mit Hilfe bereits vordefinierter Qualitätskombinationen erstellt werden. Sie können aber auch auf Basis der Auftragsherkunft manuell hinzugefügt, gelöscht oder verwaltet werden (siehe Programm Standardaufträge - nach Herkunft (qmptc1120m000)). Für jeden Prüfauftrag können Sie im Programm Prüfauftrag - Stichproben (qmptc1110m000) verschiedene Stichproben mit unterschiedlichem Stichprobenumfang und unterschiedlichen Daten beziehungsweise Zeitangaben erstellen. ERP prüft, ob die Summe aller Stichproben mit dem Stichprobenumfang übereinstimmt. Nachdem Sie Stichproben erstellt haben, können Sie die Prüfdaten in das Programm Stichprobe - Prüfdaten nach Merkmal (qmptc1115m000) (nach Merkmal) oder in das Programm Stichprobe - Prüfdaten nach ID-Nummer (qmptc1116m000) (nach ID-Nummer) eingeben. Durch die Einstellungen, die Sie im Programm Parameter Quality Management (qmptc0100m000) vorgenommen haben, ist festgelegt, in welchem Programm Sie die Prüfdaten eingeben. Nach der Eingabe der Prüfdaten generiert das System die für das jeweilige Merkmal gültigen Gesamtergebnisse. Sie können die Prüfungen . Prüfaufträge fertigmelden und verarbeiten (qmptc1202m000) kollektiv nach Auftrag, Herkunft oder Lagerbestand abschließen. Nach Abschluss eines Prüfauftrags prüft ERP, ob alle Prüfdaten erfasst wurden. Sollte dies nicht der Fall sein, kann der Prüfauftrag nicht abgeschlossen werden. Prüfaufträge können nach Prüfauftrag, nach Herkunft und nach Lagerbestandsprüfung im Programm Prüfaufträge verarbeiten (qmptc1204m000) verarbeitet werden. ERP ermittelt die guten und die schlechten Stücke im Stichprobenumfang. Anhand dieser Daten berechnet ERP die tatsächlich akzeptierten und die tatsächlich abgelehnten Mengen. Diese Mengen werden mit der ausreichenden Qualität (AQL) verglichen, die im Unterprogramm Prüfreihen (qmptc0136m000) angegeben wurde. Liegt der für die Gutmenge gültige Prozentsatz unter dem festgelegten Qualitätsniveau, so wird der gesamte Auftrag oder die gesamte Charge abgelehnt. Bei zyklischen Stichproben wird der im Feld Intervall angezeigte Teil des Auftrags abgelehnt. Wenn eine Formel für ein Merkmal definiert wurde, wird sie während des Prüfvorgangs berechnet. Eine Formel wird jedoch nur dann berechnet, wenn die Variablen (Merkmale) zuvor für die betreffenden Formel erfasst wurden. |