| # Referenznummern in produktionssynchronen Abrufen Referenznummern werden zusammen mit externen Lieferverfahren verwendet. Daher bleibt das Feld "Referenznummer" bei internen Lieferverfahren leer. Die Funktionalität von Referenznummern ersetzt Abruf-IDs. Referenznummern werden in folgenden Programmen angezeigt: Linienstation - Lieferumbuchungen für Montageteile (Stapel) (tiasc8510m000) Linienstation - Lieferumbuchungen für Montageteile (auftragsbezogen) (tiasc8520m000) Holprinzip (auftragsbezogen) Bei auftragsbezogener Lieferung nach dem Holprinzip wird eine eindeutige Referenznummer für jede eindeutige Kombination aus Linienstation + Chassis-Nummer + Montagesatz-ID generiert. Diese Referenznummer wird zusammen mit den EK-Lieferabrufen an die Lieferanten gesandt und außerdem auf den Lieferavis gedruckt, der vom Lieferanten zurückgesandt wird. Die Referenznummer kann auch bei der Eingabe von Wareneingängen verwendet werden. Beispiel
Teil | Satz | Chargengröße
--- | --- | ---
A, B | S1 | 2
C | S2 | 2
Reihenfolge für Montagelinien | Auftrag | Teil
--- | --- | ---
100 | A01 | A, B, C
101 | A02 | A
102 | A03 | B
Bei der Erstellung von Teilebedarfen stellt LN fest, dass von Teil A genügend Bestand für die Aufträge A01 und A02 vorhanden ist, da der Satz für Teil A eine Chargengröße von 2 aufweist. Außerdem ist von Teil B genügend Bestand für die Aufträge A01 und A03 vorhanden. LN erstellt folgende Teilemeldung:
Teil | Auftrag | Referenznummer
--- | --- | ---
A | A01 | R01
A | A02 | R02
B | A01 | R01
B | A03 | R03
C | A01 | R01
Da Auftrag A01 aus den Teilen A, B und C besteht, haben diese Teile (für diesen Auftrag) die gleiche Referenznummer (R01). Auftrag A02, der aus Teil A besteht, hat eine eindeutige Referenznummer, ebenso wie Auftrag A03, der aus Teil B besteht. Holprinzip (Stapel) Bei stapelbasierter Lieferung nach dem Holprinzip wird für jede Materialposition eine eindeutige Referenznummer erstellt. Diese Referenznummer wird zusammen mit den EK-Lieferabrufen an die Lieferanten gesandt und außerdem auf den Lieferavis gedruckt, der vom Lieferanten zurückgesandt wird. Die Referenznummer kann auch bei der Eingabe von Wareneingängen verwendet werden. Beispiel
Teil | Satz | Chargengröße
--- | --- | ---
A, B | S1 | 2
C | S2 | 2
Reihenfolge für Montagelinien | Auftrag | Teil
--- | --- | ---
100 | A01 | A, B, C
101 | A02 | A
102 | A03 | B
Bei der Berechnung der Bedarfe für Auftrag A01 erstellt LN folgende Teilemeldung:
Teil | Auftrag | Referenznummer | Saldomenge
--- | --- | --- | ---
A | A01 | R01 | 1
B | A01 | R02 | 1
C | A01 | R03 | 1
Bei der Berechnung der Bedarfe für Auftrag A02 erstellt LN folgende Teilemeldung:
Teil | Auftrag | Ref.-Nr. | Umbuchungsmenge | Saldomenge
--- | --- | --- | --- | ---
A | A01 | R01 | 2 | 0
B | A01 | R02 | 2 | 1
C | A01 | R03 | 2 | 1
Bei der Berechnung der Bedarfe für Auftrag A03 erstellt LN folgende Teilemeldung:
Teil | Auftrag | Ref.-Nr. | Umbuchungsmenge | Saldomenge
--- | --- | --- | --- | ---
A | A01 | R01 | 2 | 0
B | A01 | R02 | 2 | 1
C | A01 | R03 | 2 | 1
A | A03 | R04 | 2 | 1