| # Aktivitätenübersicht (tipcs4503m000) Mit diesem Programm zeigen Sie Aktivitätsdaten an. Hinweis Wenn Sie dieses Programm mit der Zoom-Option gestartet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen. PCS-Projekt Ein PCS-Projekt besteht aus einer Gruppe von Fertigungsschritten und EK-Vorgängen, die eigens für einen bestimmten Kundenauftrag durchgeführt werden. PCS-Projekte werden durch Kundenaufträge für Artikel mit dem Bestellverfahren Auf Auftrag ausgelöst. Projekte sind für die Planung und Koordination der Produktion solcher Artikel bestimmt. Bei der auftragsbezogenen Produktion von Standardartikeln wird ein PCS-Projekt lediglich dazu benutzt, den Artikel dem Kundenauftrag zuzuordnen. Ansonsten kann ein PCS-Projekt Folgendes umfassen: Kundenspezifische Artikeldaten (Stücklisten und Arbeitspläne) Projektplanung (Aktivitätenplanung) Ein Voranschlag ist eine bestimmte Art von PCS-Projekt. Voranschläge werden für die Planung und Veranschlagung benutzt, nicht jedoch für die eigentliche Produktion. Verwandte Themen PCS-Projektarten Aktivität Die Aktivität in der Netzplanung für ein PCS-Projekt. Suchbegriff Eine alternative Bezeichnung, die zur Erleichterung der Suche verwendet wird. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Abkürzung, ein Akronym oder eine mnemonische Alternative für eine vollständige Bezeichnung. Tätigkeit LN zeigt die Nummer der mit der Tätigkeit verknüpften Aktivität an. Abteilung LN zeigt den Code der Abteilung an, in der die Aktivität durchgeführt werden muss. Aktivitäten-Manager Ein Mitarbeiter, der für die Planung oder Ausführung einer Projektaktivität verantwortlich ist. Vorkalkulation für Aktivität Dieses Feld gibt an, ob die vorkalkulierten Kosten für die ausgewählte Aktivität berechnet werden. Text Dieses Feld gibt an, ob ein Text vorliegt. Aktivitätsdauer Die Dauer einer Aktivität ist die Anzahl der (Arbeits-)Tage, die für diese Aktivität eingeplant sind. Frühester Beginn am Der früheste Termin, an dem die Aktivität begonnen werden kann. Bestimmen Sie diesen Termin mithilfe des Programms Netzplanung generieren (tipcs4210m000). Spätester Beginn am Der späteteste Termin, an dem die Aktivität begonnen werden kann. Bestimmen Sie diesen Termin mithilfe des Programms Netzplanung generieren (tipcs4210m000). Frühestes Ende am Der früheste Termin, an dem die Aktivität abgeschlossen werden kann. Bestimmen Sie diesen Termin mithilfe des Programms Netzplanung generieren (tipcs4210m000). Spätestes Ende am Der späteste Termin, an dem die Aktivität abgeschlossen werden kann. Bestimmen Sie diesen Termin mithilfe des Programms Netzplanung generieren (tipcs4210m000). Puffer gesamt Die Gesamtpufferzeit einer Aktivität ist die Höchstdauer in (Arbeits-)Tagen, um die diese Aktivität verschoben werden kann, ohne dass das geplante Fertigstellungsdatum des Projekts gefährdet ist. Berechnung der Gesamtpufferzeit: Gesamtpufferzeit = Spätestes Enddatum - Frühestes Startdatum - Aktivitätsdauer Das späteste Enddatum und das früheste Startdatum werden in Projekttagen angegeben. Verwandte Themen Pufferzeiten Freie Pufferzeit Die freie Pufferzeit zwischen einer Aktivität und der Folge-Aktivität. Die freie Pufferzeit gibt an, um wie viele Tage die Aktivität verlängert werden kann, ohne dass der Fortschritt weiterer damit verknüpfter Aktivitäten gefährdet ist. Verwandte Themen Pufferzeiten Frühester Beginn in Woche Die früheste Woche, in der die Aktivität begonnen werden kann. Jahr Das Jahr der frühesten Woche, in der die Aktivität begonnen werden kann. Frühestes Ende in Woche Die früheste Woche, in der die Aktivität abgeschlossen werden kann. Jahr Das Jahr der frühesten Woche, in der die Aktivität abgeschlossen werden kann. Spätester Beginn in Woche Die späteste Woche, in der die Aktivität begonnen werden kann. Jahr Das Jahr der spätesten Woche, in der die Aktivität begonnen werden kann. Spätestes Ende in Woche Die späteste Woche, in der die Aktivität abgeschlossen werden kann. Jahr Das Jahr der spätesten Woche, in der die Aktivität abgeschlossen werden kann. Gewünschter Beginn am Das gewünschte Startdatum ist das Datum, an dem die betreffende Aktivität beginnen soll. Dieses Datum dient ausschließlich Informationszwecken. Es wird jedoch im Programm Netzplanmeldungen erstellen (tipcs4211m000) mit dem frühesten und dem spätesten Enddatum und dem Referenzdatum verglichen. Dadurch werden unter Umständen Ausnahmemeldungen generiert. Gewünschtes Ende am Das gewünschte Enddatum ist das Datum, an dem die betreffende Aktivität beendet werden soll. Dieses Datum dient ausschließlich Informationszwecken. Es wird jedoch im Programm Netzplanmeldungen erstellen (tipcs4211m000) mit dem frühesten und dem spätesten Enddatum und dem Referenzdatum verglichen. Dadurch werden unter Umständen Ausnahmemeldungen generiert. Kapazitätsgrobbedarf Die insgesamt benötigte Kapazität für die Ausführung der betreffenden Aktivität in Stunden. Verdichteter Kapazitätsbedarf Der verdichtete Kapazitätsbedarf in Stunden, abhängig von der Abteilung, in der die Aktivität ausgeführt werden soll. Der verdichtete Kapazitätsbedarf wird im Programm Vorkalkulierte Kapazität in PCS-Projekt verdichten (tipcs4201m000) auf der Grundlage der PCS-Projektstruktur und der PCS-Projektvorbereitung berechnet. Zuerst müssen Sie jedoch die Arbeitsgänge mit Aktivitäten im kundenspezifischen Arbeitsplan verknüpfen. Der verdichtete Kapazitätsbedarf wird nur zur Information angezeigt und kann für die Prüfung oder Überwachung der Grobplanung der Stunden nach Aktivität verwendet werden. Verfügbare Kapazität [Std/Tag] Die verfügbare Kapazität in Stunden pro Tag für jeden Mitarbeiter oder jede Maschine. Auf der Grundlage dieser Kapazität wird die Vorgabedauer einer Aktivität mit der passenden Formel berechnet. Planungsfaktor Der Planungsfaktor gibt an, wie viele Mitarbeiter oder Maschinen gleichzeitig für die Ausführung einer Aktivität eingesetzt werden müssen. Dieser Faktor wird nur zur Berechnung der Vorgabedauer der Aktivität auf der Grundlage der globalen Kapazitätsbedarfe und der verfügbaren Stunden pro Tag verwendet. Aufgewendete Stunden Die tatsächlich für die betreffende Aktivität aufgewendete Stundenzahl. Auf der Grundlage der Stundenbuchungen, die mit der Aktivität verknüpft sind, aktualisiert LN diesen Wert im Programm Stunden und Aufwendungen verarbeiten (bptmm1203m000) automatisch. LN zeigt die Anzahl der aufgewendeten Stunden an, die vom Programm Netzplanung generieren (tipcs4210m000) berechnet wurden. Tatsächlicher Beginn am Der tatsächliche Beginn für die Aktivität ist das Datum, an dem die Ausführung begonnen hat. LN trägt das tatsächliche Startdatum ein, wenn die Stundenbuchungen im Programm Stunden und Aufwendungen verarbeiten (bptmm1203m000) verarbeitet werden oder wenn eine Netzkalkulation mit dem Programm Netzplanung generieren (tipcs4210m000) durchgeführt wird. Tatsächliches Ende am Das tatsächliche Enddatum für die Aktivität ist das Datum am dem ZULETZT Zeit für die Ausführung aufgewendet wurde oder an dem die Aktivität beendet wurde. LN trägt das tatsächliche Enddatum ein, wenn die Stundenbuchungen im Programm Stunden und Aufwendungen verarbeiten (bptmm1203m000) verarbeitet werden oder wenn eine Netzkalkulation mit dem Programm Netzplanung generieren (tipcs4210m000) durchgeführt wird. Dieses Datum können Sie manuell ändern. Fertigstellungsgrad Dieses Feld gibt an, ob die Aktivität abgeschlossen ist. |