| # Verwendungsnachweis für Montageteile (tiapl2521m000) Mit diesem Programm fragen Sie die Konstruktionsbaugruppen ab, in denen ein Montageteil als Komponente verwendet wird. Verwandte Themen Montageplanung - Übersicht Montageteil Eine Komponente, die in einer Montagelinie verwendet wird. Ein Montageteil bildet die Verbindung zwischen den Paketen Konfiguration und Unternehmensplanung. Im Paket Konfiguration werden die Bedarfe für Montageteile erstellt, im Paket Unternehmensplanung wird die Produktion oder der Einkauf des Artikels geplant. Konstruktionsbaugruppe Ein virtueller Artikel, mit dem ein fester Bestandteil eines Konstruktionsstrukturplans im Modul Montageplanung des Pakets Fertigung modelliert wird. Mit Hilfe eines Konstruktionsstrukturplans werden Montageaufträge für das Modul Montageverwaltung im Paket Fertigung generiert. Die Konstruktionsbaugruppe bildet den obersten Bereich in einer Hierarchie (Stückliste) von Konstruktionsartikeln. Wenn das Modul Montageplanung die Montageaufträge generiert, wird die Artikelart Konstruktionsbaugruppe in der Tabelle mit den Artikelbasisdaten in LN angelegt, falls diese nicht schon vorhanden ist. Die Konstruktionsbaugruppe ist Bestandteil des Auftragsinhalts und der Baustückliste. Position Die Nummer der Position, in der das Montageteil enthalten ist. Folgenummer Die Folgenummer ist eine Unterteilung der Position. Montagelinie Der Code der Montagelinie, in der das Montageteil erforderlich ist. Firma Arbeitsumgebung, in der Sie logistische oder finanzielle Buchungen vornehmen können. Alle Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Je nach Art der Daten, die in der Firma verwaltet werden, handelt es sich um eine: Logistische Firma Kaufmännische Firma Logistische und kaufmännische Firma In einer Mehrfirmen-Struktur können einige Datenbanktabellen für nur eine Firma gelten, während diese Firma andere Datenbanktabellen gemeinsam mit weiteren Firmen nutzt. Liniensegment Der Code des Liniensegments, in dem das Montageteil erforderlich ist. Linienstation Der Code der Linienstation, in der das Montageteil erforderlich ist. Nettomenge Die Anzahl der Montageteile, die für die ausgewählte Baugruppe erforderlich sind. Einheit Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können. Vereinfachte Montageteile und -arbeitsgänge Ruft das Programm Vereinfachte Montageteile und -arbeitsgänge (tiapl2120s000) auf. Verwendungsnachweis für Konstruktionsbaugruppen Ruft das Programm Verwendungsnachweis für Konstruktionsbaugruppen (tiapl3511m000) auf. |