| # Maschinenauslastung pro Tag (tisfc1505m000) Mit diesem Programm um eine Übersicht über die Kapazitätsauslastung für eine Maschine für einen Tag abzufragen. Daraus können Sie die für die Maschine geplante Zeit und Menge ersehen. Sie können dieses Programm nur verwenden, wenn Sie in Feld Aktualisierungsverfahren Auslastung/Tag in Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) den Wert Automatisch oder Manuell ausgewählt haben. Verwandte Themen Produktionsaufträge Verwenden eines Hauptprogramms Überwachung Einsatz/Ausbringung Maschine Die Maschine, deren für einen Tag geplante Auslastung angezeigt werden soll. Maschine Die Maschine, deren für einen Tag geplante Auslastung angezeigt werden soll. Normale Kapazität Die normale Kapazität der Maschine an einem Tag. Sie können diesen Wert in Feld Tagesnormkapazität in Programm Maschinen (tirou0102m000) verändern. Datum Der Tag, für den Sie anzeigen wollen, wie viele Stunden die Maschine verwendet werden soll. Maschinenstunden gesamt Die Maschinenstunden, die erforderlich sind, um den Arbeitsgang auszuführen. Beginn um Der Beginn der Periode, für die die geplante Auslastung der Maschine angezeigt werden soll. Produktionsauftrag Der Code des Produktionsauftrags. Artikel Der Artikel, der mit der Maschine gefertigt werden soll. Arbeitsplan Die Folge derjenigen Arbeitsgänge, die für die Herstellung eines Artikels durchgeführt werden müssen. Für jeden Arbeitsgang werden die Tätigkeit, die Maschine und die entsprechende Abteilung angegeben, sowie auch Daten zur Rüst- und Zykluszeit. Hinweis Wenn kein Arbeitsplan angezeigt wird, wurden keine vorkalkulierten Produktionskosten für den Produktionsauftrag festgelegt. Arbeitsgang Der Code des für die Maschine geplanten Arbeitsgangs. Abteilung Die Abteilung, in der die Maschine den Arbeitsgang ausführt. Maschinenstunden Die Maschinenstunden, die erforderlich sind, um den Arbeitsgang auszuführen. Verwandte Themen Berechnen von Mitarbeiter-/Maschinenstunden Geplante Menge Die Menge der Artikel, deren Produktion mit der Maschine für diese Periode geplant wurde, einschließlich Verlustmengen durch Ausschuss und geringe Gutmenge. Physischer Ort Der Ort, an dem der Produktionsauftrag verarbeitet werden soll. Produktionsauftragsgruppe Die Gruppe von Produktionsaufträgen, zu der der Produktionsauftrag gehört. Verwandte Themen Zusammenfassen von Aufträgen zu Gruppen Auslastung erstellen Ruft das Programm Auslastung erstellen (tisfc0201m000) auf, in dem Sie die Pläne aus dem Paket Unternehmensplanung aktualisieren können. Alle Auslastungsdaten werden gelöscht und anhand der Produktionsmengen und Termine im Programm Produktionsplanung (tisfc0110m000) neu generiert. Diese Berechnung ist für Abteilungen in Produktionslinien nicht möglich. Bevor Sie diese Option verwenden können, müssen Sie in den Feldern Aktualisierungsverfahren Auslastung/Tag und Aktualisierungsverfahren Auslastung/Woche in Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) jeweils den Wert Automatisch ausgewählt haben. |