| # Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) Mit diesem Programm ändern und definieren Sie Versionen von K-Artikeln. So können Sie beispielsweise folgende Aktionen durchführen: Daten für Versionen von Konstruktionsartikeln eingeben. Versionsdaten von einer CAD-Anwendung importieren. Den Versionsstatus einer K-Artikelversion ändern. Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Konstruktionsartikel Importieren von CAD-Anwendungsdaten mit Hilfe des Moduls "Exchange" Übersicht über Referenzangaben Integration von Fertigung und Dokumentverwaltung Konstruktionsartikel Der K-Artikel, für den Sie Versionen verwalten wollen. Manuelle Versionsnummerierung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Versionsnummern beim Erstellen neuer Versionen manuell eingeben. Wenn Sie den Nummerierungsmodus für Versionen zwischendurch ändern, beispielsweise von "Manuell" nach "Automatisch", wird die nächsthöhere Nummer für den aktuellen Versionsnummernkreis für den K-Artikel generiert. Konstruktionsartikelversion Die Version des Konstruktionsartikels, für den Sie eine Stückliste (BOM) definieren. Verwandte Themen Konstruktionsartikel Status Der Status der Version. Zulässige Werte Status der Konstruktionsartikelversion Erstellt am Das Datum, an dem die Version erstellt wurde. Stücklistenmenge Stücklistenmenge. Einheitensatz Gruppe von Einheiten-Codes, die mit Standard- oder kundenspezifischen Artikeln sowie mit Artikelvoreinstellungen verknüpft werden kann. In einem Einheitensatz können Sie angeben, welche physikalischen Mengen für den Artikel in welchen Modulen und zu welchem Zweck verwendet werden können. Material Das Material, aus dem die K-Artikelversion (aktuelle Version) hergestellt wurde, beispielsweise Papier, Kunststoff, Holz. Größe Die Größe der K-Artikelversion (aktuelle Version), beispielsweise 200 mm x 1 m. Norm Der Unternehmensstandard, der nationale Standard oder der internationale Standard, dem die K-Artikelversion (aktuelle Version) entspricht (bzw. entsprechen muss), beispielsweise ISO 8601, NEN 3140, BS 1383. Die Maßeinheit, beispielsweise Meter, Kilogramm oder Stück. Gewichtseinheit Die Maßeinheit für Gewicht (z.B. Kilogramm). Gewicht Das Gewicht der Version in der Einheit, die Sie im Feld Gewichtseinheit definiert haben. Konstrukteur Der Mitarbeiter, der für die Konstruktion der Version verantwortlich ist. Konstrukteur Der Wert, der im Feld Mitarbeiter im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) eingegeben wurde, aus dem Sie den Wert für das Feld Konstrukteur auswählen. Stücklistenmassenänderung Die Stücklistenmassenänderung, die für die Verwaltung der Version verwendet wird. Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise In Bearbeitung in Änderungsverwaltung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde ein Genehmigungsablauf für die K-Artikelversion in Objektdatenverwaltung gestartet. Bevor Sie die Version für die Produktion genehmigen können, müssen Sie erst den Genehmigungsablauf fertigmelden. Gültig ab Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), ab dem die Version gültig ist. Sie können dieses Datum manuell in jedes Datum in der Zukunft umändern. Wenn Sie mehrere Versionen mit dem Status In Bearbeitung haben, können Sie die Gültigkeitsdaten dieser Versionen verwalten. Wenn Sie eine K-Artikelversion genehmigen, deren Datum für die Genehmigung zur Produktion vor dem aktuellen Datum liegt, wird das Gültigkeitsdatum automatisch auf das Datum im Feld Genehmigt durch Produktion am gesetzt. Wenn die Version aktualisiert wird, wird das Gültigkeitsdatum der Version für den übergeordneten K-Artikel als Gültigkeitsdatum für die Produktionsstücklistenpositionen übernommen. Daher muss das gewünschte Gültigkeitsdatum für die Produktionsstücklistenpositionen hier definiert werden. Gültig bis Wenn der Status der Version Genehmigt durch Produktion lautet, ist das Feld Gültig bis leer und Sie können dieses Datum manuell definieren. Wenn eine neue Version mit einem Gültigkeitsdatum erstellt wird, das vor dem Gültigkeitsdatum der vorherigen Version liegt, wird das Gültigkeitsdatum der vorherigen Version auf das Gültigkeitsdatum dieser neuen Version gesetzt. In folgenden Fällen können Sie das Ablaufdatum nicht ändern: Der Status der Version lautet nicht Genehmigt für Produktion. Der Status der Version lautete Genehmigt durch Produktion, aber im Feld Gültig bis wird ein Wert angezeigt. Verwandte Themen Konstruktionsartikel Genehmigt durch Konstruktion am Das Datum, an dem die Version den Status Genehmigt durch Konstruktion erhalten hat. Sobald der Status einer Version Genehmigt durch Konstruktion lautet, kann sie nicht mehr gelöscht werden, sondern nur noch storniert oder archiviert. Genehmigt durch Produktion am Das Datum, an dem die Version den Status Genehmigt durch Produktion erhalten hat. Datum aus CAD Das Datum, an dem die Version aus einer CAD-Anwendung importiert wurde. Verwandte Themen Importieren von CAD-Anwendungsdaten mit Hilfe des Moduls "Exchange" Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Text-Editor", um einen neuen Text einzugeben oder einen vorhandenen Text zu bearbeiten. Aussetzen Klicken Sie auf diese Option, um den Status der Version auf Ausgesetzt zu setzen. Dies ist nur bei Versionen möglich, deren Status In Bearbeitung lautet. Versionsstatus zurücksetzen Klicken Sie auf diese Option, um den Status der Version auf Genehmigt durch Produktion zu setzen. Dies ist nur bei Versionen möglich, deren Status Ausgesetzt lautet. Wenn der Status größer als Ausgesetzt ist und Sie das Design ändern wollen, können Sie die Version stornieren und eine neue erstellen. Genehmigen durch Konstruktion Klicken Sie auf diese Option, um den Status der Version auf Genehmigt durch Konstruktion zu setzen. Sie können den Status nicht in Genehmigt durch Konstruktion ändern, wenn die Version von einer Stücklistenmassenänderung erstellt wird, für die noch keine K-Stücklistenänderungen verarbeitet wurden. Dies ist nur bei Versionen möglich, deren Status wie folgt lautet: Ausgesetzt In Bearbeitung Genehmigen durch Produktion Klicken Sie auf diese Option, um den Status der Version auf Genehmigt durch Konstruktion zu setzen. Sie können den Status nicht in Genehmigt durch Produktion ändern, wenn die Version von einer Stücklistenmassenänderung erstellt wird, für die noch keine K-Stücklistenänderungen verarbeitet wurden. Dies ist nur bei Versionen möglich, deren Status wie folgt lautet: Genehmigt durch Konstruktion. In Bearbeitung Version stornieren Klicken Sie auf diese Option, um den Status der Version auf Storniert zu setzen. Dies ist nur bei Versionen möglich, deren Status Genehmigt durch Konstruktion lautet: Versionen mit dem Status In Bearbeitung können gelöscht werden. Versionen mit dem Status Genehmigt durch Produktion können archiviert werden. Stornierte Versionen können archiviert werden. K-Stückliste Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Konstruktionsstückliste (tiedm1110m000) aufzurufen. Beziehungen Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Beziehung zwischen Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1101m000) aufzurufen. Referenzangaben nach Konstruktionsartikel Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Referenzangaben nach Konstruktionsartikel (tiedm0120m000) aufzurufen. In diesem Programm können Sie Referenzangaben für einen bestimmten Konstruktionsartikel anzeigen, verwalten oder hinzufügen. |