| # Stückliste drucken (tibom1410m000) Mit diesem Programm konfigurieren und drucken Sie Stücklisten für Fertigungsartikel. Verwandte Themen Struktur einer einstufigen Stückliste Struktur einer Strukturstückliste Struktur einer komprimierten Stückliste Ausschuss und Gutmenge Übersicht über Referenzangaben Alternatives Material in Stücklisten Verwenden der Felder "Von" und "Bis" Auswahlbereich Von Artikel Ein Artikel, der in einem beliebigen Modul im Paket Fertigung vorkommt. Produktionsartikel können Einkaufsartikel, Fertigungsartikel oder generelle Artikel sein, die in generellen Stücklisten bzw. Produktionsstücklisten oder in generellen Arbeitsplänen bzw. Produktionsarbeitsplänen verwendet werden. Konfiguration In diesem Feld geben Sie an, welche Stücklistenpositionen gedruckt werden sollen. Um die Stückliste für eine einzelne Gültigkeitseinheit zu drucken, wählen Sie Auswahl, und geben Sie eine Gültigkeitseinheit an. Um die Stückliste für die Standardkonfiguration zu drucken, wählen Sie Norm. Um alle Stücklistenpositionen zu drucken, wählen Sie Alle. Zulässige Werte Konfiguration Gültigkeitseinheit Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden. Verwandte Themen Übersicht über die Einheitengültigkeit Druckoptionen Ebene Mit dieser Option legen Sie die Ebene des zu druckenden Berichts fest. Zulässige Werte Einstufig Mehrstufig Bericht Mit dieser Option legen Sie die Art des zu druckenden Berichts fest. Zulässige Werte Mengen Komprimierte Mengen Durchlaufzeitdaten Eigenschaften Kumulierte Auftragslaufzeit . Produktvariantenoptionen drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Optionen für die Produktvarianten gedruckt. Beziehungen Material/Arbeitsplan drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Beziehungen zwischen Material und Arbeitsplan, die für die Komponente vorliegen, gedruckt. Beziehungen zwischen Material und Arbeitsplan werden im Programm Stücklistenposition - Beziehungen Material/Arbeitsplan (tibom0140m000) definiert. Alternatives Material Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das alternative Material, das mit der Stückliste verknüpft ist, im Bericht gedruckt. Verwandte Themen Alternatives Material in Stücklisten Verbrauchsmaterial Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Restmaterial, das mit der Stückliste verknüpft ist, im Bericht gedruckt. Verwandte Themen Aufbrauchen von Restbeständen veralteter Artikel Referenzangaben drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Referenzangaben, die mit der Stückliste verknüpft sind, im Bericht gedruckt. Verwandte Themen Übersicht über Referenzangaben Arbeitsgänge drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Arbeitsgänge für die einzelnen Komponenten gedruckt. Die Mitarbeiterstunden und Maschinenstunden werden für jeden Arbeitsgang gedruckt. Arbeitsgangtexte drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Texte gedruckt, die im Programm Arbeitsgänge (tirou1102m000) erfasst wurden. So erstellen oder bearbeiten Sie diese Texte: Rufen Sie das Programm Arbeitsgänge (tirou1102m000) auf. Doppelklicken Sie auf einen Arbeitsgang. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Text". Hinweis Sie können dieses Kontrollkästchen nur dann markieren, wenn das Kontrollkästchen Arbeitsgänge drucken ebenfalls markiert ist. Stücklistentexte drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden mit der Stückliste verknüpfte Texte gedruckt. So erstellen oder bearbeiten Sie einen Text: Rufen Sie das Programm Stückliste (tibom1110m000) auf. Doppelklicken Sie auf eine Komponente. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Text". Artikeltexte drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden mit den Artikeln verknüpfte Texte gedruckt. So erstellen oder bearbeiten Sie Artikeltexte: Rufen Sie das Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) auf. Doppelklicken Sie auf einen Artikel. Klicken Sie auf "Text". Optionen EK-Stücklisten auflösen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Stücklistenstrukturen für Artikel der Art EK-Artikel. Voreingestellte Auftragsmenge verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Chargengröße als Voreinstellung für die Auftragsmenge verwendet. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie in das Feld Chargengröße eine Chargengröße eingeben. Chargengröße Wenn Sie eine Charge erstellen möchten, die mehrere Artikel enthält, können Sie mithilfe dieses Feldes die Artikelmenge in einer Stückliste berechnen. Voreinstellung 00 Wenn Sie beispielsweise 10 eingeben, sind die Mengen, die in der komprimierten Stückliste gedruckt werden, zehnmal höher als bei Chargengröße 1. Sie können dieses Feld nur verwenden, wenn das Kontrollkästchen Voreingestellte Auftragsmenge verwenden markiert ist. Komponentengültigkeit und Arbeitsplan datumsbezogen prüfen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, prüft LN, ob die Komponentenartikel und der Arbeitsplan an dem Datum, das im Feld Komponentengültigkeit und Arbeitsplan datumsbezogen prüfen: eingetragen wurde, gültig sind. Sprache für Texte Geben Sie für die von Ihnen ausgewählten Texte den Code für die Sprache an, in der Sie die Texte ausdrucken möchten. Wenn keines der Kontrollkästchen zum Drucken von Texten markiert ist, können Sie keinen Code eingeben. Sortieren nach Mit dieser Option wählen Sie aus, wonach der zu druckende Bericht sortiert werden soll. Zulässige Werte Komponente Komponentenabmessungen |