| # Linienstationsvariante - Lieferdaten für Montageteile aktualisieren (tiasc2222m000) Mit diesem Programm aktualisieren Sie die Einstellungen für Linienbelieferung für Montageteile, wenn diese Einstellungen für einen oder mehrere einzelne Montageaufträge von den Einstellungen im Paket Lagerwirtschaft abweichen sollen. Wenn das Kontrollkästchen Lieferdaten ändern markiert ist, können Sie die Einstellungen für Linienbelieferung von Montageteilen nur festschreiben, indem Sie die Linienstationsvariante als auftragsbezogen abspeichern und das Kontrollkästchen Feste Lieferdaten im Programm Linienstationsvariante - Montageteile (tiasc2121m000) markieren. Wenn die Einstellungen für Linienbelieferung für Montageteile festgeschrieben sind, werden sie im Modul Montageverwaltung (ASC) nicht mehr aktualisiert, wenn sie im Paket Lagerwirtschaft geändert werden. Wenn das Kontrollkästchen Lieferdaten ändern markiert ist, können Sie die Felder für Linienzulieferung für Montageteile mit den Werten im Gruppenfeld Neue Lieferdaten aktualisieren. Wenn das Kontrollkästchen Auch feste Lieferdaten aktualisieren markiert ist, werden auch Montageteile aktualisiert, für die das Kontrollkästchen Feste Lieferdaten im Programm Linienstationsvariante - Montageteile (tiasc2121m000) markiert wurde. Bevor Sie dieses Programm ausführen können, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Der Linenstationsauftragsstatus ist Ausgesetzt oder danach und Verarbeitung ist abgeschlossen oder davor. Für den Linienstationsauftrag wurden Montageteile reserviert. Das Kontrollkästchen Montageteile reserviert im Programm Montageauftrag - Linienstationsaufträge (tiasc2510m000) ist markiert. Lieferdaten ändern Weitere Informationen finden Sie in der Programmhilfe. Auch feste Lieferdaten aktualisieren Weitere Informationen finden Sie in der Programmhilfe. Lieferart Sie können die Teile aus einem Lager in Ihrem Unternehmen beziehen oder sie von einem externen Lieferanten kaufen. Lieferant Der Code des Hauptlagers oder Lieferanten, von dem aus die Montageteile in das Produktionslager geliefert werden. Sie können diesen Code im Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) erfassen. Warenversender Wenn das Teil von einem externen Lieferanten bezogen wird, ist der Warenversender der Handelspartner, der für den Versand des Teils verantwortlich ist. Bausatz Wenn Sie das Materialbereitstellungssystem Reihenfolgeabhängige Lieferung verwenden, werden Teile als Bausatz geliefert. Der Bausatz, in dem das Montageteil geliefert wird, wird im Programm Bausätze (whwmd4550m000) festgelegt. Montageauftrag Ein Auftrag zur Endmontage eines Produkts an einem oder mehreren Montagebändern. Montageauftrag Ein Auftrag zur Endmontage eines Produkts an einem oder mehreren Montagebändern. Linienstation Eine Abteilung, die einen Teil einer Montagelinie bildet. Linienstationen werden bei der Produktion von Endmontageartikeln verwendet. Eine Linienstation kann mehrere Positionen aufweisen, wodurch mehrere Artikel auf einer Linienstation vorhanden sein können. Linienstation Eine Abteilung, die einen Teil einer Montagelinie bildet. Linienstationen werden bei der Produktion von Endmontageartikeln verwendet. Eine Linienstation kann mehrere Positionen aufweisen, wodurch mehrere Artikel auf einer Linienstation vorhanden sein können. Produktionslager Produktionsläger werden zur Lagerung von Zwischenbeständen verwendet, die für die Belieferung der Produktionsabteilungen angelegt worden sind. Ein Produktionslager ist mit einer oder mehreren Abteilungen verknüpft und kann über Ergänzungsaufträge oder nach dem Holprinzip beliefert werden. Die Lieferverfahren nach dem Holprinzip sind: Holprinzip (Stapel) (gilt nur im Modul Montageverwaltung). Holprinzip (auftragsbezogen) (gilt nur im Modul Montageverwaltung). Holprinzip (einzeln) (gilt nur im Modul Produktion). KANBAN. Zeitabhängiger Meldebestand. Die Artikel im Produktionslager sind nicht Teil der Arbeit-in-Umlauf (AiU). Der Wert der Artikel wird beim Verlassen des Produktionslagers in die Produktion zur Arbeit-in-Umlauf addiert. Produktionslager Produktionsläger werden zur Lagerung von Zwischenbeständen verwendet, die für die Belieferung der Produktionsabteilungen angelegt worden sind. Ein Produktionslager ist mit einer oder mehreren Abteilungen verknüpft und kann über Ergänzungsaufträge oder nach dem Holprinzip beliefert werden. Die Lieferverfahren nach dem Holprinzip sind: Holprinzip (Stapel) (gilt nur im Modul Montageverwaltung). Holprinzip (auftragsbezogen) (gilt nur im Modul Montageverwaltung). Holprinzip (einzeln) (gilt nur im Modul Produktion). KANBAN. Zeitabhängiger Meldebestand. Die Artikel im Produktionslager sind nicht Teil der Arbeit-in-Umlauf (AiU). Der Wert der Artikel wird beim Verlassen des Produktionslagers in die Produktion zur Arbeit-in-Umlauf addiert. Von Montageteil Eine Komponente, die in einer Montagelinie verwendet wird. Ein Montageteil bildet die Verbindung zwischen den Paketen Konfiguration und Unternehmensplanung. Im Paket Konfiguration werden die Bedarfe für Montageteile erstellt, im Paket Unternehmensplanung wird die Produktion oder der Einkauf des Artikels geplant. Bis Montageteil Eine Komponente, die in einer Montagelinie verwendet wird. Ein Montageteil bildet die Verbindung zwischen den Paketen Konfiguration und Unternehmensplanung. Im Paket Konfiguration werden die Bedarfe für Montageteile erstellt, im Paket Unternehmensplanung wird die Produktion oder der Einkauf des Artikels geplant. Aktualisieren Klicken Sie auf diese Option, um die Lieferdaten für die Montageteile der Linienstation zu aktualisieren. Meldungen Klicken Sie auf diese Option, um die Fehlermeldungen anzuzeigen, die während des Vorgangs generiert wurden. |