| # Übersicht über die Einheitengültigkeit Über Einheitengültigkeit wird die Gültigkeit von Varianten eines Endprodukts gesteuert. Einheitengültigkeit lässt sich zur Ermittlung des Bedarfsverursachers einsetzen, oder zum Anlegen von Ausnahmen für ein Standardendprodukt, so dass sich Varianten fertigen lassen, ohne dass dazu ein neuer, separater Artikel angelegt werden muss. Folglich müssen auch keine einzelnen Stücklisten für jede Kombination aus Varianten angelegt werden. Als Endprodukte seien etwa Flugzeuge oder Wohnmobile genannt. Die Abweichungen bestehen aus relativ geringen Abwandlungen des Endprodukts. Beispielsweise die Montage roter statt blauer Sitze oder eine bestimmte Art von Radar oder Klimaanlage in einem ansonsten dem Standardmodell entsprechenden Flugzeug. Einheitengültigkeit eignet sich zum Festlegen von Änderungen, wenn: es nur wenige Änderungen gibt sich die Änderungen auf relativ kleine Untereinheiten des Endprodukts beziehen die Änderungen aus Kundenwünschen, Entwicklungs- oder Fertigungsgründen resultieren Die Hauptkonzepte bei Einheitengültigkeit Bei Einheitengültigkeit lassen sich eine Reihe von Konzepten unterscheiden: Gültigkeitseinheit Anforderung Ausnahme Gültigkeitseinheit Bei einer Gültigkeitseinheit handelt es sich um einen Code, der zur Identifizierung mit einem Endprodukt verknüpft wird, und der die Abweichung(en) vom Standardendprodukt repräsentieren kann. Sie (bzw. der Code) kann mit Fertigungsartikeln und Einkaufsartikeln verknüpft werden. Weitere Informationen finden Sie unter Gültigkeitseinheiten. Anforderung Bei Einheitengültigkeit versteht man unter Anforderung den geschäftlichen Grund, den Sie zur Beschreibung der Änderungen und Abwandlungen eines Artikels (den Ausnahmen) definiert haben. Die Anforderung wird durch Ausnahmen angegeben, was unten erläutert wird. Anforderungen können zum Beispiel auf Bestimmungen hindeuten: USA: US-amerikanische Gesetzgebung EUR: Europäische Gesetzgebung ASIEN: Asiatische Bestimmungen Anforderungen können z. B. auch das Modell eines Artikels betreffen: SPAR: Modell mit einem begrenzten Funktionsumfang NORMAL: Modell mit einem normalen Funktionsumfang LUXUS: Modell mit zusätzlichen Funktionen Ausnahme Bei Einheitengültigkeit versteht man unter einer Ausnahme die Definition einer Abweichung für einen Artikel mit Einheitengültigkeit. Eine Ausnahme gibt beispielsweise an, ob für die Gültigkeitseinheit eine bestimmte Stücklistenposition oder ein besonderer Arbeitsgang verwendet werden muss. Ausnahmen werden häufig aufgrund von Kundenanforderungen oder technischen Neuerungen angelegt. Weitere Informationen finden Sie unter Ausnahmen bei Einheitengültigkeiten. So verwenden Sie Einheitengültigkeit Einheitengültigkeit kann auf drei Arten eingesetzt werden: Konfigurieren von Gültigkeitseinheiten (Varianten) als eine Art vereinfachter Konfigurator im Paket Verkauf zur Ermittlung des Bedarfsverursachers Konfigurieren von Gültigkeitseinheiten Verwenden Sie Gültigkeitseinheiten, um Ausnahmen in der Baureihe oder einer Untereinheit der Baureihe eines Artikels zu definieren. Dieser Ansatz wird vor allem bei Fertigung komplexer Endprodukte in geringer Stückzahl, z. B. in der Flugzeug- oder Rüstungsindustrie, verwendet. Baureihen werden für ein bestimmtes Endprodukt, z. B. für ein Flugzeug definiert. Ausnahmen werden dann z. B. für die Nummern 50-100 der Artikelbaureihe definiert. So wurde Einheitengültigkeit in früheren Releases eingesetzt. Ein Beispiel für diesen Ansatz finden Sie unter Konfigurieren von Gültigkeitseinheiten (Varianten). Vereinfachter Konfigurator Setzen Sie Gültigkeitseinheiten ein, um Artikel in einzelnen Verkaufsauftragspositionen zu konfigurieren. Dieser Ansatz wird vor allem in Branchen mit hohen Stückzahlen verwendet, wie etwa in der Elektroindustrie. Einheitengültigkeit wird dabei als vereinfachter Konfigurator eingesetzt. Ein Beispiel für diese Art des Einsatzes finden Sie unter Einheitengültigkeit als vereinfachter Konfigurator im Modul "Verkauf". Ermittlung Bedarfsverursacher Außer bei der Modellierung von Abweichungen kann Einheitengültigkeit zur Ermittlung des Bedarfsverursachers eingesetzt werden. Wurde eine Gültigkeitseinheit für den Artikel in einer VK-Angebotsposition, einer VK-Auftragsposition oder einer VK-Vertragsposition festgelegt, stellt das Paket Unternehmensplanung diese Gültigkeitseinheit den Paketen Fertigung, Einkauf und Lagerwirtschaft zur Verfügung. Auf diese Weise lässt sich dieser bestimmte Artikel mit Einheitengültigkeit durch den Produktionsprozess verfolgen. Die Ermittlung des Bedarfsverursachers läuft auf mehreren Ebenen ab. Die mit dem Artikel in der Verkaufsauftragsposition verknüpfte Gültigkeitseinheit ist auch mit allen (sowohl Fertigungs- als auch Einkaufsartikel) Komponenten in der Produktstruktur des Artikels verknüpft. Daher lässt sich Material, das durch Bestellungen eingekauft und in Produktionsaufträgen verwendet wurde, in allen Ebenen der Produktstruktur auf die VK-Auftragsposition, die VK-Angebotsposition oder die VK-Vertragsposition zurückführen. Verwandte Themen Einrichten der Einheitengültigkeit Gültigkeitseinheiten Ausnahmen bei Einheitengültigkeiten Konfigurieren von Gültigkeitseinheiten (Varianten) Einheitengültigkeit als vereinfachter Konfigurator im Modul "Verkauf" Beispiel für Einheitengültigkeit Einheitengültigkeit und Fertigstellung des Produktionsauftrags Austauschbarkeit von Gültigkeitseinheiten Identische Konfigurationen von Gültigkeitseinheiten Definieren von anwenderspezifischen Beschränkungen bei Einheitengültigkeit Nacharbeitsaufträge für Gültigkeitseinheiten Einheitengültigkeit in PCS Einheitengültigkeit in EDM Einheitengültigkeit im Paket Unternehmensplanung Übersicht über Artikel mit ID-Nummer |