| # Normzeiten (tirou0131m000) Mit diesem Programm erfassen Sie Normzeiten oder Normeinheiten in einer Normzeitentabelle. Doppelklicken Sie dazu auf einen Datensatz, für den Sie Normzeiten oder Normeinheiten erfassen möchten. Verwandte Themen Berechnen von Produktionsrate und Zykluszeit aus Normzeitentabellen Berechnen auf Basis von Normzeitentabellen Normzeitentabellenart Die Bezeichnung der Werte in den Spalten der Normzeitentabelle, beispielsweise Breite, Länge, Durchmesser etc. x-Koordinaten Der Wert der Variable (beispielsweise Länge), der in den Spalten der Normzeitentabelle angegeben wird. Zusammen mit den Werten aus den Zeilen der Tabelle können Sie die Normzeiten oder Normeinheiten für die Tätigkeit im Unterprogramm Normzeiten (tirou0131m000) erfassen. Sie können das Unterprogramm Normzeiten (tirou0131m000) durch einen Doppelklick auf den Datensatz aufrufen, für den Sie Normzeiten oder Normeinheiten erfassen möchten. Text Wenn die Normzeitentabelle die Art Bearbeitungszeit aufweist, müssen Sie in diesem Feld eine Normzeit eingeben. Wenn die Normzeitentabelle die Art Produktionsrate aufweist, müssen Sie in diesem Feld eine Normeinheit eingeben. Text Der Wert der Variable (beispielsweise Länge), der in den Zeilen der Normzeitentabelle angegeben wird. Zusammen mit den Werten aus den Spalten der Tabelle können Sie die Normzeiten oder Normeinheiten für die Tätigkeit im Unterprogramm Normzeiten (tirou0131m000) erfassen. Sie können das Unterprogramm Normzeiten (tirou0131m000) durch einen Doppelklick auf den Datensatz aufrufen, für den Sie die Normzeiten oder Normeinheiten erfassen möchten. Physikal. Größe auf y-Achse Die Bezeichnung der Werte in den Spalten der Normzeitentabelle, beispielsweise Breite, Länge, Durchmesser etc. Normzeitentabelle Eine Tabelle, die die Zeiten enthält, die zur Ausführung einer Tätigkeit erforderlich sind (Normzeiten), oder die Anzahl, die eine Tätigkeit in einer bestimmten Zeiteinheit ausführt werden kann (Normeinheit). Die Normzeiten oder Normeinheiten hängen von zwei Wertereihen ab, die in den Spalten (x-Achse) und Reihen (y-Achsen) der Tabelle aufgeführt werden. Beispiel Die Zeit, die zum Bohren eines Lochs erforderlich ist, hängt ab von der Stärke des Materials und dem Durchmesser des Lochs. Eine Normzeitentabelle mit Normzeiten kann folgendermaßen aussehen:
| Stärke (mm)
Durchmesser (mm) | 1 | 2 | 3 | 4
0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8
1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1
1.5 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3
Die Normzeit zum Bohren eines Lochs mit dem Durchmesser 1,0 in einem Material mit der Stärke 2,0 ist 2,5. Umrechnungsfaktor Der Faktor, mit dem die Normzeit oder die Normeinheit der Tabelle multipliziert werden müssen. Normzeitentabellenart Die Art der Normzeitentabelle. Zeiteinheit Produktionsrate Die Zeiteinheit, in der die Produktionsrate angegeben wird. |