| # Prüfauftrag - Stichproben (qmptc2110m000) Mit diesem Programm verwalten Sie Stichproben. Nachdem ein Bestandsprüfungsauftrag erstellt und noch keine Prüfung durchgeführt wurde, müssen Sie eine Stichprobe entnehmen, die für den gesamten Bestand eines Artikels repräsentativ ist. Sie können mehrere Stichproben entnehmen, jedoch darf die Gesamtmenge dieser Stichproben den Stichprobenumfang nicht überschreiten, der für diesen Prüfauftrag im Programm Prüfreihen (qmptc0136m000) angegeben wurde. Um einen Prüfauftrag fertigzustellen, muss die gesamte Stichprobenmenge identisch mit dem Umfang der Stichprobe sein. Nachdem Sie die Stichproben angegeben haben, können Sie den Prüfauftrag mit folgenden Programmen abschließen: Stichprobe - Prüfdaten nach Merkmal (qmptc1115m000) oder Stichprobe - Prüfdaten nach ID-Nummer (qmptc1116m000) Prüfaufträge fertigmelden und verarbeiten (qmptc1202m000) Prüfaufträge verarbeiten (qmptc1204m000) Verwandte Themen Lagerbestandsprüfungen Prüfauftrag Ein Auftrag, der zur Strukturierung der Prüfung von gekauften, hergestellten oder verkauften Produkten verwendet wird. Größter Umfang Der größte Umfang der Stichprobenmenge ist abhängig von der Prüfungsart. 100 % oder Einmalige Stichprobe: Größter Umfang = " Stichprobenumfang " Zyklische Stichprobe: Größter Umfang = ( Auftragsmenge/ Intervall) x Stichprobenumfang Der größte Umfang bei zyklischen Stichproben ist gleich dem Stichprobenumfang. Gesamtmenge In diesem Feld wird die Summe aller Stichproben angegeben. Am Ende muss die Menge gleich dem Stichprobenumfang sein. Artikel In LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden, oder der Artikel kann in mehreren Produktvarianten vorkommen. Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel sind: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdbearbeitungsdienste Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel) Folgenummer Prüfaufträgen wird eine bestimmte Reihenfolgenummer zugeordnet. Auf Basis dieser Nummer werden Merkmale in verschiedenen Stichproben getestet. Stichprobe Eine geringe Menge, die aus der Gesamtmenge entnommen wird und die Qualität der Prüfmenge bestimmt. Lager In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden. Lagerplatz Ein bestimmter Ort in einem Lager, an dem Waren gelagert werden. Ein Lager kann in Lagerplätze eingeteilt werden, um den verfügbaren Platz zu verwalten und die Waren im Lager zu lokalisieren. Lagerungsbedingungen und Sperrungen können einzelnen Lagerplätzen zugeordnet werden. Charge Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet. Datum Dieses Datum wird Artikeln bei der Lagerung zugewiesen. Sie können anhand des Bestandsdatums Artikel nach dem FIFO- (First In First Out) oder LIFO-Prinzip (Last In First Out) einlesen, ohne eine umfangreiche Chargenverwaltung durchzuführen. Die Aussagefähigkeit des Bestandsdatums ist mit der Auslagerungspriorität LIFO, FIFO oder dem Haltbarkeitsdatum des Artikels verbunden. Bei Auslagerungspriorität LIFO oder FIFO ist die Voreinstellung für das Bestandsdatum das Systemdatum. Sie können es jedoch überschreiben, so dass das Bestandsdatum nicht mit dem Datum der Lagerung übereinstimmen muss. Wenn der Artikel ein bestimmtes Haltbarkeitsdatum hat, ist das Bestandsdatum das für den Artikel festgelegte Haltbarkeitsdatum. Prüfmenge Der Teil einer Stichprobenmenge, der jeweils einzeln geprüft wird. Beispiel: Eine Stichprobe mit 5 kg wird kontrolliert, indem jeweils 1 kg geprüft wird. Hinweis Das Testergebnis kann für jede Prüfmenge in das Programm Stichprobe - Prüfdaten nach Merkmal (qmptc1115m000) oder in das Programm Stichprobe - Prüfdaten nach ID-Nummer (qmptc1116m000) eingegeben werden. Stichprobenmenge Wenn Sie aus einer bestimmten Prüfmenge eine Stichprobe nehmen, wollen Sie meist nicht alle Einheiten sofort prüfen. Bei einer Stichprobenmenge handelt es sich um die aus einem Stichprobenumfang entnommene Menge, die sofort geprüft wird. Stichprobe um In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem die Stichproben entnommen werden. Prüfdaten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Prüfdaten vorhanden. |