| # Reservierungen für realisierbare Kapazität LN berechnet Reservierungen für realisierbare Kapazität (CTP), wenn der frei verfügbare Bestand eines Artikels oder ein Artikel-Hauptplan aktualisiert werden. Reservierung realisierbarer Kapazität LN generiert eine Reservierung für realisierbare Kapazität in den folgenden Fällen: Der kumulierte frei verfügbarer Bestand eines Planartikels in einer bestimmten Planperiode fällt unter null. Sie haben das Kontrollkästchen Realisierbare Kapazität im Programm Planartikeldaten (cprpd1100m000) für den betroffenen Artikel markiert. LN generiert Reservierungen für realisierbare Kapazität für Ressourcen, für die folgendes gilt: Die Ressource ist in der Liste kritischer Kapazitäten des Artikels aufgeführt. Die Ressource ist als Kritisch in CTP definiert. Hinweis Wenn für einen Planartikel Reservierungen für realisierbaren Komponentenbestand und/oder realisierbare Kapazität erstellt werden, wird die erwartete zusätzlich gefertigte Menge des Artikels selbst als Wareneingänge für reservierten CTP abgespeichert. Berechnung Die Reservierung der realisierbaren Kapazität wird wie folgt berechnet:
    RRK(t) = -NA(t) x KB(t)
RRK(t) | Reservierung realisierbarer Kapazität
NA(t) | negativer frei verfügbarer Bestand (ATP)
KB(t) | Kapazitätsbedarf (aus der Liste kritischer Kapazitäten)
Das Bedarfsdatum für die Reservierung realisierbarer Kapazität wird folgendermaßen ermittelt:
    BD = EPP - LZO
BD | Bedarfsdatum für die Reservierung
EPP | Enddatum der ursprünglichen Planperiode
LZV | Laufzeitversatz (aus der Liste kritischer Kapazitäten)
LN erfasst die Reservierungen für realisierbare Kapazität im Programm Ressourcen-Hauptplan (cprmp3501m000) in den Planperioden, in die das Bedarfsdatum fällt. LN subtrahiert die Reservierungen von der realisierbaren Kapazität der Ressource. Reservierungen für realisierbare Kapazität und ihre Herkunft können Sie im Programm Reservierungen für CTP-Kapazität (cprmp5520m000) abfragen. Dieses Programm kann über das Menü Zusatzoptionen im Programm Artikel-Hauptplan (cprmp2101m000) aufgerufen werden. Verwandte Themen Überprüfungen des frei verfügbaren und realisierbaren Bestands Realisierbare Kapazität Berechnen der realisierbaren Kapazität Überprüfen des realisierbaren Bestands Reservierungen für CTP-Komponentenbestand |