| # Paramètres de gestion des données d'étude (tiedm0100m000) Cette session permet de définir les paramètres du module Gestion des données d'étude. Cette session comporte : l’historique des groupes de paramètres Gestion des données d'étude et de leurs dates d'application, le groupe de paramètres courant, placé en début de liste (sans date d'application). Pour afficher les paramètres d'historique, double-cliquez sur l'un des groupes de paramètres. Pour afficher ou modifier les valeurs des paramètres courants, double-cliquez sur le groupe dépourvu de date d'application, au début de la liste. Si vous effectuez des modifications et que vous enregistrez le nouveau groupe de paramètres, Infor LN effectue les opérations suivantes : il ajoute le nouveau groupe à la liste d'historique, Le groupe courant, en début de liste, est mis à jour. Rubriques liées Récapitulatif de la gestion des données d'étude Date d'application Date et heure auxquelles les paramètres sont corrects. Les paramètres sont valables jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent. Le groupe courant ne comporte pas de date d'application. Description Description du groupe de paramètres. Groupe de séries pour modification globale de nomenclature Si vous définissez une modification globale de nomenclature dans la session Modification globale de nomenclature (tiedm3110m000), Infor LN génère un numéro d'ordre à partir d'un premier numéro disponible. Le paramètre saisi ici indique le groupe de séries à partir duquel est généré le premier numéro disponible. Rubriques liées Modification des nomenclatures d'étude - Procédure automatique Utilisation de séries et groupes de séries Groupe de séries pour modification globale de nomenclature Description du groupe de séries servant à générer les modifications globales de nomenclature dans EDM. Rubriques liées Modification des nomenclatures d'étude - Procédure automatique Utilisation de séries et groupes de séries N° série pour révision Infor LN fait appel aux numéros de série saisis dans ce champ pour générer les numéros des révisions de références d'étude. Rendre spécifique l'article copié Si cette case est cochée, les articles standard copiés dans les articles du projet lors de la copie d'une nomenclature d'étude dans une nomenclature de production deviennent des articles de projet dans cette dernière. La nomenclature et la gamme sont également copiées. Si cette case n'est pas cochée, un article reste standard lorsqu'il est copié dans une nomenclature de projet. Rubriques liées Copie de références d'étude vers des articles Nomenclatures d'étude Historique des nomenclature de production Si cette case est cochée, lorsque vous copiez une nomenclature d'étude vers une nomenclature de production, les anciennes lignes de la nomenclature de production ne sont pas modifiées et les nouvelles lignes (copiées depuis la nomenclature d'étude) se voient attribuer de nouveaux numéros de séquence (subdivision des numéros de position). Si cette case n'est pas cochée, les anciennes données de la nomenclature sont écrasées. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Historique des nomenclatures dans Gestion des données d'étude. Rubriques liées Copie de références d'étude vers des articles Nomenclatures d'étude Numérotation manuelle des révisions Si cette case est cochée, vous pouvez entrer manuellement le numéro des révisions que vous créez. Si cette case est cochée et que vous finalisez une modification globale de nomenclature, procédez comme suit : Créez une modification globale de nomenclature. Définissez des actions de modification globale de nomenclature. Définissez une liste d'inclusion/exclusion des références d'étude. Générez des références d'étude par modification globale de nomenclature. Changez le statut de la modification globale de nomenclature en Approuvé par département de conception. Vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez créer manuellement la révision des références d'étude par modification globale de nomenclature. Répondez Oui. La session Référence d'étude par modification globale de nomenclature (tiedm3122m000) s'affiche. Sélectionnez Révisions de références d'étude dans le menu approprié. Créez une nouvelle révision de toutes les références d'étude par modification globale de nomenclature. Ne copiez pas la nomenclature d'étude d'une précédente révision vers la nouvelle révision. La question où il vous est demandé si vous souhaitez copier la nomenclature d'étude est automatiquement supprimée si la session Révision de référence d'étude (tiedm1100m000) est ouverte à partir de la session Référence d'étude par modification globale de nomenclature (tiedm3122m000) et que la case Numérotation manuelle des révisions est cochée. Spécifiez la date d'application des révisions souhaitée si vous créez des révisions en mode de numérotation manuelle. Il est impossible de spécifier des dates d'application pour des révisions dans la session Modification globale de nomenclature (tiedm3110m000). Cliquez deux fois sur les lignes de références d'étude dans la session Référence d'étude par modification globale de nomenclature (tiedm3122m000) afin de spécifier la nouvelle révision pour toutes les références d'étude par modification globale de nomenclature. Lancez la session Modification globale de nomenclature (tiedm3110m000). Lancez le traitement des modifications de la nomenclature d'étude pour la modification globale de nomenclature. Changez le statut de la modification globale de nomenclature en Approuvé par département de fabrication. Vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez ou non approuver les révisions pour la production, établir une relation pour les références d'étude par modification globale de nomenclature et générer des données de copie de la nomenclature d'étude. Répondez Oui à toutes les questions. Finalisez la modification globale de nomenclature. Remarque Ne modifiez pas cette case à cocher si vous travaillez déjà avec des révisions pour éviter toute incohérence dans la numérotation des révisions. Comparer dates d'application des révisions dans nomenclature d'étude Si cette case est cochée, la révision d’un composant dans une nomenclature d’étude doit être identique ou antérieure à la révision de son article père. Vous ne pouvez pas saisir un composant dont la révision est plus récente que celle de son article père. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN ignore ces contrôles. Si vous créez des structures de la nomenclature d’étude de manière descendante, c’est-à-dire si vous commencez par l’article principal et ajoutez ses composants, le contrôle des dates d’application peut poser des problèmes. Copie vers l'article si approbation par département de fabrication Si cette case est cochée, et si vous attribuez à la révision d’une référence d’étude la valeur Approuvé par département de fabrication, Infor LN copie cette révision dans un article. Si cette case n'est pas cochée, et si vous attribuez à la révision d’une référence d’étude la valeur Approuvé par département de fabrication, Infor LN ne copie pas cette révision dans un article. Pour régler une révision de référence d'étude sur Approuvé par département de fabrication, dans la session Révision de référence d'étude (tiedm1100m000), sélectionnez la révision et, dans le menu approprié, cliquez sur Approuver par département de fabrication. Remarque La révision d'un article ne peut être mise à jour que s'il existe des relations entre les références d'étude. Rubriques liées Références d'étude Finaliser les nomenclatures d'étude vides Ce paramètre détermine si la nomenclature de production d'un article de fabrication doit expirer lors de la révision d'une référence d'étude pour laquelle aucune nomenclature d'étude n'a été définie. Si cette case est cochée, les lignes de nomenclature de production associées expirent lors de la finalisation. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de nomenclature de production associées demeurent inchangées. Ecrasement de la description de l'article et des critères de recherche Lorsque des articles de fabrication sont mis à jour à partir de références d'étude, ce paramètre indique si la description de l'article et les critères de recherche doivent être écrasés. Remarque Ce paramètre n'est utilisé que lorsque le processus de mise à jour est lancé via des objets de gestion (intégrations PLM). Si cette case est cochée, le critère de recherche et les descriptions de l'article cible sont écrasés. Si cette case n'est pas cochée, le critère de recherche et les descriptions de l'article cible ne sont pas écrasés. Ecraser les attributs physiques Lorsque des articles de fabrication sont mis à jour à partir de références d'étude, ce paramètre indique si les champs de l'article sont écrasés. Si cette case est cochée, les champs d'article suivants sont écrasés : Unité de poids Poids Matière Standard Taille Si cette case n'est pas cochée, les champs mentionnés ne sont pas écrasés. Copier le code Signal d'article Si cette case est cochée, le code Signal article de la référence d'étude peut être copié vers l'article standard pendant le processus de copie de la référence d'étude vers cet article. Copier le texte Lorsque des articles de fabrication sont mis à jour à partir de références d'étude, ce paramètre définit comment le champ de texte de l'article est traité. Valeurs autorisées: Référence d'étude De: le texte de l'article est copié depuis le texte de la référence d'étude. Révision de référence d'étude De: le texte de l'article est copié depuis le texte de la référence d'étude. Pas de copie: le texte de l'article n'est jamais copié. |