| # Echantillons d'ordres de contrôle qualité (qmptc2110m000) Cette session permet de gérer les échantillons. Une fois que vous avez créé un ordre de contrôle qualité des stocks (mais avant que le contrôle qualité puisse être effectué), vous devez prélever un échantillon qui soit représentatif de tout le stock d'un article. Vous pouvez extraire plusieurs échantillons mais la quantité totale de ces derniers ne peut pas dépasser la taille indiquée pour l'ordre de contrôle qualité. Pour qu'un ordre de contrôle soit achevé, il faut que la quantité totale de l'échantillon égale la taille de l'échantillon. Une fois que vous avez défini les échantillons, servez-vous des sessions suivantes pour finaliser l'ordre de contrôle qualité. Données de test d'ordre de contrôle qualité (qmptc1115m000) ou Echantillon de données de test par numéro de série (qmptc1116m000) Achèv./traitement des ctrôles qualité ordres (qmptc1202m000) Traitement des ordres de contrôle (qmptc1204m000) Rubriques liées Contrôles qualité des stocks Ordre de contrôle Ordre qui permet de structurer le contrôle qualité des produits achetés, fabriqués ou vendus. Taille maximum La taille maximum correspondant à la quantité de l'échantillon dépend du type de test. 100 % ou Echantillonnage simple: Taille maximum = Taille de l'échantillon Echantillonnage continu: Taille maximum = ( Quantité d'ordre/ Fréquence) x Taille de l'échantillon Dans le cas de l'échantillonnage continu, l'échantillon est égal à la taille de l'échantillon. Quantité totale Quantité totale de tous les échantillons. A la fin, la quantité doit être égale à la taille de l'échantillon. Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Séquence d'ordre d'origine Numéro de séquence de l'ordre de contrôle qualité, qui est fonction des caractéristiques testées sur les différents échantillons. Echantillon Petite quantité extraite de la quantité totale (d'ordre) qui est représentative de la qualité globale. Magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Emplacement Endroit spécifique du magasin dans lequel sont stockées les marchandises. Vous pouvez diviser le magasin en emplacements afin de faciliter la gestion de l'espace disponible et la recherche des marchandises stockées. Il est possible d'appliquer des blocages et des conditions de stockage à des emplacements donnés. Lot Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. Date Date attribuée aux articles lors de leur stockage. Les dates de stock permettent d'extraire des articles sur la base de la méthode FIFO (premier entré, premier sorti) ou LIFO (dernier entré, premier sorti) sans gestion complexe des stocks. La signification de la date de stock dépend de la priorité de sortie (LIFO, FIFO ou date de péremption du produit). Pour les priorités de sortie LIFO ou FIFO, la date de stock par défaut est la date système. Vous pouvez cependant modifier cette date ; dans ce cas, la date de stock ne correspond pas forcément à la date effective de stockage. Si l'article a une durée de vie déterminée, la date de stock correspond à la date de péremption définie pour le produit. Quantité testée Partie de la quantité de l'échantillon qui est testée à chaque fois. Explication : Pour tester un échantillon de 5 kg, on testera 1 kg à chaque fois. Remarque Pour chaque quantité testée, le résultat peut être saisi dans la session Données de test d'ordre de contrôle qualité (qmptc1115m000) ou la session Echantillon de données de test par numéro de série (qmptc1116m000). Quantité de l'échantillon Quand vous prélevez un échantillon d'une quantité d'ordre spécifique, vous ne voulez généralement pas tester toutes les pièces en même temps. La quantité de l'échantillon est la quantité qui est prélevée de la taille totale de l'échantillon pour être testée immédiatement. Heure de l'échantillon Heure à laquelle les échantillons sont prélevés. Données de test Si cette case est cochée, des données de test sont disponibles. |