| # Tables des normes (tirou0130m000) Cette session permet de définir des tables de normes. Les normes horaires et les unités de normes enregistrées dans les tables de normes servent à calculer la cadence de production et le temps de cycle d'un article. Dans la session de détails Tables des normes (tirou0130m000), vous devez fournir la description des colonnes (axe des X) et des lignes (axe des Y) de la table. Vous devez également définir le nombre de colonnes et de lignes. En dernier lieu, vous devez ajouter des valeurs pour chaque ligne et colonne de la table. A partir de la session Tables des normes (tirou0130m000), vous pouvez accéder à la session Normes horaires (tirou0131m000). Dans cette session, vous pouvez enregistrer des normes horaires et des unité de normes à partir des valeurs des lignes et colonnes de la table des normes. Rubriques liées Calcul de la cadence de production et du temps de cycle à partir d'une table de normes Calcul d'après les tables de normes Table des normes horaires Table contenant les temps nécessaires à la réalisation d'une tâche (normes horaires) ou le nombre d'exécutions possibles d'une tâche dans une unité de temps donnée (unité de norme). Les normes horaires ou unités de normes dépendent de deux séries de valeurs présentes dans les colonnes (axe des X) et les lignes (axe des Y) de la table. Exemple Le temps nécessaire au perçage d'un trou dépend de l'épaisseur de la matière et du diamètre du trou. Une table de normes contient des normes horaires semblables aux suivantes :
| Epaisseur (mm)
Diamètre (mm) | 1 | 2 | 3 | 4
0,5 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8
1,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1
1,5 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,3
La norme horaire pour percer un trou d'un diamètre de 1 dans une matière d'une épaisseur de 2 est de 2,5. Description de l'axe des X Description des valeurs des colonnes de la table des normes. Par exemple, largeur, longueur, diamètre, etc. Nombre de coordonnées X Nombre de colonnes de la table des normes. Description de l'axe des Y Description des valeurs des lignes de la table des normes. Par exemple, largeur, longueur, diamètre, etc. Nombre de coordonnées Y Nombre de lignes de la table des normes. Type de table de normes horaires Type de la table des normes. Facteur de conversion des normes horaires Facteur par lequel la norme horaire ou l'unité de norme de la table des normes doit être multiplié. Coordonnées X Une valeur de la variable (par exemple, la longueur) saisie dans les colonnes de la table des normes. Pour chaque combinaison d'une valeur de l'axe des X (valeur de colonne) et d'une valeur de l'axe des Y (valeur de ligne), vous pouvez enregistrer une norme horaire ou une unité de norme pour la tâche via la session Normes horaires (tirou0131m000). Depuis cette session, vous pouvez lancer la session Normes horaires (tirou0131m000). Coordonnées Y Valeur de la variable (par exemple, la longueur) saisie dans les lignes de la table des normes. Outre les valeurs des colonnes de la table des normes, vous pouvez enregistrer des normes horaires ou des unités de normes pour la tâche dans la session Normes horaires (tirou0131m000). Depuis cette session, vous pouvez lancer la session Normes horaires (tirou0131m000). |