| # Structure de variante de produit (tipcf5511m000) Cette session permet de configurer des variantes de produits. Configuration des variantes de produits qui contiennent des articles configurables achetés. Vous pouvez configurer des variantes de produit qui contiennent des articles configurables achetés. Au moyen d'un article configurable, vous pouvez créer une structure d'article pouvant contenir un sous-ensemble configurable acheté. Le sous-ensemble acheté est sorti au niveau de la ligne d'assemblage, comme les autres pièces d'assemblage. Pour plus d'informations sur l'obtention d'articles configurables achetés dans le module Gestion de l'assemblage, reportez-vous aux rubriques suivantes : Obtention d'articles configurés dans Gestion de l'assemblage - Configuration des données de base Obtention d'articles configurés dans Gestion de l'assemblage - Configuration de la nomenclature Variantes de produit - Articles configurables achetés Rubriques liées Procédures PCF Variante de produit Code d'identification unique de la variante de produit. Vous pouvez configurer des variantes de produit qui contiennent des articles configurables achetés. Au moyen d'un article configurable, vous pouvez créer une structure d'article pouvant contenir un sous-ensemble configurable acheté. Le sous-ensemble acheté est sorti au niveau de la ligne d'assemblage, comme les autres pièces d'assemblage. Pour plus d'informations sur l'obtention d'articles configurables achetés dans le module Gestion de l'assemblage, reportez-vous aux rubriques suivantes : Obtention d'articles configurés dans Gestion de l'assemblage - Configuration des données de base Obtention d'articles configurés dans Gestion de l'assemblage - Configuration de la nomenclature Variantes de produit - Articles configurables achetés Groupe d'options Identifie un ensemble de caractéristiques et d'options de produit pour un article générique au sein d'une structure de produit générique. Article générique Article générique au niveau de la nomenclature. Niveau Lors de la fabrication d'un produit, les composants sont assemblés en sous-ensembles et ces derniers sont à leur tour assemblés dans le produit final. Les composants utilisés à chaque phase de la fabrication sont décrits dans une nomenclature. Chaque phase constitue un niveau de la nomenclature. La liste des composants d'une roue représente un niveau de nomenclature. La liste des sous-ensembles d'un vélo constitue le niveau supérieur qui est souvent appelé niveau zéro. Exemple Un vélo se compose d'un cadre et de deux roues. Le cadre comprend trois tubes. Les roues comprennent chacune une jante, un moyeu et 35 rayons. Article générique Code de l'article configurable. Position Position du composant, représentée par un numéro, qui permet d'identifier clairement la nomenclature générique. Il est comparable au numéro de ligne dans la gamme de production. Cependant, dans une nomenclature générique, plusieurs variantes peuvent être définies pour chaque numéro de position. Par défaut, Infor LN affiche le dernier numéro de position utilisé plus 10 (autrement dit; selon la séquence 10, 20, 30, etc.) La numérotation des positions n'est pas soumise à restriction. Vous devez adopter ces valeurs afin de pouvoir utiliser les numéros intermédiaires quand vous insérerez des composants. Si, après coup, il est nécessaire d'insérer un composant entre les composants 10 et 20, vous pourrez affecter le numéro de position "15" à ce dernier. Séquence Le numéro de séquence indique qu'à chaque numéro de position peuvent correspondent plusieurs versions du composant. Pour les variantes produit, saisissez le numéro séquentiel associé à ce numéro de position dans la nomenclature générique. Ce numéro séquentiel représente une donnée facultative. Source d'approvisionnement par défaut Source par défaut pour l'approvisionnement en stock d'un article. L'approvisionnement en stock d'un article peut s'effectuer au moyen de commandes clients, d'ordres de fabrication, d'ordres d'assemblage ou d'ordres magasin. La source d'approvisionnement par défaut détermine quel type d'ordre est employé pour l'approvisionnement en stock de l'article mais en général vous pouvez annuler la valeur par défaut et indiquer une autre source. Ce champ permet de déterminer le type d’ordre de réapprovisionnement que Infor LN doit créer si vous saisissez une commande client pour cet article et si le stock physique de cet article n’est pas suffisant. Atelier L’article est obtenu par la création d’un ordre de fabrication. Assemblage L’article est obtenu par la création d’un ordre d’assemblage. Achat L’article est obtenu par la création d’une commande fournisseur. Si le type d’article est Fabriqué ou Générique, ce champ peut contenir Atelier ou Assemblage. Si le type d’article est Référence d'étude, ce champ contient Assemblage et ne peut pas être modifié. Si le type d’article est Acheté, ce champ contient Achat et ne peut pas être modifié. |