| # Cohérence des nomenclatures d'étude et de production (tiedm1520m000) Cette session permet d'afficher les différences entre les nomenclatures d'étude et les nomenclatures de production. Ces différences résultent des modifications appliquées après la copie de la nomenclature d'étude vers une nomenclature de production. Vous devez finaliser la copie de la nomenclature d'étude vers une nomenclature de production avant d'exécuter cette session. Le bouton Rechercher l'enregistrement permet de sélectionner la révision de la référence d'étude et l'article principal (père) de la nomenclature de production. Infor LN affiche les données au moment de la copie ainsi que les nomenclatures d'étude et de production résultant du processus de copie. Toutes les différences entre les deux nomenclatures sont identifiées par un astérisque (*). Infor LN vérifie uniquement les différences entre les données copiées d'une nomenclature d'étude vers la nomenclature de production. Infor LN vérifie quatre points : Existe-t-il des différences entre une ligne de la nomenclature de production copiée depuis la nomenclature d'étude et la ligne correspondante de la nomenclature d'étude (y compris la suppression de la ligne de d'étude) ? Des lignes ont-elles été ajoutées à la nomenclature d'étude, mais pas à la nomenclature de production ? Des lignes de nomenclature de production ont-elles été supprimées ? Existe-t-il des différences entre la ligne des données de copie de la nomenclature d'étude et la ligne de la nomenclature de production dans les champs suivants ? Ingénierie du projet Article principal Finalisé à la position Numéro de séquence Exemple Les données de copie de la nomenclature d'étude pour la révision 1 sont copiées vers une nomenclature de production, et les données de copie de la nomenclature d'étude pour la révision 2 sont copiées vers la même nomenclature de production. Si vous procédez à la vérification de cohérence pour la révision 1, Infor LN ne détecte aucune différence car il examine les champs Finalisé à la position et Numéro de séquence qui correspondent aux lignes de la révision 1. Les données de copie de la nomenclature d'étude sont copiées vers une nomenclature de production et une ligne est ajoutée manuellement à la nomenclature de production. Etant donné que cette ligne ne fait pas partie des données de copie de la nomenclature d'étude, Infor LN ne détecte aucune différence. Rubriques liées Récapitulatif de la gestion des données d'étude Nomenclatures d'étude Référence d'étude Référence d'étude mère de la nomenclature d'étude copiée. Révision de la référence d'étude Révision mère de la référence d'étude de la nomenclature d'étude copiée. Pour saisir une révision, cliquez sur le bouton Rechercher l'enregistrement. Article principal Article père de la nomenclature de production standard ou spécifique vers lequel la ligne de nomenclature d'étude a été copiée. Pour saisir un nouvel article père de nomenclature de production, cliquez sur le bouton Rechercher l'enregistrement. Numéro de position Numéro de référence identifiant une combinaison spécifique d'articles fabriqués et de composants dans une nomenclature. Le numéro de position est divisé en numéros de séquence faisant référence à l'utilisation d'un composant entre des dates déterminées. Méthode de copie Méthode utilisée pour la copie des données. Valeurs autorisées Méthode de copie de nomenclature d'étude Quantité de nomenclature d'étude Quantité de nomenclature de l'article père. La quantité de nomenclature d'étude est utilisée de la même façon que la quantité de nomenclature pour la nomenclature de production. Vous pouvez utiliser ce champ pour spécifier de petites quantités pour les composants de nomenclature. C'est le cas, par exemple, si vous spécifiez la nomenclature d'une solution chimique diluée. Supposons que vous souhaitiez réaliser une solution salée au millionième. Si l'unité de stock de votre solution est le litre et que vous spécifiez par conséquent une nomenclature pour un litre, le composant correspond à un milligramme de sel, ce qui est trop petit pour être mesuré avec précision. Il est plus judicieux dans ce cas de spécifier une nomenclature pour une unité de 1000 litres. Ainsi, le composant correspond à un gramme de sel. Remarque La quantité de nomenclature était précédemment appelée « unité de nomenclature ». Lors de la copie Composant de la ligne de nomenclature d'étude au moment de la copie. Lors de la copie Type de composant. Valeurs autorisées Référence d'étude Article Nomenclature d'étude Composant dans la ligne de nomenclature d'étude. Nomenclature d'étude Type du composant dans la ligne de nomenclature d'étude. Valeurs autorisées Référence d'étude Article Nomenclature de production Article composant dans la nomenclature de production. Longueur Longueur du composant dans la ligne de nomenclature d'étude ou de production. Remarque Le paramètre Longueur permet également de calculer la Quantité nette: Quantité nette = Longueur x Largeur x Nombre d'unités. Largeur Largeur du composant dans la ligne de nomenclature d'étude ou de production. Le paramètre Largeur permet également de calculer la Quantité nette: Quantité nette = Longueur x Largeur x Nombre d'unités. Rubriques liées Calcul de la quantité nette Nombre d'unités Nombre d'unités de l'article dans la nomenclature d'étude ou de production au moment de la copie. Ce nombre est égal au nombre d'unités comprises dans la longueur ou la zone. Quantité nette Quantité nette du composant dans la ligne de nomenclature d'étude ou de production. La quantité nette correspond au nombre d'occurrences du composant dans la nomenclature d'étude ou de production. Quantité nette = ( Longueur x facteur de conversion de la nomenclature) x ( Largeur x facteur de conversion de la nomenclature) x Nombre d'unités/ Facteur de conversion Remarque Si le composant ne comporte pas de Largeur, la valeur ( Largeur x facteur de conversion de la nomenclature) est ignorée dans la formule. Vous pouvez définir les facteurs de conversion dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000). Infor LN utilise le facteur de conversion applicable aux unités de l'article ou de la référence d'étude. Le facteur de conversion de la nomenclature d'étude convertit l'unité de référence en quantité de nomenclature. Il est issu de l'Unité de mesure de nomenclature. Informations supplémentaires Texte court présent dans la nomenclature d'étude ou de production. Article A Composant de la ligne de nomenclature de production vers lequel la ligne de nomenclature d'étude est copiée. Finalisé à la position Position ou numéro de ligne de la nomenclature de production vers lequel la ligne de nomenclature d'étude est copiée. Instruction modifiée Si cette case est cochée, les exceptions de la nomenclature d'étude sont différentes de celles de la nomenclature de production. |