| # Repères topographiques et modification globale de nomenclature La session Action de modification globale de nomenclature (tiedm3120m000) permet de définir des actions pour remplacer, ajouter ou supprimer des articles dans une nomenclature d'étude. Si nécessaire, vous pouvez également utiliser ce type d'action pour remplacer, ajouter ou supprimer des repères topographiques dans une nomenclature d'étude. La case à cocher Action de modif. globale de nomenc. au niveau repère topographique de la session Action de modification globale de nomenclature (tiedm3120m000) détermine si vous pouvez définir des actions de modification globale de nomenclature pour des repères topographiques. Case à cocher Action de modif. globale de nomenc. au niveau repère topographique Dans la session de détails Action de modification globale de nomenclature (tiedm3120m000), si la case Action de modif. globale de nomenc. au niveau repère topographique n'est pas cochée, vous ne pouvez pas remplacer, ajouter ou supprimer des repères topographiques dans une nomenclature d'étude. Si l'ancienne nomenclature d'étude contient des repères topographiques, ceux-ci sont transférés vers la nouvelle nomenclature. Dans la session de détails Action de modification globale de nomenclature (tiedm3120m000), si la case Action de modif. globale de nomenc. au niveau repère topographique est cochée, vous devez définir une action de modification globale de nomenclature au niveau des repères topographiques. Comme pour les articles d'une nomenclature d'étude, vous pouvez définir les trois actions de modification globale de nomenclature suivantes pour les repères topographiques : Remplacer Ajouter Supprimer Remplacer Vous pouvez utiliser une modification globale de nomenclature du type Remplacer pour remplacer un article et/ou un repère topographique d'une nomenclature d'étude par un autre article et/ou repère topographique. Exemple 1 La case Action de modif. globale de nomenc. au niveau repère topographique n'est pas cochée. Vous ne pouvez pas définir de repères topographiques lorsque cette case n'est pas cochée. Ancien composant : Y Ancien repère topographique : --- Nouveau composant : Z Nouveau repère topographique : --- Exemple 2 La case Action de modif. globale de nomenc. au niveau repère topographique est cochée. Vous devez définir des repères topographiques lorsque cette case est cochée. Ancien composant : Y Ancien repère topographique : RT1 Nouveau composant : Z Nouveau repère topographique : RT4 Les exemples précédents illustrent des remplacements dans lesquels l'ancienne quantité est égale à la nouvelle. Dans ce cas, le champ Type de remplacement de la session de détails Action de modification globale de nomenclature (tiedm3120m000) a la valeur = (Egalité). Cependant, les types de remplacements suivants sont également possibles : + (Addition), / (Division), * (Multiplication) et - (Soustraction). Si le remplacement est du type * (Multiplication), les repères topographiques sont traités comme suit : Exemple 3 La case Action de modif. globale de nomenc. au niveau repère topographique est cochée. Le remplacement est du type * (Multiplication) Ancien composant : Y Ancien repère topographique : RT1 Nouveau composant : Z Nouveau repère topographique : RT4 Quantité : 3 Ajouter Dans le cas d'un ajout, un article et/ou un repère topographique est ajouté dans une nomenclature d'étude. Exemple 4 La case Action de modif. globale de nomenc. au niveau repère topographique est cochée. Nouveau composant : Z Nouveau repère topographique : RT4 Quantité : 1 Exemple 5 La case Action de modif. globale de nomenc. au niveau repère topographique n'est pas cochée. Nouveau composant : Z Nouveau repère topographique : --- Quantité : 1 Supprimer Dans le cas d'une suppression, un article et/ou un repère topographique est supprimé d'une nomenclature d'étude. La quantité n'est jamais indiquée. Exemple 6 La case Action de modif. globale de nomenc. au niveau repère topographique est cochée. Ancien composant : Y Ancien repère topographique : RT3 Exemple 7 La case Action de modif. globale de nomenc. au niveau repère topographique n'est pas cochée Ancien composant : Y Ancien repère topographique : --- Rubriques liées Présentation des repères topographiques Procédure de liaison des repères topographiques dans la nomenclature d'étude Modification des nomenclatures d'étude - Procédure automatique |