| # Taux d'utilisation quotidienne (tisfc1503m000) Cette session permet d’afficher une vue d'ensemble du taux d'utilisation des capacités pour un jour. Pour chaque ordre, vous pouvez visualiser le temps et la quantité planifiés pour un centre de charge et une machine. Pour utiliser cette session, sélectionnez Automatique dans le champ Méthode de mise à jour du taux d'utilisation journalière de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000). Remarque Vous pouvez afficher le taux d’utilisation quotidien par centre de charge dans la session Taux d'util. des centres de charge par jour (tisfc1506m000). La session Taux d'utilisation du centre de charge partagé (tisfc1510m000) vous permet d'afficher le taux d'utilisation de la capacité d'un centre de charge partagé. Si vous avez lancé cette session à l'aide la fonction Zoom, vous pouvez uniquement rechercher et sélectionner un enregistrement. Rubriques liées Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle Centres de charge partagés Date Date pour laquelle vous souhaitez afficher la quantité d'heures et de matières planifiée. Heures machines Heures machine nécessaires pour réaliser l'opération. Rubriques liées Calcul des heures main-d'oeuvre/machine Heure de début Début de la période pour laquelle vous souhaitez afficher la capacité planifiée. Centre de charge Code du centre de charge où se déroule l'opération. La session Taux d'utilisation du centre de charge partagé (tisfc1510m000) vous permet d'afficher le taux d'utilisation de la capacité d'un centre de charge partagé. Centre de charge Description du centre de charge où se déroule l'opération. La session Taux d'utilisation du centre de charge partagé (tisfc1510m000) vous permet d'afficher le taux d'utilisation de la capacité d'un centre de charge partagé. Machine Machine utilisée pour exécuter l'opération. Ordre de fabrication Code de l'ordre de fabrication. Gamme Séquence des opérations nécessaires à la fabrication d'un article. Pour chaque opération, la tâche, la machine et le centre de charge sont précisés, de même que les informations relatives au temps de préparation et au temps de cycle. Remarque Si aucune gamme n'est affichée, cela signifie que les coûts de production estimés n'ont pas été définis pour l'ordre de fabrication. Opération Numéro de séquence de l'opération. Les opérations ne se suivent pas nécessairement dans l'ordre de leur numéro de séquence. Vous pouvez définir l'ordre des opérations dans la session Planification de la production (tisfc0110m000). Quantité planifiée Quantité d'articles dont la production est planifiée pour cette opération et à cette date. Les pertes d'articles résultant d'une mise au rebut ou d'un faible rendement sont également prises en compte. Heures de main-d'oeuvre Heures de main-d'oeuvre nécessaires pour réaliser l'opération. Rubriques liées Calcul des heures main-d'oeuvre/machine Planification de la production Lance la session Planification de la production (tisfc0110m000). Calcul du taux d'utilisation Lance la session Calcul du taux d'utilisation (tisfc0201m000) qui permet de mettre à jour les plans du module Planification d'entreprise. Toutes les données de taux d'utilisation sont supprimées, puis recalculées à l'aide des quantités de fabrication et des dates définies dans la session Planification de la production (tisfc0110m000). Cette opération est impossible pour les centres de charge de lignes d’assemblage. Pour utiliser cette option, vous devez d’abord sélectionner Automatique dans le champ Méthode de mise à jour du taux d'utilisation journalière et Automatique dans le champ Méthode de mise à jour du taux d'utilisation hebdomadaire de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000). |