| # Traitement direct des ruptures de stock de matières Cette rubrique explique comment traiter les matières sorties pour des ordres de fabrication après qu'une rupture de stock ait été résolue, avec un minimum de gestion magasin manuelle. Sortie de matières directe Pour sortir des matières avec un minimum de traitement administratif, vous pouvez cocher la case Traiter directement la ligne d'ordre magasin dans les sessions Articles - Production (tiipd0101m000) ou Matières estimées (ticst0101m000). S'il se produit des ruptures de stock au cours de la post-consommation ou du traitement direct et que de nouvelles matières sont arrivées par la suite dans le stock, vous pouvez ignorer la procédure d'ordre magasin et traiter directement la quantité restante de matières. Vous pouvez traiter les ruptures pour une plage d'ordres de fabrication, ou pour des ordres de fabrication, des opérations ou des lignes de matières spécifiques. Une fois que vous avez traité les ruptures de stock de matières, Infor LN imprime le détail des ruptures résolues. Restrictions Le traitement direct des ruptures de stock est possible uniquement pour les matières d'un ordre de fabrication auquel s'appliquent les conditions suivantes : La case Traitement direct de la ligne d'ordre magasin est cochée. Pour les matières post-consommées, ceci est toujours vrai. La quantité de matières commandée sur la ligne d'ordre de fabrication magasin dépasse la quantité réelle. Ceci veut dire que les matières restantes sont en cours de traitement dans le magasin. Le traitement direct des lignes d'ordre magasin non bloquées est possible uniquement si les conditions suivantes sont remplies : Le numéro de série correct est trouvé si la matière est sérialisée en stock. Le lot correct est trouvé si la matière est un article contrôlé par lot et que la sélection de lot est Spécifique. La combinaison article-magasin est correcte. Le numéro d'évolution correct est trouvé via l'interchangeabilité si la matière est un article avec numéro d'évolution. Remarque Les matières pour lesquelles la quantité commandée est inférieure à la quantité réelle sont des retours. Les retours ne sont pas traités automatiquement et doivent être gérés via la procédure d'ordre magasin. Procédure Recherche des ruptures de stock Pour rechercher les ruptures de stock susceptibles d’être traitées, lancez la session Traitement des ruptures de stock de matières (tisfc0221m000) et cochez la case Simuler seulement. Pour rechercher des ruptures de stock, vous pouvez aussi utiliser la session Matières à sortir pour les ordres de fabrication (ticst0101m100). Si une quantité d'une matière spécifique apparaît dans le champ A sortir par magasin et que la case Traitement direct de la ligne d'ordre magasin est cochée, une rupture existe. Traitement des ruptures de stock pour une plage d'ordres de fabrication Pour traiter les ruptures de stock par lot, utilisez la session Traitement des ruptures de stock de matières (tisfc0221m000). Traitement des ruptures de stock pour un ordre de fabrication spécifique Pour traiter les ruptures de stock pour un seul ordre de fabrication, utilisez les sessions Matières à sortir pour les ordres de fabrication (ticst0101m100) ou Ordres de fabrication magasin (timfc0101m000). Si vous utilisez la session Matières à sortir pour les ordres de fabrication (ticst0101m100), procédez comme suit : Lancez la session Matières à sortir pour les ordres de fabrication (ticst0101m100). Recherchez l'ordre de fabrication concerné. Ne sélectionnez pas d'enregistrement. Dans le menu Afficher, sélectionnez Trier par, puis cliquez sur Ordre de fabrication, Position. Sans sélectionner d’enregistrement, cliquez sur Traiter les ruptures de stock matières dans le menu approprié. Si vous utilisez la session Ordres de fabrication magasin (timfc0101m000), procédez comme suit : Lancez la session Ordres de fabrication magasin (timfc0101m000). Dans le menu approprié, cliquez sur Traiter les ruptures de stock matières. Traitement des ruptures de stock pour une opération spécifique Pour traiter les ruptures de stock pour une opération spécifique, procédez comme suit : Lancez la session Matières à sortir pour les ordres de fabrication (ticst0101m100). Recherchez l'ordre de fabrication et l'opération concernés. Ne sélectionnez pas d'enregistrement. Dans le menu Afficher, sélectionnez Trier par, puis cliquez sur Ordre de fabrication, Position. Sélectionnez l'opération concernée. Sans sélectionner d’enregistrement, cliquez sur Traiter les ruptures de stock matières dans le menu approprié. Traitement des ruptures de stock pour une ligne de matières estimées spécifique Pour traiter les ruptures de stock pour une ligne de matières estimées spécifique, procédez comme suit : Lancez la session Matières à sortir pour les ordres de fabrication (ticst0101m100). Recherchez l'ordre de fabrication concerné. Sélectionnez la ligne de matières concernée. Dans le menu approprié, cliquez sur Traiter les ruptures de stock matières. Traitement des ruptures de stock pour une ligne d'ordre magasin spécifique Si vous utilisez la session Ordres de fabrication magasin (timfc0101m000), procédez comme suit : Lancez la session Ordres de fabrication magasin (timfc0101m000). Sélectionnez la transaction de stock concernée. Dans le menu approprié, cliquez sur Traiter les ruptures de stock matières. Barre d'outils Dans les sessions Matières à sortir pour les ordres de fabrication (ticst0101m100) et Ordres de fabrication magasin (timfc0101m000), l’icône dans la barre d’outils correspond à la commande Traiter les ruptures de stock matières. Rubriques liées Présentation d'une sortie de matières Traitement des ruptures dans les ordres de fabrication |