| # Gestion par ordre/lot et génération des ordres Le système d'approvisionnement Géré par ordre/lot est applicable dans les cas suivants : l'approvisionnement est déclenché par des processus au cours de l'assemblage, par exemple, le démarrage sur un segment de ligne, la génération d'états d'achèvement, etc. ; l'approvisionnement ne s'effectue pas pour chaque ordre particulier, mais les ordres sont regroupés par lots ; vous avez des articles à forte rotation, par exemple plusieurs conteneurs d'approvisionnement, tous les jours ; vous traitez des pièces à haut volume ; Configuration Pour permettre l'approvisionnement d'un magasin d'en-cours à l'aide du système d'approvisionnement Contrôlé par ordre/lot, vous devez définir les données de base suivantes dans la session Magasin - Article (whwmd2110s000): Système d'approvisionnement: Contrôlé par ordre/lot. Si l'approvisionnement doit être effectué à partir d'un autre magasin, cochez la case Approvisionnement depuis mag. et indiquez le magasin d'approvisionnement. Si l'approvisionnement doit avoir lieu à partir d'un fournisseur ou d'un centre de charge, ne cochez pas la case Approvisionnement depuis mag.. La provenance de l'approvisionnement (centre de charge ou fournisseur) dépend du type d'article : Si le type d'article est Acheté, l'approvisionnement doit s'effectuer à partir d'un fournisseur. Un tiers vendeur et un tiers expéditeur peuvent alors être indiqués. A défaut, Infor LN extrait le fournisseur de l'article de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si le type d'article est Fabriqué, l'approvisionnement doit être effectué à partir d'un centre de charge. Infor LN extrait ce centre depuis le module Pilotage de l'atelier de l'application Fabrication. Station déclencheur Indiquez le poste d'assemblage ou le centre de charge qui déclenche l'approvisionnement des matières requises. Remarque Vous ne pouvez sélectionner le système d'approvisionnement Contrôlé par ordre/simple que si le magasin est de type Normal ou Atelier. Génération d'ordres Lorsque vous utilisez le système Contrôlé par ordre/lot, les ordres d'approvisionnement sont générés sur la base d'un déclenchement à partir de la ligne d'assemblage. Dans Infor LN, vous pouvez indiquer que l'approvisionnement des marchandises nécessaires à un poste particulier démarre dès qu'un événement spécifique se produit à un autre poste (en amont). Infor LN définit un certain nombre d'événements de ligne d'assemblage fixes qui peuvent servir à déclencher des ordres d'approvisionnement. Vous pouvez indiquer les ordres à déclencher si l'un de ces événements fixes se produit pour un poste en amont. La quantité à fournir dans le cadre d'un ordre d'approvisionnement dépend des besoins de plusieurs ordres d'assemblage. Les déclencheurs étant temporairement stockés avant la génération des ordres d'approvisionnement réels, tous les déclencheurs associés aux mêmes articles des mêmes magasins sont combinés en un seul ordre d'approvisionnement, quels que soient les ordres d'assemblage. En conséquence, la quantité à approvisionner est la somme des quantités de toutes les marchandises résultant des déclencheurs antérieurs à la création d'un ordre d'approvisionnement. Cela implique également que les ordres d'approvisionnement soient anonymes, ce qui entraîne l'utilisation du système Contrôlé par ordre/lot. |