| # Constitution de réservations de pièces d'assemblage Ouvrez la session \ Fabrication \ Gestion de l'assemblage \ Lignes d'assemblage \ Lignes d'assemblage - tiasl1530m000. Cette session permet de réserver des pièces d'assemblage pour les magasin d'en-cours dans l'horizon figé de réservation. Cette rubrique d'aide traite des sujets suivants : Mode de réservation : Selon l'ordre ou Selon le poste Réservation de pièces d'assemblage pour le magasin d'en-cours Périodes Réservation de pièces d'assemblage Mode de réservation Deux modes de réservation des pièces d'assemblage sont possibles ; ceux-ci sont définis dans le champ Traitement de la transaction de la session Paramètres de contrôle d'assemblage (tiasc0100m000): Selon l'ordre Les pièces d'assemblage sont réservées pour le magasin d'en-cours du poste, pour chaque ordre d'assemblage. Infor LN crée un ordre d'assemblage de poste clustérisé pour chaque ordre d'assemblage du poste. Selon le poste Les pièces d'assemblage sont réservées pour le magasin d'en-cours, pour chaque période. Les pièces de tous les ordres d'assemblage correspondant à chaque période sont combinées et réservées ensemble. Infor LN crée un ordre d'assemblage de poste clustérisé distinct pour chaque poste. Les ordres d'assemblage existants sont pris en compte lors de la génération des ordres et lors du recalcul des besoins en matières. Détermination du magasin d'en-cours auquel sont réservées les pièces Vous liez un magasin d'en-cours à un poste d'assemblage dans le champ Magasin d'en-cours de la session Centres de charge (tirou0101m000). Vous ne pouvez lier un magasin d'en-cours à un poste d'assemblage que si les conditions suivantes sont remplies : La case Utilisation des magasins d'en-cours est cochée dans la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000). La valeur Poste d'assemblage doit être définie dans le champ Type de poste de la session Postes (tiasl1551m000). Périodes La longueur et le nombre des périodes sont déterminés par deux facteurs : Vos données de période. Pour plus d'informations, reportez-vous à la session Définition de la période (tiasl1100m000). Vous pouvez définir des périodes et les allonger à mesure qu'un horizon de planification plus lointain devient nécessaire. Si vous prévoyez d'apporter de nombreuses modifications aux ordres d'assemblage, définissez des périodes plus courtes. Le champ Horizon de réservation figé [jours] de la session Paramètres de contrôle d'assemblage (tiasc0100m000) détermine la durée totale de planification. Remarque Vous devez définir des périodes pour toute la durée de l'Horizon de réservation figé [jours]. Si un ordre se situe partiellement dans l'horizon figé, la réservation n'est pas planifiée dans ASC. Réservation de pièces d'assemblage Dans le cas du traitement des écritures Selon le poste, la réservation est effectuée par période et par poste. Tous les besoins par période et poste d'assemblage peuvent être combinés, ce qui se traduit par un nombre de transactions bien moindre que si tous les ordres étaient traités séparément. Le cumul des besoins en pièces d'assemblage réservées est consigné dans un ordre d'assemblage de poste clustérisé. L'ordre d'assemblage de poste clustérisé est transmis à Magasin. Vous pouvez afficher le cumul des besoins en pièces d'assemblage réservées dans la session Ordre d'assembl. de poste clust. - Besoins en pièces assmbl. (tiasc7140m000). Pour réserver des pièces d'assemblage, procédez comme suit. Sélectionnez votre ligne principale dans la session Lignes d'assemblage (tiasl1530m000), puis cliquez sur l'option Besoins en pièces d'assemblage du menu approprié. Cliquez sur Constituer réservations pièces d'assem.. La session Constitution de réservations de pièces d'assemblage (tiasc7240m000) est lancée. |