| # Ordre d'assemblage - Planification des segments de ligne (tiasc2110m100) Cette session permet de gérer la Première date de début autorisée d'un ordre d'assemblage et d'afficher les détails de planification de cet ordre tels que l'Heure de début planifiée, l'Heure de fin planifiée et le statut de l'ordre d'assemblage au niveau segment de ligne. La date est spécifiée de façon à retarder l'ordre d'assemblage d'une ligne d'assemblage ce qui veut dire que vous ne pouvez pas lancer ou séquencer le segment de ligne du premier ordre d'assemblage de poste avant la Première date de début autorisée. Vous pouvez re-séquencer les lignes d'assemblage pertinentes dans la session Simulation et création de séquences de lignes (tiasl4200m000). Vous pouvez lancer la session à partir des sessions suivantes : Ligne d'assemblage - Assortiment de lignes (tiasc2501m000) Ordres d'assemblage (tiasc2502m000) Segment de ligne - Séquence de ligne (tiasl4500m000) Ordre d'assemblage Ordre d'assemblage Statut de l'ordre d'assemblage Statut de l'ordre d'assemblage. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes Planifié Séquencé En cours Achevé Fermé A achever Remarque Les ordres d'assemblage dont le statut est Planifié, Séquencé ou En cours peuvent uniquement être retardés. Pour l'ordre d'assemblage de statut En cours, les segments de ligne des ordres d'assemblage de poste doivent avoir le statut Bloqué ou Planifié. Segment de ligne Segment de ligne du premier ordre d'assemblage de poste. Type de segment Type de segment de ligne. Les types de segments sont les suivants : D : Début - premier segment de la ligne d'assemblage. F : Fin - dernier segment de la ligne d'assemblage Séquencé Si cette case est cochée, le segment de ligne de l'ordre d'assemblage de poste est séquencé sur le segment de ligne. Validé Si cette case est cochée, le statut de l'ordre d'assemblage est séquencé et fixé pour le segment de ligne. Ligne d'assemblage Ensemble de postes d'assemblage consécutifs dans lesquels les articles du programme de montage final (PMF) sont fabriqués. Les articles sont transmis d'un poste d'assemblage à l'autre et les opérations sont exécutées au niveau de chaque poste. Une ligne d'assemblage est subdivisée en segments de lignes séparés par des tampons. Une ligne d'assemblage peut être une ligne principale ou une ligne d'approvisionnement. Ligne d'assemblage Description ou nom de la ligne d'assemblage. Statut Statut de l'ordre d'assemblage de poste. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes Planifié Prêt Achevé Remarque Le segment de ligne dont le statut est Planifié peut uniquement être séquencé. Heure de début planifiée Date et heure de début planifiées de l'ordre d'assemblage de poste du segment. Si l'ordre d'assemblage est séquencé, la date de début de la séquence de ligne s'affiche. Heure de fin planifiée Date et heure de fin planifiées du dernier ordre d'assemblage de poste du segment. Si l'ordre d'assemblage est séquencé, la date de fin de la séquence de ligne s'affiche. Segment suivant Prochain numéro de segment de ligne de l'ordre d'assemblage. Séquencement requis Si cette case est cochée, la ligne d'assemblage du segment de ligne en cours comportant la Première date de début autorisée calculée doit être séquencée. Le séquencement est requis lorsque l'Heure de début planifiée du premier ordre d'assemblage de poste est antérieure à la Première date de début autorisée calculée du même segment. L'ordre comportant l'Heure de début planifiée sera soit retardé, soit déplacé à la fin du segment et séquencé après l'ordre d'assemblage de poste comportant la Première date de début autorisée calculée. Première date de début autorisée Date de début de l'ordre d'assemblage à laquelle le segment peut être lancé. Vous pouvez indiquer cette date si elle vous est demandée. Si la date est déjà spécifiée, vous pouvez n'indiquer que la dernière date postérieure à celle qui est affichée. Il est par conséquent impossible de réduire le délai de l'ordre. Lorsque la date est supprimée, la Première date de début autorisée calculée de l'ordre d'assemblage l'est aussi. La Première date de début autorisée calculée est recalculée quand vous indiquez la date pour un ou plusieurs segments. Si la date spécifiée se trouve en dehors des heures ouvrables définies dans le calendrier de la ligne d'assemblage, cette date sera alors remplacée par la première heure ouvrable de la prochaine date de travail. Première date de début autorisée calculée Date calculée à partir de la Première date de début autorisée. La date est calculée de façon à retarder le lancement de l'ordre d'assemblage de poste. Pour gérer le délai sur les autres segments, il convient de recalculer la Première date de début autorisée calculée. Le calcul effectué est le suivant : quand la Première date de début autorisée est indiquée pour le segment de ligne, cette même date n'est également spécifiée pour la Première date de début autorisée calculée que lorsque la Première date de début autorisée est antérieure à la date calculée ; quand la Première date de début autorisée est supprimée, la Première date de début autorisée calculée est également supprimée et recalculée lorsque la Première date de début autorisée est spécifiée. Si la ligne d'assemblage fournit une autre ligne d'assemblage, les postes précédents de ce segment sont antidatés depuis ce poste afin de calculer la Première date de début autorisée calculée du segment parent. Si l'ordre d'assemblage ne peut pas être retardé sur le segment de ligne, le segment de ligne précédent devra, le cas échéant, être antidaté. Si l'un des segments suivants correspond à la Première date de début autorisée calculée ou à une date postérieure, la valeur n'est pas déterminée. Ordres d'assemblage du poste Permet de lancer la session Ordre d'assemblage - Ordres d'assemblage du poste (tiasc2510m000). Réordonnancer ordres d'assemblage Permet de lancer la session Réordonnancement des ordres d'assemblage (tiasl4220m000). Déplacer ordre d'assemblage Permet de lancer la session Déplacement des ordres d'assemblage (tiasl3210m000). Séquences de lignes Permet de lancer la session Segment de ligne - Séquence de ligne (tiasl4500m000). Simuler et créer séquences lignes Permet de lancer la session Simulation et création de séquences de lignes (tiasl4200m000). |