| # Ordre de fabrication (tisfc0101m100) Cette session permet de consulter et de gérer un ordre de fabrication. Dans cette session, vous exécutez les tâches qui se rapportent aux matières et aux opérations d'un ordre de fabrication. Cette session est composée des sessions suivantes : Matières estimées (ticst0101m000) Planification de la production (tisfc0110m000) Stock par ordre de fabrication (tisfc0516m000) . Aspects de la performance Les paramètres définis dans cette session risquent d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordre de fabrication sans opération et Archivage et suppression dans Pilotage de l'atelier. Rubriques liées Traitement des ruptures dans les ordres de fabrication Utilisation des documents d'ordres Ordres de reprise Ordre de fabrication Ordre destiné à fabriquer une quantité définie d'un article pour une date de livraison donnée. Vous pouvez définir une série d'ordres par défaut dans le champ Série pour les ordres de fabrication de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0500m000). Rubriques liées Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle Article Article produit par l'ordre de fabrication. L'article doit avoir été défini dans la session Articles - Production (tiipd0101m000) et les données d'établissement des coûts de revient, dans la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000). L'article doit être de l'un des types suivants : Fabriqué Acheté Générique L'article peut être standard ou spécifique. Ordre Ordre de reprise Si cette case est cochée, l'ordre de fabrication est un ordre de reprise. Rubriques liées Ordres de reprise Contient matière fournie par le client Si cette case est cochée, les niveaux inférieurs de la nomenclature contiennent des matières fournies par le client. Révision Révision de l'article. Valeur par défaut La révision en cours est liée par défaut à l'ordre de fabrication que vous gérez. Si vous liez une révision à un ordre de fabrication, la date d'application de l'ordre est remplacée par la date d'application de la révision. Cliquez sur le bouton Extraire révision référence d'étude pour déterminer la révision sur la base de la date d'application de l'ordre de fabrication. Rubriques liées Récapitulatif de la gestion des données d'étude Quantité d'ordre Quantité d'ordre à fabriquer. Les estimations de matières et d'heures sont basées sur cette quantité. Si aucune gamme ni date n'est indiquée, le calendrier est basé sur la gamme par défaut et sur le taux d'utilisation 100 %. Si vous faites appel à une répartition d'ordres de fabrication alors que vous modifiez la valeur du champ courant, la valeur du champ Quantité d'ordre de la session Matières estimées (ticst0101m000) de chaque numéro d'évolution sera modifiée de telle sorte que le total de ces numéros soit identique à la valeur du champ courant, et que la quantité soit répartie entre eux de façon égale. Lorsqu'une répartition est utilisée, la quantité d'ordre est contrôlée par la somme des quantités d'ordres correspondant aux lignes de répartition. Rubriques liées Gammes proportionnelles à la quantité d'ordre Overview of unit effectivity Indication des matières à sortir Quantité d'ordre Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Magasin Magasin dans lequel sont stockés les produits. Une transaction de stock planifiée est créée dans ce magasin pour l'article fabriqué. Gamme Gamme de production de l'article fabriqué. Si aucune gamme n'est indiquée, le coût de production de l'ordre de fabrication n'est pas estimé. Valeur par défaut La gamme par défaut dépend du champ Gamme par défaut de la session Paramètres de gammes (tirou0100m000), à moins que des gammes proportionnelles à la quantité d'ordre soient utilisées. Rubriques liées Gamme standard Gammes proportionnelles à la quantité d'ordre Sélection d'une gamme pour le calcul des coûts Variante de produit Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations. Exemple Article configurable : perceuse électrique Options : 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V) 2 couleurs (bleu, gris). 6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options. Remarque Ce champ est accessible uniquement lorsqu'un ordre de reprise est créé pour l'article d'assemblage fabriqué. Spécification Si cette case est cochée, il existe une spécification pour cette matière. Dans le menu approprié, cliquez sur Spécification pour lancer la session Spécification (tcibd4120m000). Dans cette session, vous pouvez afficher les spécifications applicables. Texte Si cette case est cochée, les textes que vous avez rédigés pour l'ordre de fabrication figurent également dans le rapport. Planification Référence Cette date détermine la sélection des lignes d'opération et de nomenclature définies dans les sessions : Nomenclature (tibom1110m000) Opérations de gammes (tirou1102m000) Rubriques liées Date d'application des matières et opérations Méthode de planification Si la valeur En aval est attribuée au champ Méthode de planification, la date de livraison est planifiée en aval en fonction du champ Début de fabrication. Si le champ Méthode de planification contient En amont, la date de début de fabrication est planifiée en amont en fonction de la valeur du champ Date de livraison planifiée. Vous ne pouvez modifier la valeur de ce champ que pour des ordres : saisis manuellement, transférés à partir de l'application Magasin. Début de fabrication Date et heure auxquelles l'ordre a été planifié pour la production. Le champ Début de fabrication est renseigné lors de la création de l'ordre de fabrication. Si la planification de la production est modifiée, cette date est automatiquement mise à jour. Il est possible de copier la date de début de l'ordre à partir des ordres planifiés générés dans les modules : Ordres magasin Planification des stocks Planification des ordres Planification en aval Si le champ de méthode de planification contient En aval, la date de début de fabrication peut être utilisée pour calculer la date de livraison. Planification en amont. Si le champ de méthode de planification contient En amont, la date de début de fabrication peut être dérivée de la date de livraison et du délai de fabrication de l'article. La date de début de fabrication est alors calculée comme suit : Date de début de fabrication = date de livraison - délai de fabrication de l'article. Cette formule est utilisée dans les cas suivants : lorsque vous saisissez manuellement un ordre de fabrication ; lorsque vous cliquez sur le bouton Planifier pour recalculer la date de début de fabrication ; lorsqu'un ordre de fabrication d'un article de type Fabriqué n'a pas de gamme et est transféré vers le module Pilotage de l'atelier. Remarque Le calendrier utilisé pour l'ordre de fabrication dépend de la valeur du champ Type de calendrier utilisé de la session Paramètres de gammes (tirou0100m000). Si le champ Type de calendrier utilisé a la valeur Société, le calendrier de la société (défini dans la session de détails Sociétés (tcemm1170m000)) est utilisé. Si le champ Type de calendrier utilisé a la valeur Centre de charge, le calendrier du département de la société (défini dans la session de détails Départements (tcmcs0565m000)) est utilisé. Si vous avez sélectionné Centre de charge dans le champ Type de calendrier utilisé et qu'aucun calendrier de centre de charge n'est disponible, le calendrier de la société du département est utilisé. Si vous avez sélectionné Centre de charge dans le champ Type de calendrier utilisé et qu'aucun calendrier de centre de charge ou d'unité d'entreprise n'est disponible, le calendrier de la société du département (défini dans la session de détails Sociétés (tcemm1170m000)) est utilisé. Vous pouvez modifier manuellement la date de début calculée. Date de livraison requise Date à laquelle le client a demandé l'ordre de fabrication. Si le type de méthode de planification est En aval, la date de livraison demandée correspond à la Date de livraison planifiée au moment de la génération de l'ordre de fabrication. Si le type de méthode de planification est En amont, la date de livraison demandée est le point de départ de la planification. Date de livraison planifiée Date et heure de livraison de l'ordre de fabrication. Valeurs autorisées Si l'article fabriqué est un article RPT, une période de programmation doit avoir été définie pour la date de livraison. Les périodes de programmation sont définies dans le module Calendriers et périodes et doivent être liées à un programme dans le module Fabrication répétitive. La date de livraison de l'ordre est copiée à partir des ordres planifiés générés dans les modules : Planification des stocks Planification des ordres Planification en aval. Si la méthode de planification est En aval, la date de livraison peut être dérivée de la date de début et du délai de fabrication de l'article. La date de début de fabrication est alors calculée comme suit : Date de début de fabrication = date de livraison + délai de fabrication de l'article. Cette formule est utilisée dans les cas suivants : lorsque vous saisissez manuellement un ordre de fabrication ; lorsque vous cliquez sur le bouton Planifier pour recalculer la date de début de fabrication ; lorsqu'un ordre de fabrication d'un article de type Fabriqué n'a pas de gamme et est transféré vers le module Pilotage de l'atelier. Remarque Le calendrier utilisé pour l'ordre de fabrication dépend de la valeur du champ Type de calendrier utilisé de la session Paramètres de gammes (tirou0100m000). Si le champ Type de calendrier utilisé a la valeur Société, le calendrier de la société (défini dans la session de détails Sociétés (tcemm1170m000)) est utilisé. Si le champ Type de calendrier utilisé a la valeur Centre de charge, le calendrier du département de la société (défini dans la session de détails Départements (tcmcs0565m000)) est utilisé. Si vous avez sélectionné Centre de charge dans le champ Type de calendrier utilisé et qu'aucun calendrier de centre de charge n'est disponible, le calendrier de la société du département est utilisé. Si vous avez sélectionné Centre de charge dans le champ Type de calendrier utilisé et qu'aucun calendrier de centre de charge ou d'unité d'entreprise n'est disponible, le calendrier de la société du département (défini dans la session de détails Sociétés (tcemm1170m000)) est utilisé. Planification en amont Si le champ de méthode de planification contient En amont, la date de livraison peut être utilisée pour calculer la date de début de fabrication. Vous pouvez modifier manuellement la date de livraison calculée. Date de livraison confirmée Date de livraison de la commande confirmée au client par, par exemple, le planificateur d'atelier. Vous pouvez modifier manuellement cette date jusqu'à ce que l'ordre de fabrication soit achevé. Rubriques liées Détermination des dates A la commande Compression du délai d'attente Initiale masquée Date réelle de clôture Date à laquelle Infor LN impute les résultats financiers de l'ordre de fabrication. La date de clôture doit répondre aux conditions suivantes : ne pas être postérieure à la date courante, être postérieure ou égale à la date d'achèvement de l'ordre, être postérieure ou égale à la date de calcul du prix de revient de l'article. Date de livraison réelle Date et heure de livraison de l'ordre de fabrication. Coûts de fabrication réels Coûts réels associés à la fabrication du produit fini. Date réelle de début de fabrication Date réelle à laquelle l'ordre de fabrication a été lancé. Postconsommer heures Si cette case est cochée, vous pouvez post-consommer les heures passées à la fabrication de l'article en les imputant à un employé de post-consommation. Post-consommer matières Si cette case est cochée, vous pouvez post-consommer les matières nécessaires pour produire l'article. Articles sérialisés La post-consommation des articles sérialisés n'est possible que si, dans la session de détails Articles - Magasin (whwmd4500m000), la case Séries dans le stock est désélectionnée et que le champ Enregistrer la sortie de la série pendant la définition a la valeur Oui. Dans tous les autres cas, cette post-consommation est impossible. Si l'article sérialisé est géré par lot, le lot à partir duquel les articles sont post-consommés est basé sur la méthode de sortie de stock ( Dernier entré, premier sorti (LIFO), Premier entré, premier sorti (FIFO)) tel que défini dans la session de détails Articles - Magasin (whwmd4500m000). Date de calcul Date du dernier calcul des coûts unitaires finals estimés. La date saisie est enregistrée dans ce champ si la date de calcul entrée dans la session Calcul coûts unitaires estimés produits finis (ticst0210m000) n'est pas la date courante. Cette date est uniquement spécifiée lorsque le résultat du calcul est enregistré dans la session Coûts unitaires produit fini (ticst0510m000). Cette date est utilisée pour déterminer la date d'application des prix de revient des matières. Service de traitement des ordres Centre de charge qui détermine l'unité d'entreprise pour un projet ou un ordre de fabrication et qui est doté d'une fonction administrative. Pour les ordres de fabrication, les opérations peuvent être exécutées dans le service de traitement, car ce dernier se comporte comme un centre de charge standard. Liste de contrôle Ce champ indique si la liste de contrôle a été imprimée. Date d'achèvement Date à laquelle l'ordre est déclaré achevé. Liste de découpage Document d'ordre qui répertorie les matières à découper à partir d'une pièce de grande taille telle qu'une plaque de métal. Fermé définitivement Si cette case est cochée, le projet est définitivement clos et ne peut plus être rouvert. Remarque Le statut devient "définitivement fermé" lorsque les écritures financières relatives au projet PCS sont supprimées. Coûts de fabrication réels Deviations Operation Times Type de répartition Order Distribution Type Blocage des coûts estimés Si cette case est cochée, les coûts unitaires estimés des produits finis ont été bloqués ; il n'est donc plus possible de les modifier. La date de blocage des coûts unitaires estimés des produits finis dépend du champ Date de blocage des estimations. Ecritures financières par centre de charge Si cette case est cochée, vous pouvez consulter les résultats de fabrication par centre de charge. Les coûts matières et horaires sont imputés au centre de charge auquel ils s'appliquent. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez consulter les résultats de fabrication par ordre de fabrication. Les majorations et les coûts matières et horaires sont imputés au service de traitement de l'ordre de fabrication. Remarque La devise du service de traitement est également utilisée pour les matières non liées, c'est à dire dans le cas où un ordre de fabrication comporte uniquement des matières sans opérations ni centres de charge. Devises Lorsque vous calculez les coûts estimés et qu'un système de devise Dépendant est utilisé, la case à cocher Ecritures financières par centre de charge détermine également la devise employée : Si la case est cochée (résultats de fabrication par centre de charge), la devise locale du centre de charge d'établissement des coûts de revient pour lequel les coûts sont calculés est utilisée. Si la case n'est pas cochée (résultats de fabrication par ordre), la devise du service de traitement est utilisée. Coûts unitaires estimés du produit fini Le calcul des coûts unitaires estimés du produit fini dépend du statut de la case à cocher Ecritures financières par centre de charge et de l'affichage des coûts, selon le centre de charge ou selon les articles :
Ecritures financières par centre de charge | Coûts selon le centre de charge | Coûts selon les articles
--- | --- | ---
Non | 1 | 2
Oui. | 3 | 4
1: Les coûts unitaires totaux des produits finis sont imputés pour chaque centre de charge par élément de prix de revient détaillé. Le service de traitement est le seul centre de charge disponible. Les coûts sont exprimés dans la devise du service de traitement. 2: Les coûts unitaires totaux des produits finis sont imputés pour le service de traitement par la structure d'élément de prix de revient applicable de l'article. Les coûts sont exprimés dans la devise du service de traitement. 3: Les coûts unitaires totaux des produits finis sont imputés pour un centre de charge ou un service de traitement par élément de prix de revient détaillé. Les coûts d'un centre de charge incluent les coûts opératoires et matières. Les coûts du service de traitement incluent les majorations (supplémentaires) des produits finis et les coûts des matières non liées. Les coûts sont exprimés dans la devise locale du centre de charge d'établissement des coûts de revient. 4: Les coûts unitaires totaux des produits finis sont imputés pour le service de traitement par la structure d'élément de prix de revient applicable de l'article. Les coûts sont exprimés dans la devise du service de traitement. Remarque Vous pouvez afficher les coûts unitaires du produit fini, selon le centre de charge ou selon les articles, dans la session Coûts unitaires produit fini (ticst0510m000). Transferts d'en-cours Si la case Ecritures financières par centre de charge n'est pas cochée, les transferts d'en-cours ne sont pas calculés. Comme les résultats de fabrication sont affichés par ordre, les coûts sont imputés au service de traitement de l'ordre de fabrication et aucun coût n'est imputé aux centres de charge. Il est par conséquent inutile de calculer les transferts d'en-cours entre les différents centres de charge. Calcul des écarts de rendement/prix Si un ordre de fabrication est fermé, la case à cocher Ecritures financières par centre de charge détermine le niveau de calcul des écarts de rendement et de prix. L'imputation dépend néanmoins des méthodes définies dans les champs suivants : Méthode d'imput. des écarts de rendt au serv. de traitement des ordres Méthode d'imputation des écarts de prix au serv. de trait. des ordres Méthode d'imput. des écarts de rendt au serv. de traitement des ordres Méthode d'imputation des écarts de prix au serv. de trait. des ordres Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ecritures financières par centre de charge. Ticket de contrôle Ce champ indique si le ticket de contrôle a été imprimé. Bon de sortie de matières Si cette case est cochée, le bon de sortie matières est imprimé. Cette case à cocher indique la valeur par défaut de la case à cocher correspondante dans la session Impression des documents d'ordres de fabrication (tisfc0408m000). Liste des matières Si cette case est cochée, la liste des matières est imprimée. Cette case à cocher indique la valeur par défaut de la case à cocher correspondante dans la session Impression des documents d'ordres de fabrication (tisfc0408m000). Date de blocage des estimations Moment auquel Infor LN gèle les coûts estimés des ordres. Lorsque les coûts estimés d'un ordre sont bloqués, vous ne pouvez plus modifier les données dans la session Matières estimées (ticst0101m000). La valeur indiquée dans ce champ est la valeur par défaut du champ Date de blocage des estimations de la session de détails Ordres de fabrication (tisfc0501m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Date de blocage des estimations. Bon de travail Si cette case est cochée, le bon de travail est imprimé. Cette case à cocher indique la valeur par défaut de la case à cocher correspondante dans la session Impression des documents d'ordres de fabrication (tisfc0408m000). Opérations bloquées Si cette case est cochée, au moins une des opérations de l'ordre de fabrication a été bloquée. Opérations présentes Si cette case est cochée, l'ordre de fabrication doit comporter au moins une opération. Lettre d'accompagnement de l'ordre Si cette case est cochée, la lettre d'accompagnement est imprimée. Cette case à cocher indique la valeur par défaut de la case à cocher correspondante dans la session Impression des documents d'ordres de fabrication (tisfc0408m000). Coûts de fabrication réels Performance Analyses Planificateur Employé responsable de la planification. Opération(s) précédente(s) Ce champ détermine l'effet de la reprogrammation des opérations sur la planification des opérations précédentes. Lors du déplacement de l'opération 30 dans la structure d'opérations suivante, le champ Méthode de déplacement des opérations précédentes a une incidence sur les opérations 10 et 20. La méthode de déplacement des opérations n'est pas prise en compte lors du décalage de la planification de la production à l'aide de la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000) ou Décalage de la planification de la production (tisfc1202m000). La méthode de déplacement n'est utilisée que lors d'un décalage au niveau des opérations dans la session de détails Planification de la production (tisfc0110m000). Imprimer l'étiquette durant la déclaration des ordres achevés Si cette case est cochée, une étiquette est imprimée pour cet ordre de fabrication lorsque vous utilisez la session Déclaration des ordres achevés (tisfc0520m000) pour déclarer l'ordre de fabrication achevé. Priorité La priorité d'un ordre détermine la séquence d'impression dans la session Impr. planification des ordres de fabrication par priorité (tisfc1410m000). Zéro (1) indique la priorité la plus élevée et 999 la priorité la plus faible. La valeur de ce champ permet également de déterminer l'ordre dans lequel un outil doit être retourné. Projet Projet auquel l'ordre de fabrication est destiné. Si ce champ est vide, le produit de l'ordre de fabrication est un article anonyme. Quantité post-consommée Quantité déjà post-consommée. Quantité livrée Quantité de produits finis imputée au stock. Quantité initiale Quantité d'ordre pour le numéro d'évolution au moment ou l'ordre de fabrication a été lancé. Quantité à postconsommer Quantité restant à post-consommer. Quantité livrée Quantité de produits finis prête à être livrée. Quantité rejetée Quantité de l'article produit par l'ordre de fabrication qui a été rejetée dans Qualité. Bon de réception Si cette case est cochée, le bon de réception est imprimé. Cette case à cocher indique la valeur par défaut de la case à cocher correspondante dans la session Impression des documents d'ordres de fabrication (tisfc0408m000). Groupe de gammes Groupe d'articles ayant des attributs de gamme similaires, par exemple le même centre de charge, la même opération de gamme, la même nomenclature, etc. Un groupe de gammes est défini par l'utilisateur comme critère de sélection des ordres de fabrication. Gamme d'opérations Si cette case est cochée, la gamme d'opérations est imprimée. Cette case à cocher indique la valeur par défaut de la case à cocher correspondante dans la session Impression des documents d'ordres de fabrication (tisfc0408m000). Liste de sciage Si cette case est cochée, la liste de sciage est imprimée. Cette case à cocher indique la valeur par défaut de la case à cocher correspondante dans la session Impression des documents d'ordres de fabrication (tisfc0408m000). Liste des numéros de série Ce champ indique si la liste des numéros de série a été imprimée. Groupe d'ordres SFC Groupe d'ordres auquel appartient l'ordre de fabrication. Pilotage de l'atelier Personne en charge de l'impression, de la (re)planification et du lancement des ordres de fabrication, ainsi que de la gestion de la charge. Répartir les heures en préparation et fabrication Si cette case est cochée, les heures estimées et réelles d'une opération sont réparties. Les heures estimées et réelles d'une opération peuvent être réparties entre le temps de préparation et le temps de cycle. Cette répartition se traduit par un volet préparation et un volet fabrication des heures estimées et des heures main-d'oeuvre/machine, que vous pouvez consulter dans la session Coûts horaires estimés et réels (ticst0502m000), notamment. La case à cocher Répartir les heures en préparation et fabrication présente dans la session de détails Ordres de fabrication (tisfc0501m000) et la session Données d'ordres de fabrication par défaut (tisfc0102m000) détermine si les heures doivent être réparties. Remarque Le fait de cocher cette case peut entraîner une dégradation des performances du système si les heures sont post-consommées. Les heures sont post-consommées si la case Postconsommer heures de la session Articles - Production (tiipd0101m000) est cochée. Bon de sous-traitance Si cette case est cochée, le bon de sous-traitance est imprimé. Cette case à cocher indique la valeur par défaut de la case à cocher correspondante dans la session Impression des documents d'ordres de fabrication (tisfc0408m000). Opérations suivantes Ce champ détermine l'effet de la reprogrammation sur la planification des opérations suivantes. Lors du déplacement de l'opération 30 dans la structure d'opérations suivante, le champ Méthode de déplacement des opérations suivantes a une incidence sur les opérations 40, 50 et 60. La méthode de déplacement des opérations n'est pas prise en compte lors du décalage de la planification de la production à l'aide de la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000) ou Décalage de la planification de la production (tisfc1202m000). La méthode de déplacement n'est utilisée que lors d'un décalage au niveau des opérations dans la session de détails Planification de la production (tisfc0110m000). Méthode de mise à jour Sélectionnez la méthode de mise à jour : Valeurs autorisées Générer Recalculer Régénérer Documents imprimés Lancer Activer Déclarer achevé Fermer Archiver Aucune action Programme En-cours imprimés Coûts réels imprimés Performance imprimé Ecart imprimé Mettre à jour Annuler Définir comme Définitivement fermé Définir à Opérations présentes Définir à Répartition présente Définir à Imprimer étiquette Réinitialiser tous les documents Réinitialiser documents de matières Réinitialiser la liste de n° de série Réinitialiser le bon de sous-traitance Réinitialiser statut de l'ordre clôturé Réinitialiser statut de l'ordre achevé Utiliser le prix de revient réel pour imputer la réception Si cette case est cochée, les produits finis sont reçus en stock à leur prix réels et évalués en fonction de la méthode de valorisation réelle définie. La méthode de valorisation est définie dans Magasin. Les méthodes de valorisation réelles sont les suivantes : Prix moyen pondéré (PUMP) Premier entré, premier sorti (FIFO) Dernier entré, premier sorti (LIFO) Prix de lot (lot) Si vous utilisez le calcul des coûts réels, il n'existe, en principe, aucun écart, à l'exception des écarts supplémentaires liés au service de traitement qui ne peuvent pas être attribués aux prix ou au rendement. Par exemple, si vous lancez la fabrication d'ordres d'une taille plus petite que la taille de lot économique, vos coûts de préparation augmentent. Comme le prix de revient standard est fondé sur la taille d'ordre économique, l'augmentation des coûts de préparation peut créer un écart supplémentaire lié au service de traitement. Le Si cette case n'est pas cochée, prix fixe de transfert est utilisé comme méthode de valorisation. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Prix de revient réel pour imputer la réception. Elément de prix de revient de transfert d'en-cours Elément de prix de revient auquel sont imputés les transferts d'en-cours entre centres de charge. L'élément de prix de revient saisi doit être de type Coûts de transfert des en-cours. Si la case à cocher Ecritures financières par centre de charge est désactivée, le champ Elément de prix de revient de transfert d'en-cours peut rester vide. Vous ne pouvez pas modifier ce champ après le blocage des estimations ou le premier transfert d'en-cours. La valeur contenue dans ce champ est la valeur par défaut du champ Elément de prix de revient de transfert d'en-cours de la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000). Coûts de fabrication réels Work in Process Quantité actuellement planifiée Valeur du champ Quantité planifiée en sortie dans la session Planification de la production (tisfc0110m000) pour l'opération finale de l'ordre de fabrication. Remarque Si un ordre de fabrication ne comporte aucune opération, ce champ a le même contenu que le champ Quantité d'ordre. Ordres de contrôle standard Si cette case est cochée, un ordre de contrôle est lié à l'ordre de fabrication. Lancer ordre Cliquez ici pour changer le statut de l'ordre de fabrication en Lancé. Répartition de l'ordre de fabrication Cliquez sur cette commande pour lancer la session Répartition de l'ordre de fabrication (tisfc0105m000). Si la case Rattachement de projet de la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) est cochée, la session Répartition de l'ordre de fabrication (tisfc0105m000) est ajoutée comme session satellite de la session Ordre de fabrication (tisfc0101m100) et, dans ce cas, elle n'existe pas en tant que commande. En-tête t. que conçu pour prd. fin. sér. Impression des documents d'ordres de fabrication Cliquez sur cette commande pour lancer la session Impression des documents d'ordres de fabrication (tisfc0408m000). Impression des ordres de fabrication Cliquez sur cette commande pour lancer la session Impression des ordres de fabrication (tisfc0401m000). Impression des livraisons de matières suivantes Cliquez sur cette commande pour lancer la session Impression des livraisons de matières suivantes (tisfc0404m000). Impression des rejets Cliquez sur cette commande pour lancer la session Impression des rejets (tisfc0403m000). Impression du stock par ordre de fabrication Cliquez sur cette commande pour lancer la session Impression du stock par ordre de fabrication (tisfc0416m000). Impr. ruptures stocks de matières par ordre de fabrication Cliquez sur cette commande pour lancer la session Impression des ruptures par ordre de fabrication (tisfc0418m000). Stock par ordre de fabrication Cliquez sur cette commande pour lancer la session Stock par ordre de fabrication (tisfc0516m000). Impr. documents d'ordres de fabrication et lancement Cliquez sur cette commande pour imprimer les documents de l'ordre dans la session Impression des documents d'ordres de fabrication (tisfc0408m000). L'ordre de fabrication planifié passe ensuite automatiquement au statut Lancé. Affichage Sélectionnez l'affichage du rattachement : Rattachement - Aval Rattachement - Amont Rattachement - Aval Cliquez sur Rattachement - Aval pour démarrer l'explorateur GBF qui permet d'afficher les ordres d'approvisionnement d'un ordre de fabrication, c'est-à-dire les ordres de fabrication et/ou commandes fournisseurs précédents. Cliquez sur Rattachement - Aval pour afficher les commandes clients d'un ordre de fabrication, c'est à dire les ordres de fabrication et/ou commandes clients successifs. Vous ne pouvez lancer l'origine des besoins que si les conditions suivantes sont remplies : La date de l'ordre de fabrication est comprise entre la date de début et la date de fin du scénario. L'ordre de fabrication fait partie du scénario réel. L'une des sessions suivantes est exécutée : Génération de la planification des ordres (cprrp1210m000), lorsque la case Mise à jour des relations de rattachement est cochée. Génération des relations de rattachement (cprrp0240m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Origine des besoins des ordres planifiés. Extraire révision référence d'étude Quantité d'ordre par défaut Extraire l'acheminement par défaut Cliquez sur cette commande pour extraire la gamme par défaut de l'article. Planifier Cliquez sur cette commande pour recalculer les dates des ordres. Spécification Cliquez sur cette commande pour lancer la session Spécification (tcibd4120m000). Déclaration d'ordre achevé Clôture des ordres de fabrication Cliquez sur cette commande pour lancer la session Clôture des ordres de fabrication (ticst0201m000). |