| # Règles de ligne (tiasl1570m000) Cette session permet d'afficher ou de définir des règles de séquencement à appliquer aux lignes d'assemblage. Ces règles servent à calculer le coût des pénalités dans la session Simulation et création de séquences de lignes (tiasl4200m000). Liez des règles aux segments de ligne dans la session Segment de ligne - Règles de ligne (tiasl1571m000). Les règles employées dans le séquencement sont celles du segment pivot. Il est possible de définir des règles d'assortiment, de positionnement ou de priorité. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide du champ ainsi qu'à la rubrique Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage. Remarque Vous pouvez lancer la session Listes de combinaisons d'options (tiasl1511m000) à partir du menu approprié. Rubriques liées Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage Règle Condition logique qui détermine une action. Rubriques liées Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage Règle Nom de la règle. Rubriques liées Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage Type de règle Entrez le type de règle pour cette ligne d'assemblage. Règles d'assortiment Les types suivants existent pour les règles d'assortiment : règles de restriction de capacité, règles proportionnelles et règles proportionnelles relatives. Restriction de capacité La capacité totale de la ligne est limitée, par exemple : maximum 500 vélos par jour avec la combinaisons d'options Ville. Pour la Restriction de capacité, vous pouvez sélectionner l'un des trois types de dispersion dans le champ Méthode de dispersion: Dispersion moyenne Dispersion moyenne fenêtre glissante Restriction capacité fenêtre glissante Proportionnel Les combinaisons d'options doivent représenter une proportion fixe de l'ordre total, par exemple, le rapport entre Vélo ville et les autres ordres doit être de 1:2. Il est possible de définir deux types de dispersion pour les règles Proportionnel: Dispersion moyenne Dispersion moyenne fenêtre glissante Vous définissez cette option dans le champ Méthode de dispersion. Proportionnel relatif Cette règle est identique à la règle Proportionnel, à cette exception près que la Méthode de dispersion est toujours relative. Vous devez spécifier une seconde combinaison d'options par rapport à laquelle la première est dispersée. Règles de positionnement Les règles de positionnement sont les suivantes : règles de mise en cluster, règles de blocage et règles de priorité. Mise en cluster Utilisez cette règle pour rassembler les combinaisons qui présentent les mêmes options, lorsque les changements d'options impliquent des durées de changement de fabrication importantes. Par exemple, placez tous les vélos bleus les uns à côtés des autres, car un changement de couleur de peinture prend du temps. Blocage Il faut éviter de placer l'une à côté de l'autre certaines combinaisons d'options. Par exemple, les couleurs claires ne doivent pas être appliquées après les couleurs foncées afin de réduire les risques de mélange de couleurs. Priorité Priorité Les règles de priorité tiennent compte de trois facteurs : Date de sortie de ligne de l'ordre d'assemblage. Numéro de priorité saisi manuellement de l'ordre d'assemblage. Ordre d'assemblage vendu ou non. Les ordres vendus ont une priorité plus haute que les ordres invendus. Rubriques liées Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage Priorité des règles Les règles dotées d'un numéro de priorité plus élevé prévalent sur celles qui ont un rang moins élevé. Combinaison d'options critique Une combinaison d'options est identifiée par un code. Ce code peut être employé dans les règles de ligne. La combinaison d'options saisie dans ce champ dépend de votre type de règle : Restriction de capacité Spécifiez dans ce champ la combinaison d'options restreinte. Proportionnel Spécifiez la combinaison d'options. Saisissez dans ce champ une combinaison d'options et un rapport. La combinaison d'options spécifiée est restreinte par rapport à toutes les autres combinaisons d'options. Proportionnel relatif Spécifiez la combinaison d'options qui est restreinte par rapport à l'autre combinaison d'options. Saisissez l'autre combinaison d'options dans le champ Combinaison d'options relative. Saisissez deux combinaisons d'options et un rapport dans le champ courant afin de restreindre la combinaison spécifiée par rapport à d'autres combinaisons. Rubriques liées Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage Combinaison d'options relative Si vous appliquez la règle proportionnelle relative, spécifiez la combinaison d'options relative qui restreint la combinaison d'options saisie dans le champ Combinaison d'options critique. Une règle proportionnelle relative permet de définir le rapport entre le nombre d'ordres constituant une combinaison d'options et le nombre d'ordres constituant une autre combinaison. Rubriques liées Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage Densité La valeur de densité saisie dans ce champ dépend du type de règle utilisé : Règle de restriction de capacité. Saisissez le nombre maximal de combinaisons d'options critiques autorisées pour un jour. Règle proportionnelle. Saisissez le nombre maximal de combinaisons d'options restreintes par rapport à un certain nombre d'autres combinaisons. Exemple Votre règle proportionnelle est "Rouge:Toute autre combinaison d'options" et le rapport est de 1:5. Par conséquent, vous ne pouvez avoir qu'un seul produit rouge pour cinq produits présentant une combinaison d'options différente. Dans cet exemple, la valeur saisie dans le champ courant est 1. Règle proportionnelle relative. Saisissez le nombre d'ordres associés à la combinaison d'options critique restreinte par rapport à la combinaison spécifiée dans le champ Combinaison d'options relative. Le nombre d'ordres associés à la combinaison d'options critique définie dans ce champ ainsi qu'à une autre combinaison d'options spécifique est saisi dans le champ Intervalle régénératif. Exemple Votre règle proportionnelle relative est Rouge:Bleu et le rapport est de 1:5. Par conséquent, vous ne pouvez avoir qu'un seul produit rouge pour cinq produits bleus. Dans cet exemple, la valeur saisie dans le champ courant est 1. Rubriques liées Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage Intervalle régénératif Nombre d'ordres pour lesquels le champ Densité est calculé. Vous pouvez faire appel à l'une des deux règles suivantes : Règle Proportionnel. La valeur saisie dans le champ courant indique le nombre d'ordres associés à la combinaison d'options critique définie dans le champ Densité ainsi qu'à toute autre combinaison d'options. Par exemple, votre règle proportionnelle relative est Rouge:Toute autre combinaison d'options et le rapport est de 1:5. Par conséquent, vous ne pouvez avoir qu'un seul produit rouge sur cinq produits. Dans cet exemple, la valeur saisie dans le champ courant est 5. Règle Proportionnel relatif. La valeur saisie dans le champ courant indique le nombre d'ordres associés à la combinaison d'options critique définie dans le champ Densité ainsi qu'à une autre combinaison spécifique. Par exemple, si votre règle proportionnelle relative est Rouge:Bleu et le rapport est de 1:5, vous ne pouvez avoir qu'un seul produit rouge pour cinq produits bleus. Dans cet exemple, la valeur saisie dans le champ courant est 5. Rubriques liées Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage Méthode de dispersion Vous n'avez pas saisi de règle d'assortiment (le Type de règle était Mise en cluster, Blocage ou Priorité). Dispersion moyenne La Combinaison d'options critique est répartie à parts égales entre les ordres. Applicable à : Restriction de capacité Proportionnel Dispersion relative La Combinaison d'options critique est répartie en fonction de la Combinaison d'options critique. Applicable seulement à la Proportionnel relatif. Restriction capacité fenêtre glissante Une fenêtre est un ensemble de segments de lignes adjacents ; elle est glissante, parce que les fenêtres peuvent se chevaucher. La règle est proportionnelle et ses termes sont les suivants : rapport maximum d'une combinaison d'options donnée et de toute autre combinaison d'options. Par exemple, pour chaque combinaison d'options Vélo rouge, il doit exister au moins une autre combinaison d'options parmi quatre combinaisons (densité = 50%, fenêtre =4). Applicable à Restriction de capacité Dispersion moyenne fenêtre glissante La règle est la même que pour Restriction capacité fenêtre glissante, mais la combinaison d'options doit être répartie de manière aussi équitable que possible dans chaque fenêtre glissante. Applicable à : Restriction de capacité Proportionnel Rubriques liées Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage Taille fenêtre Taille de la fenêtre si la Méthode de dispersion est Restriction capacité fenêtre glissante ou Dispersion moyenne fenêtre glissante. Par exemple, si la taille de la fenêtre est quatre, la règle doit s'appliquer à toute formation de quatre postes adjacents. Pénalité d'écart positif Coût des pénalités pour un séquencement de combinaisons d'options critiques supérieur à ce qui est spécifié dans la règle d'assortiment. Pénalité d'écart négatif Coût des pénalités pour un séquencement de combinaisons d'options critiques inférieur à ce qui est spécifié dans la règle d'assortiment. Liste d'options Sélectionnez Blocage ou Mise en cluster dans le champ Type de règle, pour ne pas séquencer les combinaisons d'options ensemble (blocage) ou au contraire pour les séquencer ensemble (mise en cluster). Règles de Blocage. Une liste de combinaisons d'options est appelée un "bloc" dans LAC. Cette liste de combinaisons d'options est liée à une règle de blocage. Vous pouvez spécifier quelle combinaison d'options ne peut pas succéder à une autre dans la liste, auquel cas Infor LN bloque l'occurrence. S'il existe plusieurs combinaisons d'options, vous pouvez spécifier quelle combinaison ne peut pas succéder aux combinaisons multiples. Règles de Mise en cluster. Une liste de combinaisons d'options est également appelée un "cluster" dans LAC. Cette liste de combinaisons d'options est liée à une règle de cluster. Il est possible de définir plusieurs combinaisons d'options à l'intérieur d'un cluster, auquel cas Infor LN les rassemble au sein d'un cluster. Un numéro de séquence est associé à chaque combinaison d'options. Rubriques liées Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage Liste d'options Si vous sélectionnez Blocage ou Mise en cluster dans le champ Type de règle, nom des combinaisons d'options qui ne sont pas séquencées ensemble (blocage) ou qui sont au contraire séquencées ensemble (mise en cluster). Rubriques liées Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage Liste combinaisons d'options Cliquez ici pour lancer la session Listes de combinaisons d'options (tiasl1511m000). |