| # Configuration de la post-consommation L'exemple suivant permet de mieux comprendre les paramètres qui contrôlent la post-consommation : Les articles suivants ont été définis : HORLOGE AIGUILLE L'article AIGUILLE est utilisé comme composant de l'article HORLOGE dans la tâche appelée ASSEMBLAGE. Post-consommation des matières Utilisez les paramètres suivants de la session Articles - Production (tiipd0101m000) afin de préparer les articles pour la post-consommation : Cochez la case Postconsommer si matière pour l'article AIGUILLE. Cochez la case Post-consommer matières pour l'article HORLOGE. Quand vous créez un ordre de fabrication, ces cases déterminent les paramètres par défaut des éléments suivants : la case Post-consommer matières de la session Matières estimées (ticst0101m000) (pour AIGUILLE) ; la case Backflush Materials de la session Ordres de fabrication (tisfc0101s000). Vous pouvez modifier ces cases pour un ordre de fabrication particulier. Infor LN post-consomme les matières uniquement si vous sélectionnez ces deux cases. Si vous désélectionnez la case Backflush Materials, Infor LN désélectionne les cases Post-consommer matières pour toutes les matière. Post-consommation des heures La préparation des articles pour la post-consommation des heures s'effectue à l'aide des paramètres suivants : pour la tâche ASSEMBLAGE, cochez la case Postconsommation de la session Relations entre tâches (tirou0104m000); cochez la case Postconsommer heures pour l'article HORLOGE de la session Articles - Production (tiipd0101m000). Quand vous définissez une opération pour la tâche ASSEMBLAGE, la case Postconsommation de la session Relations entre tâches (tirou0104m000) détermine l'état par défaut de la case Postconsommation de la session Opérations de gammes (tirou1102m000). Quand vous créez un ordre de fabrication, Infor LN définit les paramètres par défaut comme suit : La case Postconsommation de la session Opérations de gammes (tirou1102m000) détermine l'état de cette même case dans la session Planification de la production (tisfc0110m000). La case Postconsommer heures de la session Articles - Production (tiipd0101m000) détermine l'état de cette même case dans la session Planification de la production (tisfc0110m000). Vous pouvez modifier ces cases pour un ordre de fabrication particulier. Infor LN post-consomme les heures uniquement si vous sélectionnez ces deux cases. Si vous désélectionnez la case Postconsommer heures, Infor LN désélectionne les cases Postconsommer heures pour toutes les opérations. Pour permettre la post-consommation des heures, vous devez également : saisir une valeur dans le champ Employé de post-consommation de la session Centres de charge (tirou0101m000); saisir une valeur dans le champ Type de main d'oeuvre de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000) pour déterminer si le travail sera facturé en heures normales ou en heures supplémentaires. Articles sérialisés La post-consommation des articles sérialisés n'est possible que si, dans la session de détails Articles - Magasin (whwmd4500m000), la case Séries dans le stock est désélectionnée et que le champ Enregistrer la sortie de la série pendant la définition a la valeur Oui. Dans tous les autres cas, cette post-consommation est impossible. Si l'article sérialisé est géré par lot, le lot à partir duquel les articles sont post-consommés est basé sur la méthode de sortie de stock ( Dernier entré, premier sorti (LIFO), Premier entré, premier sorti (FIFO)) tel que défini dans la session de détails Articles - Magasin (whwmd4500m000). Données diverses Définissez les paramètres suivant de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000): Sélectionnez une méthode de post-consommation pour définir le niveau d'interaction avec l'utilisateur dans la procédure de post-consommation. Sélectionnez des périphériques pour l'état des heures et l'état des matières de post-consommation. Rubriques liées Procédure de post-consommation Post-consommation |