| # Planification des blocs d'ordres (tisfc0151m000) Cette session permet de gérer les blocs d'ordres. Les blocs d'ordres vous permettent de mettre en place un planning de fabrication optimal en réduisant les pertes de temps au niveau des activités de préparation des machines. Reprogrammation des blocs d'ordres Une fois que vous avez changé la valeur contenue dans le champ N° de séquence de bloc ou le champ Heure de début, vous devez reprogrammer les blocs d'ordres afin de recalculer leurs heures de début et de fin. Il existe deux façons de reprogrammer : Reprogrammer une plage de blocs d'ordres allant d'un bloc sélectionné par l'utilisateur au dernier bloc d'ordres. Reprogrammer tous les blocs d'ordres en changeant les valeurs spécifiques des champs Machine et Date début période bloc d'ordres. Pour plus d'informations, reportez-vous à Reprogrammation des blocs d'ordres. Mise à jour des données de planification standard Remarque Les changements que vous effectuez dans cette session n'ont d'effet sur les ordres de fabrication qu'une fois que vous mettez à jour ces derniers au moyen de la commande Mettre à jour la planification standard. Rubriques liées Planification des blocs d'ordres Planifier avec des blocs d'ordres Reprogrammation des blocs d'ordres Machine Machine sur laquelle les ordres des blocs d'ordres de fabrication sont exécutés. Vous pouvez changer la machine d'un bloc d'ordres au moyen de la commande Modifier la machine du bloc d'ordres. Date début période bloc d'ordres La date de début de la période de bloc d'ordres est la date que vous avez saisie dans le champ Date début période bloc d'ordres de la session Génération de la planification des blocs d'ordres (tisfc0251m000). Infor LN planifie les blocs d'ordres en partant de cette date. Si la capacité suffisante est disponible, le premier bloc d'ordres commence à s'exécuter à cette date. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du champ Date début période bloc d'ordres de la session Génération de la planification des blocs d'ordres (tisfc0251m000). N° de séquence de bloc La valeur du champ N° de séquence de bloc détermine l'ordre dans lequel Infor LN exécute les blocs d'ordres. Les champs Machine, Date début période bloc d'ordres et N° de séquence de bloc identifient chaque bloc d'ordres de façon unique. Si vous modifiez la valeur du champ N° de séquence de bloc, Infor LN retrie automatiquement les blocs d'ordres. 1ère classe config. Classe de configuration pour laquelle le bloc d'ordres se trouve dans un état de configuration spécifique. Vous pouvez indiquer jusqu'à quatre combinaisons de classes et d'états de configuration pour un même bloc d'ordres. 1er état config. Etat de configuration qui a été indiqué pour la classe de configuration correspondante. Temps de fabrication total Somme des délais de fabrication attribués à la machine du bloc d'ordres pour les opérations des ordres de fabrication de ce bloc. Vous pouvez consulter les délais de fabrication de chaque opération dans la session Planification de la production (tisfc0110m000). Date de début d'attente au plus tôt Date de début au plus tôt des délais de fabrication des opérations concernées de ce bloc d'ordres. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du champ Attendre la date de début de la session Planification de la production (tisfc0110m000), dans l'onglet Selon la planification, sous Date de début. Priorité la plus haute Priorité la plus élevée des ordres de fabrication du bloc d'ordres. Le niveau de priorité d'un ordre de fabrication s'affiche dans le champ Priorité de la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000). La priorité la plus élevée dans Infor LN est 0 (zéro). Le niveau de priorité le plus faible est 999. Rubriques liées Priorité des ordres de fabrication Statut d'ordre de fabrication le plus élevé Statut d'ordre de fabrication de l'ordre le plus avancé dans la séquence de statuts suivante : Planifié, Programmé, Documents imprimés, Lancé, Actif, A déclarer achevé, Achevé, Fermé, Archivé. Rubriques liées Statut de l'ordre de fabrication Heure de début Heure de début d'exécution de ce bloc d'ordres. Plus précisément, il s'agit de l'heure à laquelle la machine de ce bloc d'ordres démarre pour traiter le premier ordre de fabrication de ce bloc. Quand vous changez l'heure de début, l'ordre relatif des blocs d'ordres demeure inchangé. Pour changer l'ordre des blocs d'ordres, changez la valeur du champ N° de séquence de bloc. Si vous reculez la date de début, Infor LN décale tous les blocs d'ordres supposés démarrer après cette date. Heure de fin Heure de fin d'exécution de ce bloc d'ordres. Plus précisément, il s'agit de l'heure à laquelle la machine de ce bloc d'ordres s'arrête, une fois qu'elle a traité le dernier ordre de fabrication de ce bloc. Quand ce bloc d'ordres est créé et que vous le reprogrammez, Infor LN calcule l'heure de fin comme suit :
                      Heure de fin = Heure de début + Temps de fabrication total
Le calcul prend en compte le calendrier du centre de charge de la machine. Replanifier les blocs d'ordres Recalcule le contenu des champs de cette session tels que les champs Heure de début et Heure de fin. Si vous changez le contenu du champ N° de séquence de bloc ou du champ Heure de début, vous devez vous servir de cette commande pour reprogrammer les blocs d'ordres. Cette commande ne met pas à jour les champs de la session Planification de la production (tisfc0110m000). Ordres par bloc d'ordres Cliquez sur cette commande pour lancer la session Ordres de fabrication par bloc d'ordres (tisfc0152m000) et affiche les ordres de fabrication qui appartiennent à ce bloc. Mettre à jour la planification standard Cette commande met à jour les heures de début et de fin affichées dans la session Planification de la production (tisfc0110m000). Si l'un des blocs d'ordres est sélectionné, elle met à jour les ordres de fabrication qu'il contient et les blocs d'ordres suivants. Modifier la machine du bloc d'ordres Cliquez sur cette commande pour lancer la session Déplacement des blocs d'ordres vers une autre machine (tisfc0251m200) pour le bloc d'ordres sélectionné. Génération de la planification des blocs d'ordres Permet de lancer la session Génération de la planification des blocs d'ordres (tisfc0251m000). Diviser le bloc Cliquez sur cette commande pour lancer la session Ordres de fabrication par bloc d'ordres (tisfc0152m000) et vous permet de subdiviser un bloc d'ordres en deux nouveaux blocs. Mettre à jour les détails du bloc Cette commande met à jour les champs Temps de fabrication total, Date de début d'attente au plus tôt, Priorité la plus haute et Statut d'ordre de fabrication le plus élevé pour tous les blocs d'ordres de la machine et de la période de bloc d'ordres. Vous devez vous servir de ce champ pour prendre en compte les changements apportés aux ordres de fabrication. Par exemple, la quantité commandée ou l'opération. Ajout d'ordre de fab. à un bloc d'ordres Permet de lancer la session Ajout d'ordre de fab. à un bloc d'ordres (tisfc0252m000). Impression de la planification des blocs d'ordres Permet de lancer la session Impression de la planification des blocs d'ordres (tisfc0451m000). |