| # Niveau de qualité acceptable - Exemples Exemple
Echantillonnage simple
Niveau de qualité acceptable | 60 %
Taille de l'échantillon | 30 pièces
Echantillon | Quantité de l'échantillon | Résultat
1 | 5 pièces | Bon
2 | 10 pièces | Mauvais
3 | 15 pièces | Bon
Niveau de qualité réel = [(5 + 15) / (5 + 10 + 15)] x 100 % = 66,67 % La qualité réelle est supérieure au niveau de qualité acceptable. La quantité de l'ordre est donc acceptée.
Echantillonnage continu
Niveau de qualité acceptable | 60 %
Quantité d'ordre | 300 pièces
Fréquence | 100 pièces
Taille de l'échantillon | 10 pièces
Echantillon | Echantillon | Niveau de qualité réel
1 | 10 pièces | Bon à 70 %
2 | 10 pièces | Bon à 50 %
3 | 10 pièces | Bon à 80 %
Comparaison des résultats au niveau de qualité acceptable
Echantillon | Niveau de qualité | Quantité
- | Réel | Acceptable | Accepté | Rejeté
1 | 70 % | 60 % | 100 | 0
2 | 50 % | 60 % | 0 | 100
3 | 80 % | 60 % | 100 | 0
- | - | Total | 200 | 100