- | # Diagramme de Gantt SFC (tisfc1126m000) Le planning graphique permet d'afficher et de gérer la planification de la production. Utilisez la session Sélection de données pour le planning (tisfc1125m000) pour sélectionner les données de production et lancer le planning graphique. Pour plus d'informations sur le traitement d'un planning graphique, reportez-vous à la section Utilisation d'un planning graphique. Le planning graphique peut être utilisé dans un environnement d'atelier et comprend deux vues : Diagramme de Gantt Affiche une vue d'ensemble des ordres de fabrication de l'atelier. Programme Affiche une vue d'ensemble des opérations d'ordres de fabrication planifiées par centre de charge ou par machine. Dans le menu approprié, cliquez sur Vue par poste de charge/machine pour passer des opérations par centre de charge aux opérations par machine. Notez que le planning graphique affiche les jours calendaires, et non les jours ouvrables. Affichage et planification des opérations d'ordres de fabrication Dans le planning graphique, vous pouvez afficher et planifier les opérations des ordres de fabrication. Pour afficher les opérations d'un ordre de fabrication dans la vue du diagramme de Gantt, vous devez d'abord double-cliquer sur l'ordre de fabrication dans la colonne de gauche de façon à développer l'ordre. Vous pouvez également cliquer sur pour développer simultanément tous les ordres de fabrication. Dans les vues du diagramme de Gantt et du programme, les opérations fournissent les informations supplémentaires suivantes : Pourcentage d'achèvement Vous pouvez afficher l'avancement d'une opération d'ordre de fabrication à l'aide d'une barre de progression et d'un pourcentage d'achèvement. Cliquez sur Afficher progressions dans le menu Affichage pour afficher ou masquer la barre de progression et le pourcentage d'achèvement. Infor LN utilise la formule suivante pour calculer la longueur de la barre de progression :
      Temps de fabrication planifié - temps de fabrication restant / temps de fabrication planifié
Par conséquent, la barre de progression indique la partie du temps de préparation et de fabrication déjà terminée. La file d'attente, le temps d'attente et le temps de déplacement ne sont pas inclus dans le calcul de l'avancement. Bien qu'une partie de la barre de progression apparaisse sous le temps d'attente des opérations dans le planning, le temps d'attente n'est pas pris en compte dans le calcul de l'avancement. Dépassement de délai Une opération dépasse le délai si son heure de fin est postérieure à la date de livraison demandée de l'ordre de fabrication. Si vous placez le curseur sur une opération en retard, le dépassement de délai apparaît en jours/heures calendaires et en heures ouvrables. Le dépassement de délai d'une opération peut être indiqué par une couleur. Si la couleur de l'opération est rouge, l'opération est en retard. Dans le menu approprié, cliquez sur Affichage des dépassements de délai activé/désactivé pour déterminer si Infor LN doit utiliser une couleur pour afficher le dépassement de délai d'une opération. Composants de délai Les composants du délai d'une opération, tels que la file d'attente et le temps de préparation, ainsi que les statuts de l'opération sont indiqués par des couleurs. Vous pouvez déplacer les opérations de fabrication dans le planning graphique pour replanifier la production. Les données de planification de la production sont ensuite actualisées dans Infor LN. La replanification dans le planning graphique utilise la même logique de planification que les sessions de planification Infor LN. Vous pouvez déplacer indifféremment une opération au début ou à la fin du bloc. Si vous déplacez une opération à la fin du bloc, la modification est exprimée en fonction de l'heure de début de l'opération. Infor LN planifie alors en aval sur la base de la nouvelle heure de début pour calculer la nouvelle heure de fin de l'opération. Les dates et heures des autres opérations de l'ordre de fabrication sont modifiées en fonction des méthodes de déplacement de l'ordre. Si vous double-cliquez sur un ordre de fabrication ou une opération, la session Ordre de fabrication (tisfc0101m100) Planification de la production (tisfc0110m000) est lancée pour vous permettre d'afficher et/ou de gérer les données de planification. Vous ne pouvez pas ajouter des opérations dans le planning graphique. Vous pouvez toutefois modifier les dates et les heures des opérations. Options de menu Dans la vue du diagramme de Gantt, utilisez les commande du menu Trier par pour trier les ordres de fabrication. En triant vos données, vous pouvez vous concentrer sur une partie spécifique de l'atelier en affichant, par exemple, les ordres de fabrication d'un projet PCS ou une date de début de fabrication. Vous pouvez demander l'affichage d'un message si la replanification entraîne le retard d'un ordre de fabrication. Dans le menu approprié, cliquez sur Fonction "Messages de planification" activée/désactivée pour activer ou désactiver l'affichage de ce type de message. Vous pouvez demander ou non l'affichage des opérations ayant le statut Achevé dans le planning graphique. Dans le menu approprié, cliquez sur Fonction "Ignorer les tâches activées" activée/désactivée pour afficher ou masquer les opérations achevées. Vous pouvez demander ou non l'affichage de la file d'attente des opérations en cliquant sur Affichage du temps d'attente activé/désactivé dans le menu approprié. Si la file d'attente apparaît, la date de début du bloc d'opération dans le planning graphique correspond à la date de début de la file d'attente. Si la file d'attente n'apparaît pas, la date de début du bloc d'opération correspond à la date de préparation ou d'exécution. Vous pouvez également lancer les sessions suivantes à partir du menu approprié: Ordres de fabrication (tisfc0501m000) Planification de la production (tisfc0110m000) Compression du temps d'attente automatisée (tisfc1103s000) Rubriques liées Utilisation d'un planning graphique |