| # Génération d’une prévision de maintenance La prévision de maintenance récapitule les prestations susceptibles d'être exécutées pendant le cycle de maintenance ainsi que les dates et heures d'exécution relatives. Quand une prévision est effectuée pour un article anonyme, toute la nomenclature de services de cet article est prise en compte. La prévision des prestations s'applique à tous les articles anonymes sous-jacents. Vous pouvez créer une prévision de maintenance de diverses manières : Manuellement dans la session Concept de maintenance - Prestations prévues (tsspc1125m000). Automatiquement dans la session Génération des prévisions (tsspc1225m000). La prévision est effectuée pour une année. Les résultats peuvent apparaître dans la session Concept de maintenance - Prestations prévues (tsspc1125m000). Comment générer une prévision de maintenance Etape 1. Définir les données Article La session Articles - Service (tsmdm2100m000) permet de définir des valeurs de service par défaut pour des articles. Vous devez définir des données telles que les mesures, le cycle de vie et le cycle de maintenance. Etape 2. Définir la nomenclature définir la nomenclature dans la session Arborescence des articles (tscfg1110m000); Etape 3. Prestations de référence Vous devez définir la prestation de service de référence, qui est l'élément de base d'un concept de maintenance, dans la session Prestations de référence (tsacm1101m000). Vous pouvez utiliser ces prestations de référence pour créer un concept de maintenance, une prévision de maintenance ou une planification de maintenance. La prestation de référence contient toujours un type de service. Ce type de service joue un rôle important lors de la définition d'un plan de maintenance. Pour plus de détails sur les types de service, reportez-vous à la procédure du module Gestion des données de base (MDM). Etape 4. Modèles de contrôles Lorsqu'un type de mesure est lié à une prestation de référence, il est appelé contrôle qualité de mesure. Ce contrôle doit être exécuté dans le cadre de la prestation de référence. Lorsque la mesure est effectuée et que les valeurs de norme sont dépassées, une ou plusieurs prestations doivent être exécutées. C'est pourquoi la prestation liée doit être disponible pour pouvoir être insérée dans la session Types de modèles de contrôle qualité (tsacm3160m000). On appelle mesure la valeur d'une variable donnée (quantité mesurante) d'un objet dans une situation donnée. Etape 5. Concepts de maintenance - Article Par concept de maintenance on entend une liste de prestations à exécuter sur un article anonyme, dans le cadre d'une politique de maintenance. La fréquence à laquelle la prestation doit être exécutée est également indiquée. Vous pouvez définir divers concepts de maintenance pour le même article anonyme. Pour cela, vous pouvez employer la classe d'utilisation de l'entité Utilisez la session Concepts de maintenance - Article (tsspc1120m000) pour afficher les prestations de référence qui constituent le concept de maintenance d'un article. Etape 6. Génération des prévisions Dans le menu Arborescence des articles (tscfg1110m000) de la session Concepts de maintenance - Article (tsspc1120m000), cliquez sur Arborescence des articles (tscfg1110m000) pour lancer la session Génération des prévisions (tsspc1225m000) qui permet de générer une liste de prestations prévues pour l'article, à partir des prestations de référence de l'article qui sont indiquées dans cette session. Vous pouvez cliquer sur Besoins en ressources pour lancer la session Prestation de référence - Besoins en ressources (tsacm2120m000) qui permet d'afficher la liste des besoins de la prestation de service de référence concernée. Etape 7. Concept de maintenance - Prestations prévues Utilisez la session Concept de maintenance- Prestations prévues (tsspc1125m000) afin d'afficher la liste des prestations prévues pour la maintenance préventive d'un article. Les prestations prévues d'un article sont soit générées dans la session Génération d'un plan de maintenance (tsspc2200m000), à partir des prestations de référence répertoriées dans le concept de maintenance de l'article, soit saisies manuellement dans cette session. Rubriques liées Spécification de concepts de maintenance Génération d'une planification de la maintenance |