| # Déclencheurs de maintenance (tsmdm0169m100) Cette session permet de définir des déclencheurs de maintenance alphanumériques pour le jeu de déclencheurs de maintenance. Remarque Lorsque vous exécutez un contrôle, Infor LN vérifie l'existence d'un jeu de déclencheurs de maintenance correspondant. Si la valeur mesurée correspond à l'un des déclencheurs de maintenance du jeu, une notification de maintenance est générée. Rubriques liées Scénarios de service et de maintenance préventive Jeu de déclencheurs de maintenance Jeu de déclencheurs de maintenance auquel appartient le déclencheur. Description Description ou nom du code. Déclencheur Code unique du déclencheur de maintenance. Déclencheur Valeur du déclencheur alphanumérique entraînant la création d'une notification de maintenance. Les valeurs de mesure alphanumériques définies pour le type de mesure du jeu de déclencheurs de maintenance sont énumérées. Message déclencheur Code du message déclencheur. Infor LN attribue le message déclencheur par défaut à partir de la session Valeurs de mesure alphanumériques (tsmdm0166m000) pour les valeurs de mesure alphanumériques. Description Description ou nom du code. Recommandation par défaut Recommandation définie comme valeur par défaut pour le déclencheur de maintenance. Infor LN n'attribue la valeur par défaut que si la case Valeur par défaut est cochée dans la session Recommandation (tsmdm0167m000). Recommandation Description ou nom du code. Prestation liée par défaut Prestation de référence définie comme valeur par défaut pour le déclencheur de maintenance. Description Description ou nom du code. |