| # Variantes et ordres d'assemblage de poste Ensemble d'opérations et de matières qui, pour un poste de ligne d'assemblage donné, ont les mêmes spécifications. Exemple Vous fabriquez des voitures pouvant offrir une grande variété de caractéristiques et, notamment, deux types de roues (larges et étroites). Sur le poste de montage des roues, les voitures à roues larges constituent une variante et les voitures à roues étroites constituent une autre variante ; leurs autres caractéristiques ne comptent pas car elles ne concernent pas le poste d'assemblage des roues. Une variante de poste peut être partagée par plusieurs ordres d'assemblage. En conséquence, les opérations et l'utilisation des matières propres à ce poste de ligne d'assemblage sont les mêmes pour tous ces ordres d'assemblage. Objet de la variante de poste d'assemblage Une variante de poste d'assemblage est un système permettant de réduire le volume de données au strict nécessaire et d'améliorer les performances. Si vous avez à traiter un millier d'ordres pour des produits et que les opérations et matières du premier poste de la ligne sont toutes identiques, vous n'avez pas besoin pour autant de stocker mille fois les mêmes informations. Infor LN détecte que les ordres sont identiques et crée une variante de poste d'assemblage unique. Quand un nouvel ordre d'assemblage est généré, Infor LN vérifie les matières et les opérations requises pour cet ordre. Si elles diffèrent de celles des variantes de poste existantes, une nouvelle variante est créée. Sessions Vous pouvez afficher les variantes de poste dans la session Variantes poste d'assemblage (tiasc2520m000) et les imprimer dans la session Impression variantes poste d'assemblage (tiasc2420m000). Vous pouvez afficher et mettre à jour les matières liées aux variantes de postes dans la session Variante poste d'assemblage - Pièces d'assemblage (tiasc2121m000), puis afficher et mettre à jour les opérations dans la session Variante poste d'assemblage - Opérations (tiasc2122m000) (si les variantes de postes sont spécifiques de l'ordre). Variantes de poste spécifique de l'ordre Les variantes de postes sont générées automatiquement par Infor LN. Pour modifier les opérations ou les composants d'une variante de poste, vous devez rendre celle-ci spécifique de l'ordre en procédant comme suit : Dans la session Ordre d'assemblage - Ordres d'assemblage du poste (tiasc2510m000), sélectionnez la variante. L'ordre d'assemblage du poste doit être Bloqué. Dans le menu approprié, sélectionnez l'option Rendre l'ordre spécifique. Infor LN crée une variante de poste unique que vous voyez apparaître dans la session Ordre d'assemblage - Ordres d'assemblage du poste (tiasc2510m000). Dans le menu approprié, cliquez sur Variantes postes d'assemblage. La session Variantes poste d'assemblage (tiasc2520m000) est lancée. Sélectionnez la variante de poste. Dans le menu approprié, cliquez sur Opérations. La session Variante poste d'assemblage - Opérations (tiasc2122m000) est lancée. Modifiez les opérations selon vos besoins. Vous pouvez modifier les pièces d'assemblage liées aux opérations depuis le menu approprié de la session Variante poste d'assemblage - Opérations (tiasc2122m000). ordre d'assemblage de poste Lors de la génération des ordres d'assemblage, des ordres d'assemblage de poste sont également créés. Un ordre d'assemblage de poste est un ordre de fabrication destiné à un poste d'assemblage. Un ordre d'assemblage de poste peut avoir les statuts suivants : Planifié Bloqué Prêt Achevé Fermé Lorsqu'ils sont générés, les ordres d'assemblage de poste reçoivent le statut Planifié. ordre d'assemblage de poste clustérisé Ordre représentant l'ensemble des besoins quotidiens en matières pour une journée. Un ordre d'assemblage de poste clustérisé comprend des périodes définies par l'utilisateur. Les besoins en matières de chaque période sont combinés. Dans Gestion de l'assemblage, les transactions peuvent être exécutées par poste et par période plutôt que par ordre. ERP LN peut combiner les matières identiques en une ligne de matières unique pour une période donnée. La quantité cumulée est ensuite stockée dans l'ordre d'assemblage de poste clustérisé. Le nombre de transactions nécessaires est ainsi réduit car celles-ci sont exécutées pour une période spécifique. Les ordres d'assemblage de poste clustérisés sont employés dans la réservation et la post-consommation des pièces d'assemblage. Ils permettent de combiner les matières pour un ordre d'assemblage de poste (pour une journée donnée). Paramètres Le paramètre Traitement de la transaction détermine l'emploi des ordres d'assemblage de poste clustérisés. Il est défini dans la session Paramètres de contrôle d'assemblage (tiasc0100m000) et peut prendre les valeurs suivantes : Selon le poste Un seul ordre d'assemblage de poste clustérisé est créé chaque jour pour chaque poste d'assemblage. Selon l'ordre Un ordre d'assemblage de poste clustérisé est créé pour chaque ordre d'assemblage. Les ordres d'assemblage de poste clustérisés sont employés dans la réservation et la post-consommation de pièces d'assemblage en vue de combiner les matières pour un ordre d'assemblage de poste. Un ordre d'assemblage de poste clustérisé couvre soit un jour entier (traitement de transaction basé sur le poste) soit un ordre d'assemblage (traitement de transaction basé sur l'ordre). Les données de chaque période sont stockées séparément. Dans le traitement de transaction basé sur le poste, chaque période donne lieu à une ligne d'ordre magasin distincte pour la réservation des pièces d'assemblage. Dans le traitement de transaction basé sur l'ordre, un ordre magasin distinct est généré pour chaque ordre d'assemblage de poste clustérisé. Le menu approprié vous permet d'effectuer les opérations suivantes : changer le statut d'un ordre d'assemblage de poste clustérisé de Fermé en Ouvert; lancer la session Ordre d'assembl. de poste clust. - Besoins en pièces assmbl. (tiasc7140m000) afin d'afficher les besoins en pièces d'assemblage de chaque ordre d'assemblage de poste clustérisé. Rubriques liées Présentation de la gestion de l'assemblage Etablissement du prix de revient de l'ordre d'assemblage Post-consommation d'assemblage Utilisation d'un poste d'assemblage Ordres d'assemblage Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage |