| # Taux d'utilisation des machines par jour (tisfc1505m000) Cette session permet d'afficher une vue d'ensemble de l'utilisation des capacités d'une machine pour un jour donné. Vous pouvez visualiser le temps et la quantité planifiés pour cette machine. Utilisez cette session si vous avez sélectionné Automatique ou Manuel dans le champ Méthode de mise à jour du taux d'utilisation journalière de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000). Rubriques liées Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle Utilisation d'une session de vue générale Contrôle des entrées/sorties Machine Machine pour laquelle vous souhaitez connaître la planification totale pour une journée. Machine Machine pour laquelle vous souhaitez connaître la planification totale pour une journée. Capacité nominale Capacité normale de la machine pour une journée. Pour modifier ce paramètre, utilisez le champ Capacité nominale journalière de la session Machines (tirou0102m000). Date Jour pour lequel vous souhaitez connaître le nombre d'heures d'utilisation prévues pour la machine. Total heures machines Taux d'utilisation de la machine planifié pour le jour concerné. Heure de début Début de la période pour laquelle vous souhaitez connaître la charge planifiée pour la machine. Ordre de fabrication Code de l'ordre de fabrication. Article Article planifié pour être fabriqué par la machine. Gamme Séquence des opérations nécessaires à la fabrication d'un article. Pour chaque opération, la tâche, la machine et le centre de charge sont précisés, de même que les informations relatives au temps de préparation et au temps de cycle. Remarque Si aucune gamme n'est affichée, cela signifie que les coûts de production estimés n'ont pas été définis pour l'ordre de fabrication. Opération Code de l'opération planifiée pour la machine. Centre de charge Centre de charge où la machine exécute l'opération. Heures machines Heures machine nécessaires pour réaliser l'opération. Rubriques liées Calcul des heures main-d'oeuvre/machine Quantité planifiée Quantité d'articles que vous prévoyez de produire avec la machine pendant cette période. Les pertes d'articles résultant d'une mise au rebut ou d'un faible rendement sont également prises en compte. Emplacement physique Emplacement dans lequel vous prévoyez de traiter l’ordre. Groupe d'ordres SFC Groupe d'ordres auquel appartient l'ordre. Rubriques liées Regroupement d'ordres Calcul du taux d'utilisation Lance la session Calcul du taux d'utilisation (tisfc0201m000) qui permet de mettre à jour les plans du module Planification d'entreprise. Toutes les données de taux d'utilisation sont supprimées, puis recalculées à l'aide des quantités de fabrication et des dates définies dans la session Planification de la production (tisfc0110m000). Cette opération est impossible pour les centres de charge de lignes d’assemblage. Pour utiliser cette option, vous devez d’abord sélectionner Automatique dans le champ Méthode de mise à jour du taux d'utilisation journalière et Automatique dans le champ Méthode de mise à jour du taux d'utilisation hebdomadaire de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000). |