| # Echantillons d'ordres de contrôle qualité (qmptc1110m000) Cette session permet de gérer les échantillons à partir de la taille d'échantillon de l'ordre de contrôle qualité. Le total de toutes les quantités d'échantillons ne peut pas dépasser Taille maximum. Une fois que vous avez créé un ordre de contrôle qualité (mais avant que le contrôle qualité puisse être effectué), vous devez prélever un échantillon qui soit représentatif de cet ordre de contrôle ou du lot complet. Vous pouvez prélever plusieurs échantillons mais la quantité totale de ces derniers ne peut pas dépasser la taille d'échantillon indiquée pour l'ordre de contrôle qualité. Pour qu'un ordre de contrôle soit achevé, il faut que la quantité de l'échantillon totale égale la taille de l'échantillon. Pour pouvoir gérer des échantillons, il convient d'abord de gérer les contrôles qualité dans la session Ordres de contrôle (qmptc1100m000). Il n'est pas possible de modifier les échantillons dont les données de test on déjà été saisies. Ordre de contrôle Ordre qui permet de structurer le contrôle qualité des produits achetés, fabriqués ou vendus. Ordre Le statut de contrôle indique le statut de l'ordre de contrôle qualité. Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Remarque Les articles standard sont désignés par un code Article. Les articles segmentés se composent d'un segment code Projet et d'un segment de base Article (code Article de l'article spécifique). Les segments dont un article peut être constitué sont définis dans la session Segmentation codes Articles (tcibd0500m000). Remarque La combinaison qualité de l'article (définie dans cette session) annule et remplace celle du groupe qualité auquel appartient l'article. Rubriques liées Utilisation des codes Taille maximum La taille maximum correspondant à la quantité de l'échantillon dépend du type de test. - 100 % ou Echantillonnage simple: Taille maximum = Taille de l'échantillon - Echantillonnage continu: Taille maximum = ( Quantité d'ordre/ Fréquence) x Taille de l'échantillon Dans le cas de l'échantillonnage continu, l'échantillon est égal à la taille de l'échantillon. Taille maximum Quantité physique dans laquelle un article ou une marchandise est gérée. Par exemple, une quantité de bois peut être exprimée en tant que longueur en utilisant le mètre comme unité, ou en tant que volume en utilisant le mètre cube comme unité. Quantité totale Quantité totale de tous les échantillons. A la fin, la quantité doit être égale à la taille de l'échantillon. Echantillon Petite quantité extraite de la quantité totale (d'ordre) qui est représentative de la qualité globale. Quantité testée Partie de la quantité de l'échantillon qui est testée à chaque fois. Explication : Pour tester un échantillon de 5 kg, on testera 1 kg à chaque fois. Taille de l'échantillon Quand vous prélevez un échantillon d'une quantité d'ordre spécifique, vous ne voulez généralement pas tester toutes les pièces en même temps. La quantité de l'échantillon est la quantité qui est prélevée de la taille totale de l'échantillon pour être testée immédiatement. Date Date à laquelle un échantillon est prélevé. Origine Module ou application intégré(e) auquel un ordre (de contrôle qualité) est lié. Ordre Numéro d'ordre de l'origine du contrôle qualité. Numéro de ligne Numéro qui figure sur l'ordre auquel l'ordre de contrôle est lié. Ce numéro peut être : le numéro de position de la ligne de commande client, le numéro de position de la ligne de commande fournisseur, le numéro de position dans la nomenclature, si l'origine est Gamme (TI), le numéro d'opération. |