| # Liste des capacités critiques (cprpd3130m000) Cette session permet de gèrer la liste des capacités critiques (BCC) des articles planifiés. Infor LN utilise cette liste pour générer les besoins bruts en capacité des capacités critiques. La liste BCC sert d'entrée à la session Impression des besoins en capacités critiques (cprmp2440m000) et à la session Plan directeur des ressources (cprmp3501m000). Remarque Vous pouvez également générer une liste de capacités critiques pour les articles génériques. Rubriques liées Utilisation d'une session de détails Article plan Article plan pour lequel vous souhaitez générer la liste des capacités critiques Numéro de séquence Numéro identifiant la relation unique entre l'article plan et la capacité critique affichée dans la session de vue générale Liste des capacités critiques (cprpd3130m000). Infor LN génère ce numéro automatiquement. Centre de charge Centre de charge considéré par Infor LN comme critique pour l'article plan indiqué Date d'application Date à partir de laquelle la relation entre l'article plan et le centre de charge critique est valide. Date d'expiration Date après laquelle la relation entre l'article plan et le centre de charge critique n'est plus valable. Si aucune date n'est mentionnée, la relation est valable sans interruption à partir de la date d'application. Capacité requise Capacité requise du centre de charge indiqué pour produire l'article plan. Décalage Saisissez le décalage de l'article critique qui est produit dans le centre de charge indiqué. C'est la différence entre la date de besoin et la date de début de l'opération critique. Remarque Infor LN prend en compte la gamme du réseau (gamme des articles fantômes) pour calculer le décalage. Délai Délai de production de l'article plan pour le centre de charge sur cette ligne Le décalage détermine la date de début de l'opération. Le délai détermine la date de fin de l'opération. |