| # Impostazione di metodi di ispezione relativi alle operazioni Impostazione di metodi di ispezione per operazioni Se la casella di controllo Ciclo di produzione (TI) della sessione Parametri Gestione qualità (qmptc0100m000) è stata selezionata, è possibile utilizzare Gestione qualità per controllare i risultati delle operazioni. Per definire i requisiti di qualità per ciascuna operazione, utilizzare il package Gestione qualità. Se si seleziona la casella di controllo Ciclo di produzione (TI) della sessione Parametri Gestione qualità (qmptc0100m000), è possibile eseguire lo zoom nella sessione Procedure test standard - Ordini (qmptc0149m000) dalla sessione Pianificazione produzione (tisfc0110m000). In relazione alle operazioni del ciclo di produzione, è possibile scegliere tra quattro metodi che determinano le interazioni tra il modulo Gestione reparto produzione e il package Gestione qualità: Ispezione dei sottoassemblaggi senza che le operazioni siano interessate dagli ordini di ispezione (metodo A). Ispezione dei sottoassemblaggi prima che un'operazione possa essere riportata come completata. Tuttavia una quantità può essere riportata come completata o come scartata, indipendentemente dai risultati dei test (metodo B). Ispezione dei sottoassemblaggi prima che le quantità possano essere riportate come completate o scartate. In base ai risultati delle ispezioni è possibile seguire delle indicazioni relative alle quantità completate o scartate (metodo C). Ispezione dei sottoassemblaggi prima che le quantità possano essere riportate come completate o scartate. I risultati delle ispezioni determinano la quantità completata e quella scartata. Non è possibile modificare queste quantità (metodo D). I seguenti campi determinano quale metodo, tra quelli indicati in precedenza, verrà utilizzato: Metodo di blocco per ispezioni QM solo consigliato Tali campi sono disponibili nella sessione Ispezioni ordine (qmptc1120m000). LN applica il metodo A se si verificano le seguenti condizioni: Metodo di blocco per ispezioni = Continua Casella di controllo QM solo consigliato selezionata LN applica il metodo B se si verificano le seguenti condizioni: Metodo di blocco per ispezioni = Blocca a operazione completata Casella di controllo QM solo consigliato selezionata LN applica il metodo C se si verificano le seguenti condizioni: Metodo di blocco per ispezioni = Blocca durante l'operazione Casella di controllo QM solo consigliato selezionata LN applica il metodo D se si verificano le seguenti condizioni: Metodo di blocco per ispezioni = Blocca durante l'operazione Casella di controllo QM solo consigliato deselezionata LN determinerà il valore di questi campi sulla base dei dati immessi nelle seguenti sessioni: Combinazioni di test (qmptc0111m000) Procedure test standard - Ordini (qmptc0149m000) Argomenti correlati Utilizzo di Gestione qualità per operazioni di produzione Utilizzo di Gestione qualità per i prodotti degli ordini di produzione Utilizzo di Gestione qualità (QM) per i materiali degli ordini di produzione |