| # Relazione attività - Variabili processo (tirou0116m000) Utilizzare questa sessione per collegare variabili processo a una relazione attività. Le variabili processo delle relazioni attività si applicano a una specifica combinazione di un'attività, una macchina e/o un centro di lavoro. Nota È possibile definire relazioni attività nella sessione Relazioni attività (tirou0104m000). Valori predefiniti Le variabili processo definite in questa sessione vengono utilizzate come variabili processo predefinite nella sessione Operazione (Fase) - Variabili processo (tirou1111m000). Per impostazione predefinita, nella sessione Operazione (Fase) - Variabili processo (tirou1111m000) vengono inseriti i valori delle variabili processo quando l'operazione utilizza una relazione attività a cui sono collegate le variabili processo nella sessione corrente. Anche se per impostazione predefinita le variabili processo sono collegate a un'operazione nella sessione Operazione (Fase) - Variabili processo (tirou1111m000), è comunque possibile collegarle manualmente a una fase dell'operazione nella sessione Operazione (Fase) - Variabili processo (tirou1111m000). Argomenti correlati Microciclo di produzione Attività Operazione eseguita per la produzione o la riparazione di un articolo, ad esempio la troncatura, la perforazione o la verniciatura. Un'attività viene eseguita in un centro di lavoro e può essere correlata a una macchina. Centro di lavoro Area di produzione specifica costituita da una o più persone e/o macchine con capacità identiche, che possono essere considerate come una singola unità ai fini della pianificazione dei fabbisogni di capacità e della programmazione dettagliata. Macchina In LN, oggetto meccanico che consente l'esecuzione di operazioni per la produzione di articoli. Le macchine sono collegate alle tariffe operazione. La tariffa operazione e la tariffa manodopera insieme costituiscono la base per la determinazione dei costi effettivi degli ordini di produzione. Variabile processo Impostazione o valore di input relativo a una macchina, a uno strumento o alla qualità del processo rilevante per l'esecuzione di un'operazione o di una fase dell'operazione. Alcuni esempi sono la profondità di taglio, la velocità di taglio e la temperatura. Obbligatorio Se la casella di controllo è selezionata, se, per impostazione predefinita, in un'operazione della sessione Operazione (Fase) - Variabili processo (tirou1111m000) viene inserito il valore della variabile processo, la variabile processo non può essere rimossa dal microciclo di produzione dell'operazione. La variabile processo deve restare collegata almeno a una fase dell'operazione oppure direttamente all'operazione. Nota Questa casella di controllo consente di impedire la completa rimozione di una variabile processo specifica da un microciclo di produzione. |