| # Tabelle norme (tirou0130m000) Utilizzare questa sessione per definire tabelle norme. I tempi norma e le unità norma registrati per le tabelle norma vengono utilizzati per calcolare il tasso di produzione e la durata del ciclo di un articolo. Nella sessione di dettagli Tabelle norme (tirou0130m000) è necessario definire la descrizione delle colonne della tabella (asse X) e delle righe della tabella (asse Y). È inoltre necessario definire il numero di colonne e di righe. È infine necessario aggiungere valori per ogni colonna e riga della tabella. Dalla sessione Tabelle norme (tirou0130m000) è possibile avviare la sessione Tempi norma (tirou0131m000). In questa sessione è possibile registrare tempi norma o unità norma sulla base dei valori inclusi nelle righe e nelle colonne della tabella norme. Argomenti correlati Calcolo del tasso di produzione e della durata del ciclo a partire da una tabella norme Esecuzione di calcoli in base a tabelle norme Tabella tempi norma Tabella contenente i tempi necessari per l'esecuzione di un'attività (tempi norma) oppure il numero di possibili esecuzioni di un'attività in un'unità di tempo specifica (unità norma). I tempi norma o le unità norma dipendono da due serie di valori riportati nelle colonne (asse X) e nelle righe (asse Y) della tabella. Esempio Il tempo necessario per la creazione di un foro dipende dallo spessore del materiale e dal diametro del foro. Di seguito è riportato un esempio di tabella norme contenente tempi norma:
| Spessore (mm)
Diametro (mm) | 1 | 2 | 3 | 4
0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8
1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1
1.5 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3
Il tempo norma per la creazione di un foro con diametro di 1 mm utilizzando un materiale con spessore di 2 mm è 2,5. Descrizione asse X La descrizione dei valori inclusi nelle colonne della tabella norme, ad esempio larghezza, lunghezza, diametro e così via. Numero coordinate X Il numero di colonne nella tabella norme. Descrizione asse Y La descrizione dei valori inclusi nelle righe della tabella norme, ad esempio larghezza, lunghezza, diametro e così via. Numero coordinate Y Il numero di righe nella tabella norme. Tipo di tabella tempi norma Il tipo di tabella norme. Fattore di conversione tempi norma Il fattore per cui è necessario moltiplicare il tempo norma o l'unità norma della tabella norme. Coordinate X Un valore della variabile, ad esempio la lunghezza, immesso nelle colonne della tabella norme. Per ogni combinazione di un valore X (valore di colonna) con un valore Y (valore di riga) è possibile registrare un tempo norma o un'unità norma per l'attività nella sessione di dettagli Tempi norma (tirou0131m000). È possibile avviare la sessione Tempi norma (tirou0131m000) da questa sessione. Coordinate Y Un valore della variabile, ad esempio la lunghezza, espresso nelle righe della tabella norme. Combinando tali valori con quelli delle colonne della tabella norme, è possibile registrare i tempi norma o le unità norma per l'attività nella sessione Tempi norma (tirou0131m000). È possibile avviare la sessione Tempi norma (tirou0131m000) da questa sessione. |