| # Ispezione ordine (qmptc1620m000) Utilizzare questa sessione per collegare gli ordini di ispezione alle ispezioni degli ordini. Origine Package o modulo integrato a cui si riferisce un ordine (di ispezione). Ordine origine Il numero di ordine dell'origine dell'ispezione. Riga ordine origine Il numero di posizione nell'ordine al quale è collegato l'ordine di ispezione, ovvero il numero di posizione della riga ordine di vendita, il numero di posizione della riga ordine di acquisto o il numero di posizione nella distinta base. Ordine origine Numero di sequenza dell'ordine di ispezione in base al quale vengono testate le caratteristiche di campioni diversi. Operazione Il codice operazione. Ispezione Le righe generate per un ordine di ispezione specifico. Queste righe corrisponderanno alle caratteristiche gestite per i gruppi di test collegati alle procedure di test standard. Riga ispezione Il numero di sequenza dell'ispezione eseguita. Stato Lo stato corrente dell'ordine di ispezione. Unità di gestione L'unità di gestione. Dati logistici Business Partner Il codice univoco del business partner. Descrizione Descrizione o nome del codice. Articolo L'articolo collegato all'ordine di ispezione. Descrizione Descrizione o nome del codice. Revisione elemento di progettazione La versione o la versione revisionata di un elemento di progettazione o di un articolo gestito per revisioni. Possono essere presenti più revisioni di un elemento di progettazione. Nota Nota: In LN è possibile definire regole di campionamento e combinazioni di test per il valore specificato nel campo Revisione elemento di progettazione. Argomenti correlati Revisione Descrizione Descrizione o nome del codice. Cod. id. conf. Il codice collegato a un articolo finale per l'identificazione e che può rappresentare gli scostamenti rispetto all'articolo finale standard. È possibile collegare un codice identificativo di configurazione ad articoli prodotti e articoli acquistati. Nota In LN è possibile definire regole di campionamento e combinazioni di test per il valore specificato nel campo Cod. id. conf.. Argomenti correlati Codici identificativi di configurazione Descrizione Descrizione o nome del codice. Magazzino L'ID magazzino che funge da identificatore. Descrizione Descrizione o nome del codice. Ubicazione L'ubicazione dell'area di test nella quale viene eseguito il test. Quantità ordine La quantità dell'ordine. scorte L'unità di misura nella quale vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola di 12 unità o metro. Data scorte La data assegnata all'articolo al momento del magazzinaggio. Quantità accettate Consigliata La quantità da accettare, consigliata nel package Gestione qualità ed espressa nell'unità di misura delle scorte. Il totale di tutte le quantità del campione che hanno superato il test. scorte L'unità di misura nella quale vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola di 12 unità o metro. Effettiva La quantità effettiva accettata, espressa nell'unità di misura dell'ordine. È possibile rettificare la quantità effettiva fino alla chiusura dell'ordine di ispezione. scorte L'unità di misura nella quale vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola di 12 unità o metro. Quantità respinte Consigliata La quantità consigliata da LN. scorte L'unità di misura nella quale vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola di 12 unità o metro. Effettiva La quantità effettiva respinta, espressa nell'unità di misura dell'ordine. È possibile rettificare la quantità effettiva fino alla chiusura dell'ordine di ispezione. scorte L'unità di misura nella quale vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola di 12 unità o metro. Quantità distrutte Consigliata La quantità totale distrutta durante un test distruttivo, espressa nell'unità di misura dell'ordine. La quantità distrutta è pari alla dimensione del campione degli ordini di ispezione sottoposti a test distruttivo. La quantità distrutta non ha alcun effetto sulla quantità accettata o su quella respinta. LN calcola la quantità distrutta soltanto in base al test. scorte L'unità di misura nella quale vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola di 12 unità o metro. |