| # Base di ricarico effettiva linea di assemblaggio (ticpr3160m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare la base di ricarico effettiva per una linea di assemblaggio specifica. In questa sessione è possibile visualizzare la base di ricarico effettiva della linea di assemblaggio dopo aver reso effettivi i ricarichi della linea di assemblaggio nella sessione Impostazione stato effettivo ricarichi linea di assemblaggio (ticpr2280m000). Una base di ricarico della linea di assemblaggio è costituita da una serie di componenti di costo in base ai quali deve essere calcolato il ricarico della linea di assemblaggio. È necessario utilizzare una base di ricarico se, come metodo di calcolo per il ricarico della linea di assemblaggio, è impostata l'opzione selettiva (costi totali) o selettiva (costi aggiuntivi). Il metodo di calcolo del ricarico viene definito nella sessione di dettagli Ricarichi linea di assemblaggio (ticpr1180m000). Argomenti correlati Componenti di costo in Produzione Determinazione dei costi degli ordini di assemblaggio Linea di assemblaggio Set di stazioni di linea consecutive in cui vengono prodotti articoli FAS (Final Assembly Schedule). Gli articoli da produrre passano da una stazione di linea a un'altra e in corrispondenza di ciascuna di esse vengono sottoposti a varie operazioni. Una linea di assemblaggio è suddivisa in segmenti di linea separati da buffer. Una linea di assemblaggio può essere una linea principale o una linea di fornitura. Articolo generico L'articolo generico o l'articolo prodotto il cui campo Origine fornitura predefinita è impostato su Assemblaggio. Data di validità La data e l'ora in cui i ricarichi della linea di assemblaggio diventano effettivi. Sequenza Il numero di sequenza del ricarico della linea di assemblaggio. Componente di costo Il componente di costo a cui è collegato il ricarico della linea di assemblaggio. Argomenti correlati Componenti di costo in Produzione |