| # Calcolo dei costi operazione (ore-uomo e ore-macchina) LN determina le ore-uomo e le ore-macchina per calcolare i costi operazione. Per ciascuna operazione trovata nella struttura, LN determina il tipo di attività. La formula applicata da LN per il calcolo delle ore-uomo varia a seconda che l'operazione abbia una durata fissa o meno. Se l'operazione ha una durata fissa, per il calcolo delle ore-uomo LN applica la seguente formula: Se l'operazione non ha una durata fissa, per il calcolo delle ore-uomo LN applica la seguente formula: La formula applicata da LN per il calcolo delle ore-macchina varia a seconda che l'operazione abbia una durata fissa o meno. Se l'operazione ha una durata fissa, per il calcolo delle ore-macchina LN applica la seguente formula: Se l'operazione non ha una durata fissa, per il calcolo delle ore-macchina LN applica la seguente formula: Successivamente LN determina se il tipo di centro di lavoro è eseguito in un centro di lavoro principale, in un centro di lavoro secondario o in un centro di lavoro in conto lavoro. Nel caso di un centro di lavoro principale o di un centro di lavoro secondario, i costi vengono calcolati come descritto in Calcolo dei costi operazione (manodopera, macchina, generali). Nel caso di un centro di lavoro in conto lavoro, il calcolo viene eseguito come descritto in Operazione conto lavoro senza supporto del flusso di materiale. Argomenti correlati Calcolo dei costi operazione (manodopera, macchina, generali) Operazione conto lavoro senza supporto del flusso di materiale |