| # Storico dati test ordini di ispezione (qmptc3515m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare lo storico dei dati di test per caratteristica. I dati sono stati immessi precedentemente nella sessione di dettagli Ordine di ispezione - Dati test (qmptc1115m000). Le righe di dati di test sono state generate in base alla quantità test. Al riguardo, vedere la sessione Campioni ordini di ispezione (qmptc1110m000). Esempio
Quantità campione | 100 pezzi
Quantità test | 20 pezzi
Spiegazione: è necessario eseguire cinque test su 20 pezzi per ottenere una quantità campione di 100 pezzi (100/20=5). Di conseguenza, vengono generate cinque righe test. Argomenti correlati Ispezioni standard Ordine di ispezione Il codice dell'ordine di ispezione. Campione Una piccola quantità estratta dalla quantità ordine totale che rappresenta la qualità della quantità ordine. Riga ispezione Il numero di posizione rappresenta una caratteristica misurata. Il valore misurato viene immesso come dato di test nella sessione Ordine di ispezione - Dati test (qmptc1115m000) o Campione - Dati test per Numero di serie (qmptc1116m000). Caratteristica Riferimento a una determinata qualità o nota distintiva di un articolo oppure di una parte o un componente di un articolo, ad esempio diametro, lunghezza o peso. Tipo di caratteristica Il tipo di valore misurato. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Comp. campione Un numero univoco generato da LN per distinguere le diverse misure che è possibile eseguire su una quantità campione. Il numero di misure varia in base alla quantità di test.
Esempio
Quantità campione | 100 pezzi
Quantità test | 20 pezzi
Spiegazione: è necessario eseguire cinque test su 20 pezzi per ottenere una quantità campione di 100 pezzi (100/20=5). Di conseguenza, vengono generate cinque righe test, ciascuna con un numero di serie univoco. Nota È necessario che il totale dei numeri di serie sia inferiore al quoziente ottenuto dividendo la quantità del campione per la quantità test. Data test La data e l'ora di esecuzione del test. Valore misura Il risultato del test. Viene visualizzato un valore numerico se è stato selezionato Quantitativo nel campo Tipo di risultato e il campo Tipo di caratteristica non è stato impostato su Opzione. Se per la riga ordine di ispezione è stato specificato un algoritmo, quest'ultimo ha eseguito il calcolo del valore numerico visualizzato in questo campo. Unità L'unità di misura in cui vengono definiti o calcolati i risultati del test. Nota Non è possibile utilizzare questo campo se è stato immesso il valore Opzione nel campo Tipo di caratteristica. Set opzioni Il nome del set di opzioni. Opzione L'opzione rilevata. Nota In base all'impostazione del campo Tipo di opzione specificata nella sessione Opzioni (qmptc0114m000), l'opzione è Accettabile o Non accettabile Risultato Il risultato dell'ispezione. Nota Il valore di questo campo viene generato automaticamente da LN, in base ai limiti definiti per la qualità nella sessione Caratteristiche procedura test standard (qmptc0115m000) e/o nella sessione Opzioni (qmptc0114m000). Area di test Ubicazione fisica in cui hanno luogo i test. Impiegato La persona che esegue il test sulla caratteristica. Strumento Lo strumento predefinito utilizzato per misurare la caratteristica. Strumento Strumento utilizzato durante i test della qualità per misurare particolari caratteristiche di un articolo. Esempio
Strumento | Acidimetro
Caratteristica | Valore pH
Descrizione Descrizione o nome del codice. Numero strumento Il numero utilizzabile per rintracciare lo strumento. |