| # Compressione automatica tempo di coda (tisfc1103s000) Utilizzare questa sessione per rimuovere uniformemente il tempo di coda da tutte le operazioni di un ordine di produzione non ancora completate. In questo modo è possibile rispettare la data di inizio o la data di consegna modificata di un ordine di produzione. La compressione del tempo di coda è supportata sia per i metodi di pianificazione in avanti sia per quelli all'indietro. Dopo aver selezionato un ordine di produzione da comprimere nella sessione Pianificazione produzione (tisfc0110m000), è possibile rettificare le seguenti opzioni: Data di inizio prefissata e Data di fine prefissata Metodo compressione coda Compressione prefissata % Includi operazioni centro di lavoro critico Argomenti correlati Ordini di produzione - Panoramica funzionale Compressione del tempo di coda Determinazione delle date di ricevimento pianificate Ordine di produzione Ordine per la produzione di una quantità specificata di un articolo entro una determinata data di consegna. Argomenti correlati Ordini di produzione - Panoramica funzionale Stato ordine stazione di linea consolidato Lo stato dell'ordine di produzione. Argomenti correlati Stati degli ordini di produzione Articolo L'articolo prodotto in base all'ordine di produzione. Descrizione La descrizione dell'articolo prodotto in base all'ordine di produzione. Operazione La prima operazione dell'ordine di produzione non riportata come completata. La data di inizio di questa operazione corrisponde alla data indicata nel campo Data di inizio operazione. Data di inizio transito La prima data in cui è possibile completare l'ultima operazione non ancora riportata come completata, più il tempo di coda. Argomenti correlati Determinazione delle date di ricevimento pianificate Compressione del tempo di coda Operazione L'ultima operazione dell'ordine di produzione non riportata come completata. La data di fine di questa operazione corrisponde alla data indicata nel campo Data di inizio transito. Data di fine prefissata La data in cui si desidera completare la produzione dopo il processo di compressione. Nota In base alla selezione effettuata nel campo Metodo compressione coda, è possibile che l'obiettivo non venga raggiunto. Metodo compressione coda Il metodo utilizzato da LN per rimuovere uniformemente gli intervalli di inattività dai tempi di coda delle operazioni. Nota Le operazioni non devono ancora essere riportate come completate. Compressione prefissata % Il valore massimo o effettivo in base al quale viene ridotto il tempo di coda. Se è stato scelto il metodo Adattamento in base a date, questo valore corrisponde al: Valore massimo in base al quale viene ridotto il tempo di coda. Se è stato scelto il metodo Percentuale prefissata, questo valore corrisponde al: Valore effettivo in base al quale viene ridotto il tempo di coda. Includi operazioni centro di lavoro critico Se la casella di controllo è selezionata, quando viene eseguita questa sessione i tempi di coda dei centri di lavoro collo di bottiglia vengono compressi. Nota È possibile definire un centro di lavoro come critico nella pianificazione principale utilizzando la sessione Centri di lavoro (tirou0101m000). Metodo di pianif. Quando viene utilizzata questa sessione per rimuovere gli intervalli di inattività dai tempi di coda, LN ripianifica le date dell'ordine utilizzando il metodo specificato in questo campo. Tempo di sicurezza articolo Tempo che è possibile aggiungere al normale lead time per salvaguardare la consegna di merci dalle fluttuazioni del lead time stesso. In questo modo, è possibile completare un ordine prima della data in cui è effettivamente necessario. Data e ora di inizio produzione La data in cui è pianificato l'inizio del lavoro relativo all'ordine di produzione. Argomenti correlati Determinazione delle date di ricevimento pianificate Tempo di risposta aggiuntivo Tempo riservato per attività aggiuntive necessarie al completamento di un ordine pianificato. Pianificazione aziendale considera il lead time aggiuntivo allo stesso modo del tempo di sicurezza: la consegna dell'ordine viene anticipata in base al lead time aggiuntivo. Il lead time aggiuntivo viene espresso in giorni o in ore. Consegna richiesta La data richiesta dal cliente per la consegna dell'ordine di produzione. Argomenti correlati Determinazione delle date di ricevimento pianificate [Ore] Il tempo di coda totale dell'ordine di produzione. Consegna pianificata Il valore di Data di consegna pianificata per l'ordine di produzione. Dopo la compressione dei tempi di coda (se vengono utilizzati il metodo Adattamento in base a date e la pianificazione Avanti), LN modificherà questa data. Argomenti correlati Determinazione delle date di ricevimento pianificate [Ore] Il numero stimato di ore richieste per completare l'ordine di produzione, incluso il tempo di coda pianificato. Consegna confermata Il valore di Consegna confermata per l'ordine di produzione. Dopo la compressione dei tempi di coda (se vengono utilizzati il metodo Adattamento in base a date e la pianificazione Avanti), LN modificherà questa data. Argomenti correlati Determinazione delle date di ricevimento pianificate Tempo attrezzaggio rimanente come % del tempo esecuzione Il tempo di attrezzaggio totale relativo all'ordine di produzione, espresso come percentuale del tempo di esecuzione totale dell'ordine. Tempo immagazzinamento merci Intervallo di tempo che intercorre tra l'arrivo degli articoli e il magazzinaggio effettivo in magazzino. Tempo approntamento merci Intervallo di tempo che intercorre tra il prelievo degli articoli dal magazzino e la partenza del vettore al quale gli articoli sono assegnati. Tempo immagazzinamento merci Unità di misura utilizzata per specificare il tempo della quantità fisica. Tempo approntamento merci Unità di misura utilizzata per specificare il tempo della quantità fisica. Inclusi tempi di coda in ore I tempi di coda di un ordine di produzione possono essere espressi sia in ore che in giorni. Se la casella di controllo è selezionata, nella compressione del tempo di coda vengono inclusi solo i tempi di coda espressi in ore. Inclusi tempi di coda in giorni I tempi di coda di un ordine di produzione possono essere espressi sia in ore che in giorni. Se la casella di controllo è selezionata, nella compressione del tempo di coda vengono inclusi solo i tempi di coda espressi in giorni. Inclusi tempi di coda in ore Il totale dei tempi di coda dell'ordine di produzione espressi in ore. Inclusi tempi di coda in giorni Il totale dei tempi di coda dell'ordine di produzione espressi in giorni. Comprimi tempo di coda Scegliere questo comando per rimuovere uniformemente l'intervallo di inattività da tutte le operazioni. Argomenti correlati Compressione del tempo di coda |