| # Classi e stati attrezzaggio per Centro di lavoro/Attività (tirou0112m000) Utilizzare questa sessione per creare una corrispondenza tra una combinazione di caratteristica/opzione per il prodotto e una classe di attrezzaggio e uno stato di attrezzaggio. Questa corrispondenza è collegata a una specifica combinazione di un'attività e un centro di lavoro. La creazione di corrispondenze tra caratteristiche/opzioni del prodotto e classi e stati di attrezzaggio è utile se si desidera utilizzare l'ottimizzazione dell'attrezzaggio per ridurre al minimo i tempi di attrezzaggio per gli articoli configurati. Argomenti correlati Nozioni di base sulle classi e sugli stati di attrezzaggio in LN Definizione delle classi e degli stati di attrezzaggio Attività Operazione eseguita per la produzione o la riparazione di un articolo, ad esempio la troncatura, la perforazione o la verniciatura. Un'attività viene eseguita in un centro di lavoro e può essere correlata a una macchina. Centro di lavoro Area di produzione specifica costituita da una o più persone e/o macchine con capacità identiche, che possono essere considerate come una singola unità ai fini della pianificazione dei fabbisogni di capacità e della programmazione dettagliata. Caratteristica prodotto Caratteristiche che è possibile combinare e successivamente collegare ad articoli generici per creare una variante di prodotto. Un esempio di caratteristica è il colore. Opzione Specifica che identifica una caratteristica del prodotto. Ad esempio, un'opzione della caratteristica "colore" può essere "rosso". Classe attrezzaggio Caratteristica di un articolo indicante la modalità con cui è necessario eseguire l'attrezzaggio di una macchina per la produzione dell'articolo. La classe di attrezzaggio determina il tempo di cambio tra due operazioni per una macchina o uno strumento. Una classe di attrezzaggio è costituita da una serie di stati di attrezzaggio. È possibile definire i tempi di cambio specifici in una matrice di stati di attrezzaggio. Esempio Due esempi di classi di attrezzaggio sono il colore e lo spessore. Se la classe di attrezzaggio è il colore, gli stati di attrezzaggio possono essere rosso, verde, bianco, nero e così via. Stato attrezzaggio Caratteristica di un articolo collegata a un'operazione. In base agli stati di attrezzaggio di due operazioni successive, il cambio di una macchina può richiedere tempi più o meno lunghi. Una classe di attrezzaggio è costituita da una serie di stati di attrezzaggio. Esempio Se la classe di attrezzaggio è il colore, gli stati di attrezzaggio possono essere rosso, verde, bianco, nero e così via. |