| # Ordini di ispezione (qmptc2100m100) Utilizzare questa sessione per definire e modificare gli ordini di ispezione di magazzinaggio per un articolo. Argomenti correlati Ispezioni magazzinaggio Ordine Ordine utilizzato per strutturare l'ispezione di prodotti acquistati, prodotti o venduti. Procedura test standard Codice al quale vengono collegati i dati necessari per la verifica dei requisiti di qualità di un articolo. Una procedura di test standard, utilizzabile per un gruppo di prodotti che richiedono gli stessi test e standard di qualità, può consentire un notevole risparmio di tempo. Gruppo test Definizione della frequenza con cui si prelevano campioni per testare una quantità ordine, nonché definizione della dimensione del campione. Tipo di test Definizione della modalità di prelievo dei campioni dalla quantità ordine. Valori consentiti Valori possibili Frequenza Intervallo tra due campioni, espresso nell'unità di misura frequenza. Spiegazione: ogni 100 pezzi viene definito un nuovo campione di 10 pezzi. In questo caso vengono definiti 11 campioni di 10 pezzi ciascuno. Esempio
Campione | 10 pezzi
Frequenza | 100 pezzi
Quantità ordine | 1150 pezzi
Nota Non è possibile continuare la procedura di ispezione se la quantità ordine è inferiore alla quantità di frequenza, ad esempio quando la prima è pari a 40 e la seconda a 50. In questo caso, non è possibile generare campioni ed è necessario diminuire la quantità di frequenza. Unità di misura frequenza Unità di misura in cui viene espressa la dimensione del campione. Nota Non è necessario che l'unità di misura della frequenza e quella della quantità ordine siano identiche. In questo caso, tuttavia, sarà necessario utilizzare un appropriato fattore di conversione. Percentuale La dimensione del campione corrisponde alla quantità totale da sottoporre a test. In questo campo la dimensione del campione viene espressa come percentuale della quantità ordine o di frequenza, se è stato selezionato il tipo di test Campionamento continuo. Dimensione campione La dimensione campione corrisponde alla quantità totale di tutti i campioni della quantità ordine da testare, espressa nell'unità di misura della dimensione del campione. In questo campo viene espressa come quantità fissa. Unità L'unità di misura della dimensione campione. Righe Fare clic per avviare la sessione Righe ordini di ispezione (qmptc1101m000). Campioni Fare clic per avviare la sessione Campioni ordini di ispezione (qmptc1110m000). |