| # Campioni ordini di ispezione (qmptc2110m000) Utilizzare questa sessione per gestire i campioni. Una volta creato un ordine di ispezione di magazzinaggio, è necessario definire un campione rappresentativo di tutte le scorte di un articolo prima di eseguire l'ispezione. È possibile definire più campioni, purché la quantità totale dei campioni non superi la dimensione campione specificata per l'ordine di ispezione nella sessione Gruppi test (qmptc0136m000). Per completare un ordine di ispezione, è necessario che la quantità campione totale sia pari alla dimensione del campione. Dopo l'impostazione dei campioni, per completare l'ordine di ispezione utilizzare le sessioni riportate di seguito: Ordine di ispezione - Dati test (qmptc1115m000) o Campione - Dati test per Numero di serie (qmptc1116m000) Completamento/Elaborazione ispezioni ordini (qmptc1202m000) Elaborazione ordini di ispezione (qmptc1204m000) Argomenti correlati Ispezioni magazzinaggio Ordine di ispezione Ordine utilizzato per strutturare l'ispezione di prodotti acquistati, prodotti o venduti. Dimensione massima La dimensione massima della quantità del campione varia a seconda del tipo di test. 100% o Campionamento singolo: Dimensione massima = " Dimensione campione " Campionamento continuo: Dimensione massima = ( Quantità ordine/ Frequenza) x Dimensione campione Il campione del campionamento continuo è uguale alla dimensione del campione. Quantità totale La quantità totale di tutti i campioni. Alla fine è necessario che questa quantità sia pari alla dimensione del campione. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Sequenza ord. origine Numero di sequenza dell'ordine di ispezione in base al quale vengono testate le caratteristiche di campioni diversi. Campione Una piccola quantità estratta dalla quantità ordine totale che rappresenta la qualità della quantità ordine. Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Ubicazione Area distinta del magazzino in cui vengono immagazzinate le merci. Per gestire lo spazio disponibile e per individuare le merci immagazzinate, è possibile suddividere il magazzino in ubicazioni. È possibile applicare alle singole ubicazioni condizioni di magazzinaggio e blocchi. Lotto Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci. Data Data assegnata agli articoli quando vengono immagazzinati. Le date scorte consentono di recuperare gli articoli in base al metodo FIFO (First In First Out) o al metodo LIFO (Last In First Out), senza eseguire un esteso controllo sui lotti. L'importanza della data scorte è legata alla priorità in uscita del metodo LIFO, FIFO o della data di scadenza dell'articolo. Nel caso di priorità in uscita LIFO o FIFO, la data di magazzinaggio predefinita corrisponde alla data del sistema. È tuttavia possibile sovrascriverla qualora la data di magazzinaggio non corrisponda alla data scorte. Se all'articolo è assegnata una determinata deperibilità, la data scorte corrisponde alla data di scadenza definita per l'articolo. Quantità sottoposta a test Parte della quantità campione che viene testata ogni volta. Spiegazione: un campione di 5 kg viene testato 1 kg alla volta. Nota Per ciascuna quantità test, è possibile immettere il risultato del test nella sessione Ordine di ispezione - Dati test (qmptc1115m000) o Campione - Dati test per Numero di serie (qmptc1116m000). Quantità campione Quando si estrae un campione di una specifica quantità ordine, non è in genere opportuno eseguire il test di tutti i componenti contemporaneamente. Una quantità campione è la quantità effettiva estratta dalle dimensioni del campione totale che viene testata immediatamente. Data campione La data in cui vengono prelevati i campioni. Dati test Se la casella di controllo è selezionata, sono disponibili dati di test. |