| # Stampa report confronto distinte base (tibom1416m000) Utilizzare questa sessione per stampare le differenze tra le distinte base di due articoli. È possibile prendere in considerazione anche i codici identificativi di configurazione e le date di validità. Il confronto viene eseguito tra distinte base a livello singolo. Nel report vengono visualizzate le righe distinta base che risultano differenti per i due articoli, ordinate per posizione e numero di sequenza. Se la casella di controllo Confronta relazioni materiale-ciclo di produzione è selezionata, vengono confrontate solo le righe distinta base per le quali sono presenti relazioni materiale-ciclo di produzione. Se le caselle di controllo Verifica validità componenti sono selezionate, vengono confrontate solo le righe distinta base valide nella data indicata nei campi Data. Se per una riga distinta base sono validi più di due numeri di sequenza, viene visualizzato solo il primo. Nota Se gli articoli sono gli stessi e anche i relativi codici identificativi di configurazione coincidono, per eseguire il confronto è necessario selezionare la casella di controllo Verifica validità componenti per almeno un articolo. Se la casella di controllo Verifica validità componenti è selezionata per entrambi gli articoli e i codici identificativi di configurazione coincidono, per eseguire il confronto è necessario che gli articoli abbiano date di validità diverse. Argomenti correlati Struttura di una distinta base a livello singolo Articolo prodotto 1 L'articolo prodotto per il quale si desidera confrontare la distinta base con quella dell'articolo prodotto specificato nel campo Articolo prodotto 2. Articolo prodotto 2 L'articolo prodotto per il quale si desidera confrontare la distinta base con quella dell'articolo prodotto specificato nel campo Articolo prodotto 1. Verifica validità componenti Se la casella di controllo è selezionata, è necessario specificare una data nel campo Data. Vengono confrontate solo le righe distinta base valide nella data indicata nel campo Data. Se per una riga distinta base sono validi più di due numeri di sequenza, viene visualizzato solo il primo. Data La data rispetto alla quale si desidera verificare la validità degli articoli componente. Se la casella di controllo Verifica validità componenti è selezionata, è possibile immettere una data. Confronta relazioni materiale-ciclo di produzione Se la casella di controllo è selezionata, vengono confrontate solo le righe distinta base per le quali sono presenti relazioni materiale-ciclo di produzione. Codice identificativo di configurazione 1 Il codice identificativo di configurazione dell'articolo per il quale si desidera confrontare la distinta base. Argomenti correlati Panoramica degli identificatori di configurazione Codice identificativo di configurazione 2 Il codice identificativo di configurazione dell'articolo per il quale si desidera confrontare la distinta base. Argomenti correlati Panoramica degli identificatori di configurazione Data La data rispetto alla quale si desidera verificare la validità degli articoli componente. Se la casella di controllo Verifica validità componenti è selezionata, è possibile immettere una data. Verifica validità componenti Se la casella di controllo è selezionata, è necessario specificare una data nel campo Data. Vengono confrontate solo le righe distinta base valide nella data indicata nel campo Data. Se per una riga distinta base sono validi più di due numeri di sequenza, viene visualizzato solo il primo. |