| # Campioni ordini di ispezione (qmptc1110m000) Utilizzare questa sessione per gestire i campioni in base alla dimensione del campione dell'ordine di ispezione. È necessario che il totale di tutte le quantità campione sia inferiore al valore specificato in Dimensione massima. Una volta creato un ordine di ispezione, è necessario definire un campione rappresentativo dell'intero ordine o batch prima che sia possibile eseguire l'ispezione. È possibile definire più campioni, fatto salvo che la quantità totale dei campioni non superi la dimensione campione specificata per l'ordine di ispezione. Non è possibile completare un ordine di ispezione se la quantità campione totale è diversa dalla dimensione del campione. È necessario gestire le ispezioni nella sessione Ordini di ispezione (qmptc1100m000) prima che sia possibile gestire i campioni. Non è possibile modificare i campioni per i quali sono già stati inseriti i dati di test. Ordine di ispezione Ordine utilizzato per strutturare l'ispezione di prodotti acquistati, prodotti o venduti. Ordine Lo stato dell'ispezione indica lo stato corrente dell'ordine di ispezione. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Nota Gli articoli standard vengono espressi tramite un codice articolo. Gli articoli segmentati sono costituiti da un segmento codice progetto e da un segmento base articolo, ovvero il codice articolo dell'articolo personalizzato. I segmenti da cui è possibile sia composto un articolo vengono definiti nella sessione Segmentazione codice articolo (tcibd0500m000). Nota La combinazione di qualità dell'articolo definita in questa sessione ha priorità sulla combinazione di qualità del gruppo di qualità al quale l'articolo appartiene. Argomenti correlati Utilizzo dei codici Dimensione massima La dimensione massima della quantità del campione varia a seconda del tipo di test. - 100% o Campionamento singolo: Dimensione massima = Dimensione campione - Campionamento continuo: Dimensione massima = ( Quantità ordine/ Frequenza) x Dimensione campione Il campione del campionamento continuo è uguale alla dimensione del campione. Dimensione massima Quantità fisica in cui una merce o un articolo viene gestito. Una quantità di legno, ad esempio, può essere espressa come lunghezza utilizzando l'unità del metro o come volume utilizzando l'unità del metro cubo. Quantità totale La quantità totale di tutti i campioni. Alla fine è necessario che questa quantità sia pari alla dimensione del campione. Campione Una piccola quantità estratta dalla quantità ordine totale che rappresenta la qualità della quantità ordine. Quantità sottoposta a test Parte della quantità campione che viene testata ogni volta. Spiegazione: un campione di 5 kg viene testato 1 kg alla volta. Dimensione campione Quando si estrae un campione di una specifica quantità ordine, non è in genere opportuno eseguire il test di tutti i componenti contemporaneamente. Una quantità campione è la quantità effettiva estratta dalle dimensioni del campione totale che viene testata immediatamente. Data La data di prelievo di un campione. Origine Package o modulo integrato a cui si riferisce un ordine (di ispezione). Ordine origine Il numero di ordine dell'origine dell'ispezione. Riga Il numero nell'ordine al quale è collegato l'ordine di ispezione. Questo valore può indicare: Il numero di posizione della riga ordine di vendita. Il numero di posizione della riga ordine di acquisto. Il numero di posizione nella distinta base. Il numero di operazione, se l'origine è Ciclo di produzione (TI). |