| # Definizione dei parametri di sequenza per i segmenti di linea Avviare la sessione \Infor ERP Produzione\Controllo assemblaggio\Segmenti di linea\Segmenti di linea (tiasl1540m000). Utilizzare questa sessione per gestire e visualizzare i parametri di ricomposizione/sequenziamento relativi a un utente. I parametri vengono visualizzati per segmento. Questi parametri sono necessari quando si esegue Sequence Engine. Vengono collegati a un segmento di linea e sono dipendenti dall'utente. Solo l'utente che esegue Sequence Engine può selezionare i parametri di sequenza definiti dallo stesso utente. Di seguito vengono elencati alcuni importanti parametri di ricomposizione/sequenza. Locale Numero esecuzioni locali Il numero di volte in cui ERP LN esegue un calcolo per determinare la sequenza ottimale nel segmento di linea. Distanza massima scambio locale Il numero massimo di posizioni tra gli ordini che vengono scambiati nella sessione Simulazione e creazione sequenze linea (tiasl4200m000). Se si aumenta la distanza di scambio, la qualità migliora poiché sono possibili più scambi. Se si aumenta la distanza di scambio, l'esecuzione di ciascuna simulazione di sequenziamento richiede tempi più lunghi. Conteggio esecuzioni locali Il numero massimo di tentativi di scambio per sequenziamento. ERP LN verifica se questo numero è stato superato dopo ciascuna serie di scambi, determinata dalla differenza massima di scambio e dal numero di ordini. Quando si supera il valore di questo campo, il sequenziamento è completato. Conteggio locale mancato miglioramento Il numero di volte in cui ERP LN scambia gli ordini nel segmento selezionato senza alcun miglioramento in termini di costo prima che venga interrotto il sequenziamento. Globale Numero esecuzioni globali Il numero di volte in cui ERP LN esegue un calcolo per determinare l'ordine di sequenza ottimale nel segmento di linea. Nella sessione Ricomposizione linea (tiasl3220m000) questo parametro viene utilizzato per determinare il numero di volte in cui deve essere eseguito il processo di ricomposizione per ottenere una composizione di linea migliore. Distanza massima scambio globale Il numero massimo di posizioni tra gli ordini che vengono scambiati nella sessione Simulazione e creazione sequenze linea (tiasl4200m000). Se si aumenta la distanza di scambio, la qualità migliora poiché sono possibili più scambi. Se si aumenta la distanza di scambio, l'esecuzione di ciascuna simulazione di sequenziamento richiede tempi più lunghi. Conteggio esecuzioni globali Il numero massimo di tentativi di scambio per sequenziamento. ERP LN verifica se questo numero è stato superato dopo ciascuna serie di scambi, determinata dalla differenza massima di scambio e dal numero di ordini. Quando si supera il valore di questo campo, il sequenziamento è completato. Questo parametro viene tenuto in considerazione nella sessione Ricomposizione linea (tiasl3220m000) e rappresenta il numero massimo di tentativi di scambio per ricomposizione. Conteggio globale mancato miglioramento Il numero di volte in cui ERP LN scambia gli ordini nel segmento selezionato senza alcun miglioramento in termini di costo prima che venga interrotto il sequenziamento. Questo parametro viene tenuto in considerazione nella sessione Ricomposizione linea (tiasl3220m000) e rappresenta il numero di volte in cui gli ordini vengono scambiati nel segmento selezionato senza alcun miglioramento in termini di costo prima che venga interrotta la ricomposizione. Per definire i parametri di sequenza per i segmenti di linea, effettuare le seguenti operazioni. Scegliere Parametri ricomposizione/sequenza dal menu appropriato della sessione Segmenti di linea (tiasl1540m000). Verrà avviata la sessione Parametri ricomposizione/sequenza (tiasl4110m000). Non è possibile avviare questa sessione dal Menu Browser. Verificare di essere connessi come utente. Solo l'utente che esegue Sequence Engine può selezionare i parametri di sequenza definiti dallo stesso utente. Fare clic su Nuovo sulla barra degli strumenti per immettere i parametri di sequenza per il segmento di linea. Nella sessione Simulazione e creazione sequenze linea (tiasl4200m000) sono disponibili le seguenti opzioni di sequenziamento: Miglioramento locale: se questa casella di controllo è selezionata, ERP LN ottimizza la sequenza per il segmento selezionato nel campo Segmento pivot. È possibile selezionare la casella di controllo Verifica segmenti adiacenti per ottimizzare la sequenza per un segmento. Verifica segmenti adiacenti: se questa casella di controllo è selezionata, ERP LN tiene conto dei segmenti immediatamente precedenti e successivi ai segmenti specificati durante il processo di ottimizzazione. Questo processo consente di generare una sequenza che può essere trasferita ai segmenti adiacenti e alla quale è consentito apportare delle modifiche. È possibile selezionare questa casella di controllo solo se è selezionata la casella di controllo Miglioramento locale. Se è selezionata la casella di controllo Miglioramento globale, la casella di controllo Verifica segmenti adiacenti viene selezionata automaticamente. Miglioramento globale: se questa casella di controllo è selezionata, ERP LN ottimizza la sequenza per tutti i segmenti selezionati in questa sessione. Nella sessione Simulazione e creazione sequenze linea (tiasl4200m000) sono disponibili le seguenti opzioni di determinazione dell'intervallo: Cumulo ordini inevasi: se questa casella di controllo è selezionata, ERP LN prende in considerazione il cumulo degli ordini inevasi per il calcolo dell'intervallo. Di conseguenza, il primo ordine viene pianificato all'inizio del periodo specificato in questa sessione. Tempi effettivi: se questa casella di controllo è selezionata, ERP LN prende in considerazione il momento in cui l'ultimo ordine è stato riportato come completato in corrispondenza dell'ultima stazione di linea di un segmento durante un eventuale calcolo dell'intervallo. Alla successiva esecuzione della sessione per la ripianificazione di una sequenza di linea, ERP LN prende in considerazione la differenza tra l'ora di fine pianificata e l'ora di fine effettiva. |