| # Immagazzinamento di articoli generici finiti In questo argomento viene descritto come immagazzinare un articolo dopo il completamento di un ordine di assemblaggio. Introduzione In LN non è possibile immagazzinare nelle scorte un articolo di tipo generico. Per immagazzinare un articolo generico finito, è necessario associarlo a un articolo standard. Il tipo di articolo dell'articolo standard è Prodotto. Entrambi gli elementi rappresentano lo stesso articolo fisico. Nel modulo Controllo assemblaggio si utilizza l'articolo generico. Nel modulo Vendite e nel package Magazzino si utilizza invece l'articolo standard associato. È possibile utilizzare questa impostazione anche per eseguire le operazioni post-assemblaggio nei normali centri di lavoro dopo che un articolo è uscito dalla linea di assemblaggio. Per ulteriori informazioni, vedere Operazioni post-assemblaggio. Nota Se si invia l'articolo al cliente subito dopo il completamento dell'ordine di assemblaggio, è sufficiente utilizzare l'articolo generico. Impostazione Gli articoli devono avere le seguenti proprietà: Il sistema ordine dell'articolo generico e dell'articolo standard deve essere impostato su FAS. Entrambi gli articoli devono essere articoli con numero di serie. Se si utilizzano gli identificatori di configurazione, entrambi gli articoli devono essere articoli con identificatore di configurazione. Per specificare l'articolo standard associato a quello generico, utilizzare la sessione Articolo configurabile - Linea di assemblaggio (tiapl2500m000). Per ulteriori informazioni, vedere Immagazzinamento di articoli generici finiti - Impostazione. Restrizioni Con un articolo prodotto associato a un articolo generico non è possibile effettuare le seguenti operazioni: Utilizzare l'articolo in Acquisti. Creare una distinta base (BOM) per l'articolo o utilizzare quest'ultimo come componente in un'altra distinta base. Creare per l'articolo un ordine di produzione diverso dall'ordine di rilavorazione. Pianificare l'articolo in Pianificazione aziendale. Questa operazione non è possibile perché il sistema ordine dell'articolo è impostato su FAS. Utilizzare l'articolo standard nel modulo Gestione progetti. Il segmento di progetto del codice articolo deve essere vuoto. Non è possibile restituire un articolo FAS alla linea di assemblaggio per la rilavorazione. Nota È possibile creare cicli di produzione per le operazioni post-assemblaggio dell'articolo FAS prodotto standard. Procedura Inserimento dell'ordine di vendita Per definire una riga ordine di vendita per un articolo generico da immagazzinare nelle scorte dopo il completamento, immettere l'articolo standard associato nella riga ordine di vendita. In base all'articolo standard immesso, LN recupera l'articolo generico collegato a quello standard nella sessione Articolo configurabile - Linea di assemblaggio (tiapl2500m000). LN imposta il campo Tipo di consegna della riga ordine di vendita su Magazzino. È necessario definire la variante di prodotto dell'articolo generico in uno dei seguenti modi: Configurando l'articolo generico in Configurazione prodotti o in Pianificazione assemblaggio, in base all'impostazione della casella di controllo Configura tramite PCF della sessione Parametri Pianificazione assemblaggio (tiapl0500m000). Selezionando una variante di prodotto configurata in precedenza. Nota Se a un articolo generico è associato un articolo standard, è comunque possibile immettere l'articolo generico in una riga ordine di vendita. Se si immette l'articolo generico in una riga ordine di vendita, LN imposta il campo Tipo di consegna della riga ordine di vendita su Centro di lavoro e non è possibile immagazzinare l'articolo finito nelle scorte. Gestione dell'ordine di assemblaggio Se in una riga ordine di vendita è presente un articolo con sistema ordine FAS, LN crea un ordine di assemblaggio in Controllo assemblaggio. L'articolo presente nell'ordine di assemblaggio corrisponde all'articolo generico. Se l'ordine di assemblaggio è in sequenza, LN genera il numero di serie dell'articolo finale. Quando l'operazione finale dell'ordine di assemblaggio viene completata, LN effettua le seguenti operazioni: LN genera un ordine di magazzino per il ricevimento dell'articolo finito nelle scorte. L'articolo presente nell'ordine di magazzino corrisponde all'articolo standard. Lo stato dell'ordine di assemblaggio viene impostato su Da completare. LN imposta il campo Proprietà della riga ordine di ingresso su Proprietà della società. Dopo il ricevimento dell'articolo nelle scorte e l'esecuzione di eventuali ispezioni in ingresso, lo stato dell'ordine di assemblaggio viene impostato su Completato. Se dopo l'ispezione l'articolo viene rifiutato o distrutto, lo stato della variante di prodotto pertinente viene impostato su Annullato. Se lo stato di una variante di prodotto è Annullato, per continuare l'elaborazione dell'ordine di assemblaggio annullare manualmente l'ordine di vendita e crearne uno nuovo utilizzando un'altra variante di prodotto. Lo stato della variante di prodotto viene impostato su Annullato solo quando si verificano le seguenti condizioni: Il parametro Varianti prodotto plurivendita stessa configurazione è attivato. Un articolo FAS prodotto è elencato nella riga ordine di vendita. LN collega la struttura originale all'articolo standard anziché a quello generico. Nota Per poterla inoltrare a Magazzino, la riga ordine di vendita relativa a un articolo FAS standard deve contenere un numero di serie. Operazioni post-assemblaggio Per eseguire operazioni aggiuntive su un articolo dopo l'uscita dalla linea di assemblaggio, creare un ordine di rilavorazione. Per ulteriori informazioni, vedere Operazioni post-assemblaggio. Argomenti correlati Controllo assemblaggio (ASC) - Panoramica Immagazzinamento di articoli generici finiti - Impostazione Operazioni post-assemblaggio |